화재예방을 위한 안내문

평소 소방행정 발전에 협조를 아끼지 않으시는 건물주 대표(소방안전관리자)님의 건승을 기원합니다. 2016.9.12.경주에서 발생한 지진이후 지진으로부터 안전을 확보하는 것이 중요한 과제로 부각되고 있습니다.

지진재난으로부터 항상 사용이 가능한 소방시설 안전확보를 위하여 제정된 『소방시설의 내진설계 기준』을 다음과 같이 알려 드리니 적극설치하시어 인명 및 재산피해 저감에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

❖ 근거법령 및 자료
▶ 『화재예방,소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제9조의2 ▶ 소방시설의 내진설계 기준(국민안전처 고시 제2015-138호) ▶ 내진설계 해설서(국민안전처 소방제도과 제공, 동대문소방서 홈페이지 게재)
❖ 적용 소방시설
▶ 소화수조, 저수조, 가스계 및 분말소화설비 ▶ 가압송수장치(소화펌프 및 전동기), 비상전원, 헤드, 제어반 ▶ 소화배관(입상관, 수평배관, 배수관, 송수구 등), 유수검지장치
스토퍼	버팀대	지진분리장치
❖ 시공방법
▶ 소방시설의 내진설계 기준에서 정한 소방시설에 적용 ▶ UL마크, KFI 인정제품사용을 제품매뉴얼 설치기준에 따라 설치 ▶ 시공자문 : 동대문소방서, 한국소방기술사회, 내진설계프로그램 운영업체 등 ▶ 내진설계해설서 등 필요한 자료를 메일로 발송

※ 기타 궁금한 사항은 동대문소방서 예방과(☎02-2217-5119)로 문의하시기 바랍니다.

동 대 문 소 방 서 장