	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017. 3월중 소방용수시설 일제조사 및 비상소화장치점검 계획(신당)

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 -  3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 신당119안전센터 2017년 3월 중 소방용수시설(취약지리) 일제조사 및 비상소화장치 점검 계획을 수립하여 아래와 같이 추진하고자 합니다.

가. 소방용수시설 일제조사 및 취약지리 조사 계획

1) 기  간 : 2017. 3. 1.(수) ~ 3. 31.(금)

2) 대  상 : 531개소

- 소화전 465, 저수조 5, 급수탑 1

- 비상소화장치 60

3) 조사자 : 전 직원(구급대원 제외)

- 감독자 : 센터장 또는 팀장

4) 담당현황 및 조사일정 : 『붙임 참조』

나. 비상소화장치 점검 및 119행정정보시스템 소방용수 정비 계획

1) 기  간 : 2017. 3. 1.(수) ~ 3. 31.(금)

2) 대  상 : 비상소화장치 60개소

3) 조사자 : 소방이륜담당자, 펌프탑승대원, 안전센터장(선별)

4) 조사방법

- 소방이륜담당자 순찰노선과 병행하여 비상소화장치 점검 월3회 실시

- 안전센터장 전체 비상소화장치 중 선별하여 점검 월1회이상 실시

3. 행정사항

가. 소화전 도색, 보온 공사 대상 조사 병행 실시

1) 2015, 2016년도 도색 및 보온대상 제외하고 파악

2) 도로 재포장 등으로 도색이 지워진 대상은 전년도 대상이라도 대상 포함

나. 주차구획선 내 및 5M 이내 소화전 현황 파악

다. 급격한 밸브 개폐 조작 금지

1) 소방용수시설 출수 점검 시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작

2) 밸브개방 시 순서에 따라 점검하여 적수발생 등 민원발생 방지

※ 몸통소화전 ⇒ 제수밸브(폐쇄 시 역순)

라. 노후 소화전 조사 철저

- 30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 철저

마. 소방용수시설 데이터 현행화 입력철저

- 일제점검 · 정비결과 변경사항 및 고장소방용수시설 상태(사용가능/불가능) 등을 119행정정보시스템에 수정 · 입력 철저

바. 표찰 발견 시 붙임 서식에 의거 보고

사. 지상식 소화전 마개 탈락 확인 철저

※ 담당자 연·병가 시 당월 점검일자 변경하여 탄력적 조사 가능

붙임 : 1. 소방용수시설 개인별 조사일정 1부.

2. 비상소화장치 점검계획 1부.

3. 고장 소화전 현황 1부.

4. 신당센터 전체 소방용수시설 현황 1부.  끝.

5. 상반기 소방용수시설 점검결과 보고서(총괄) 1부.

6. 상반기 소방용수시설 일제조사 결과서(서식) 1부.

7. 주차구획선 조사결과(서식) 1부.

8. 노후소화전 등 조사목록(참고) 1부.

9. 도색 및 보온 대상 조사 결과(서식) 1부.

10. 표찰 발견 보고 (서식) 1부.  끝.

담당자	변재성		2팀장	임재창		119안전센터장	02/26 서유원
협조자
시행	신당119안전센터-672	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길 2 신당119안전센터	/
전화	02-2238-0698	/전송	02-2254-0119	/	bjs03ms@seoul.go.kr	/	대시민공개