붙임 5. 기존 검토중인 사안에 대한 조치 현황 (`13년 상반기~`16년 하반기)

※ 검토결과 중 검토시 해당 소요기간: 단기(6개월이내), 중기(1년이내), 장기(1년이상)

기존 건의사항에 대한 조치내용이 기반영, 완료 등의 경우는 포함되지 않음

[#1. 2013년 상반기 시도 건의사항 조치 현황]

2013년 상반기 건의 및 조치 사항				처리 현황 (`17년 4월 시점)	요약
건 의 사 항	건의 시도	추 진 실 적 (`16년 10월시점)	비고
1. 골프장 잔류농약 규제기준 개정 건의 - 골프장의 맹․고독성 농약 사용여부 확인을 위하여 농약잔류량 검사(40종)를 실시함 - 맹․고독성 농약(13종)은 사용이 제한되어 있고 규정 위반 시 과태료에 처하도록 규제기준이 설정되어 있으나, 기타 농약(27종)은 다량으로 검출되어도 규제기준이 없어 주변지역 환경 오염에 영향을 줄 우려가 있음 - 기타 농약(27종)에 대하여 허용기준 설정 등 규제기준 개정 요청	충남	【토양지하수연구과】 - 환경부에서는 골프장 사용농약 환경영향 조사 및 관련제도 개선을 위한 연구용역과제(`13~`17년, 5개년)를 추진 중이며, 과제 완료 후 `18년경 골프장 사용농약에 대한 종합적인 관리방안을 마련하여, 소관부서(환경부 수생태보전과)와 협의할 예정임 - 참고로 국외 대부분의 국가에서는 골프장 농약 잔류허용기준을 운영하지 않고 있으며, 일본에서 골프장 배출수 잠정지도기준을 운영하고 있음	검토 (장기)	【토양지하수연구과】 -

[#2. 2013년 하반기 시도 건의사항 조치 현황] : 모든 건 조치 완료

[#3. 2014년 상반기 시도 건의사항 조치 현황]

건호 ︻ 분야 ︼	2014년 상반기 건의 및 조치 사항				처리 현황 (`17년 4월 시점)	요약
	건의사항	건의 시도	【담당】조치내용(`16년 10월 시점)	검토 결과
【기후대기연구부】
기후 1 ︻ 악취 ︼	생활악취 검사방법 설정 - 생활악취 발생원에 대한 법적 제재가 아닌 삶의 질 개선을 위한 신중한 접근이 요구됨 - 생활악취 검사항목 및 검사방법 등 제도개선	경기	【대기공학연구과】 - 악취방지법 제3장의 제16조의3(생활악취 관리)에 생활악취 관리 추가(악취배출시설 외의 시설 등으로부터 발생하는 악취, ’17.1.28 시행) ※시·도지사 및 대도시의 장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 생활악취 시설에 대하여 악취검사, 기술진단 실시 및 악취방지시설의 설치 등 생활악취 방지를 위한 대책을 수립·시행할 수 있다.	진행중	【대기공학연구과】 -
【환경기반연구부】
기 반 1 ︻ 정도관리 ︼	실내공기질 및 악취분야 내부정도관리 주기 변경 - 내부정도관리 주기를 다른 공정시험기준과 동일하게 연 1회 실시로 변경	대전	【생활환경연구과】 - 공정시험 기준 개정 관련한 추가 의견을 취합·검토 중에 있으며, 내년내 공정시험기준 개정 예정임 【대기공학연구과】 - 악취분야의 내부정도관리 주기 검토 등 “악취공정시험기준 선진화 연구”가 진행 중이므로 연구용역 결과 검토 후 반영여부 결정 예정	검토 (중기) 검토 (중기)	【생활환경연구과】 【대기공학연구과】 -
기 반 2 ︻ 골프장 ︼	골프장 농약 검출 기준 설정 - 골프장에서 사용가능농약에 대한 연간 사용량 제한 설정 및 관련 농도기준 설정	경기	【토양지하수연구과】 - 농약 등록 및 관리는 농식품부의 농약관리법에 따라 추진되고 있어, 농약사용량 기준 설정 등 유사업무 추진 시 업무중복 등 관리효율 저하 우려 - 농약 규제를 위해서는 농약 사용에 따른 위해성 평가제도 운영, 농약사용량 조사·검증, 유통관리를 위한 조직 운영이 필요하나, 환경부는 농약관리를 위한 조직과 기반이 갖춰져 있지 않아 현실적으로 골프장 농약사용량 규제와 관련한 업무 수행이 곤란함 - 또한 외국에서도 골프장 농약 사용량을 직접 규제하는 국가는 없음 - 따라서 농약의 안전관리를 위해 총사용량을 직접 규제하기 보다는 주로 안전사용기준 등을 통해 관리하는 것이 바람직함 - 환경부에서는 골프장 사용농약 환경영향 조사 및 관련제도 개선을 위한 연구용역과제(`13~`17년, 5개년)를 추진 중이며, 과제 완료 후 `18년경 골프장 사용농약에 대한 종합적인 관리방안을 마련하여, 소관부서(환경부 수생태보전과)와 협의할 예정임 - 참고로 국외 대부분의 국가에서 골프장 농약 잔류허용기준을 운영하지 않고 있으며, 일본에서 골프장 배출수 잠정지도기준을 운영 중	수용불가 검토 (장기)	【토양지하수연구과】 - -

[#4. 2014년 하반기 시도 건의사항 조치 현황]

건호 ︻ 분야 ︼	2014년 하반기 건의 및 조치 사항				처리 현황 (`17년 4월 시점)	요약
	건의사항	건의 시도	【담당】조치내용(`16.10월 시점)	검토 결과
【물환경연구부】
물환경 1 ︻ 시험 ︼	수질오염공정시험기준에서 불소 등 5개 항목에 대한 연속흐름법 추가 지정 건의 - 수질오염공정시험기준 시험방법에서 자외선/가시선 분광법을 사용하여 흡광도를 측정하는 시험항목에 대해서 동일한 원리로 흡광도를 분석하는 수질자동분석기의 연속흐름법 추가	광주	【물환경공학연구과】 - 시험법 제․개정시 신규 시험법을 검증하기 위하여 예산이 필요하며, 예산 확보시 우선순위를 두어 추진하겠음 - 다만 시도보건연구원이 매질 특성(폐수, 오수, 하천수 등)에 따른 정량한계 및 회수율, 비교 실험 등 자료확보 후, 그 결과를 토대로 신속한 시험기준 개정이 추진될 수 있음	검토 (장기)	【물환경공학연구과】 -
【환경기반연구부】
기반 1 ︻ 먹는물 ︼	GC/GC-MS 실험조건 구체적 서술 - 먹는물수질기준 및 먹는물수질감시항목 중 GC/GC-MS로 분석하는 항목의 실험조건을 상세하게 서술하여 분석물질 검출이 용이 하도록 먹는물수질오염공정시험방법 및 먹는물수질감시항목운영지침 개정 건의	전북	【상하수도연구과】 - 유기물질 세부조건에 대한 검토를 하였으며, 개정(안) 건의 예정(‘16.10)	검토 (단기)	【상하수도연구과】 -
기반 2 ︻ 시험법 ︼	공정시험기준 총칙 1.2.5절 개정 건의 - 현행 공정시험기준 총칙 1.2.5절의 “시험한 결과가 서로 달라 기준의 적부판정에 영향을 줄 경우에는 공정시험기준의 주시험법에 의한 분석 성적에 의하여 판정” 함으로 규정하고 있으나, - 주시험법은 대부분 저성능 기기를 이용한 시험법이며 분석기술 향상으로 고성능 기기(장비) 보급이 보편화되어 있고 이를 이용한 시험분석이 주를 이루고 있는 실정이므로 시험에 이용한 기기에 대한 정도보증/정도관리 목표값을 만족한 시험결과를 바탕으로 산출한 시험 성적을 법적으로 인정· 수용함으로써 고성능 기기에 의한 분석기술을 현행화하고 시험결과에 대한 분쟁소지 근절	충남	【환경측정분석센터】 현 공정시험기준 총칙 “주시험법”개념을 합리적으로 조정하기 위해서는, 이를 활용한 관련규정(예, 측정기 형식승인)에 미치는 영향파악 등 포함한 다각도의 검토가 필요한 사항임 이를 위해 소위원회 간사회의, 전문가 자문, 국내외 관련규정 및 운영사례 검토 등을 포함하여,‘18.6월 개정완료를 목표로 장기 계획을 수립하였음 이 과정에서 보건환경연구원의 적극적인 협조를 요청함	검토 (장기)	【환경측정분석센터】
기반 3 ︻ 숙련도 ︼	숙련도 시험 주기 조정 - 수질분야를 시작으로 현재는 모든 환경분야의 숙련도 시험을 년 1회 실시 - 전년도 숙련도 시험에서 ‘만족’을 받은 기관은 인력과 장비의 변동이 없는 경우에 한해서 1회 면제해 줌	대구	【환경측정분석센터】 고시 개정 초안 마련. 환경분야 시험검사등에 관한 법률 시행규칙 개정에 따라 반영 여부가 결정될 예정임	검토 (중기)	【환경측정분석센터】
기반 4 ︻ 골프장 ︼	골프장 검사농약 기준 설정 - 골프장에서 농도기준이 없어 과다하게 사용되는 경향이 있음. - 농도기준을 설정하여 농약의 과다사용을 방지 건의	경기	【토양지하수연구과】 - 환경부에서는 골프장 사용농약 환경영향 조사 및 관련제도 개선을 위한 연구용역과제(`13~`17년, 5개년)를 추진 중이며, 과제 완료 후 `18년경 골프장 사용농약에 대한 종합적인 관리방안을 마련하여, 소관부서(환경부 수생태보전과)와 협의할 예정임 - 참고로 국외 대부분의 국가에서는 골프장 농약 잔류허용기준을 운영하지 않고 있으며, 일본에서 골프장 배출수 잠정지도기준을 운영하고 있음	검토 (장기)	【토양지하수연구과】 -

[#5. 2015년 상반기 시도 건의사항 조치 현황]

건호 ︻ 분야 ︼	2015년 상반기 건의 및 조치 사항				처리 현황 (`17년 4월 시점)	요약
	건의사항	건의 시도	【담당부서】조치내용 (`16년 10월 시점)	검토 결과
【기후대기연구부】
기후 1 ︻ 중금속 ︼	대기 중 중금속 공정시험기준 제정 - 중금속 측정망 운영관련, 공정시험기준이 없는 망간, 알루미늄, 칼슘, 마그네슘 시험기준 제정	경기	【대기환경연구과】 - ‘16년도 하반기 반영 추진	검토 (중기)	【대기환경연구과】 -
【물환경연구부】
물환경 1 ︻ 시험 ︼	물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법 검토 - 생태독성실험을 위한 시료보존기간을 36시간에서 48시간으로 연장 검토	경북	【물환경공학연구과】 - USEPA 및 ISO 규정 등 상호 비교하여 `16년 하반기 개정 여부를 검토 중임	검토 (단기)	【물환경공학연구과】 -
물환경 2 ︻ 시험 ︼	수질오염공정시험기준 중 화학적산소요구량 시험방법 개정(산성과망간산칼륨법) - 現 공정시험기준에 포함된 간섭물질 외에 산화성물질로 인한 화학적산소요구량 분석 불가 사례가 발생하므로 그에 대한 조치 건의	인천	【물환경공학연구과】 - 산화성 물질로 인해 분석이 불가한 경우에 대한 자료를 제시하면, 이에 대하여 전문가회의 등을 통해 검토 가능	검토 (중기)	【물환경공학연구과】 -
물환경 3 ︻ 시험 ︼	수질오염공정시험기준 중 유기인 시험방법 개정 (기체크로마토그래프-질량분석법 신규 추가) - 유기인 분석법으로 現 기체크로마토그래피법 외에 기체크로마토그래프-질량분석법 추가 건의	인천	【물환경공학연구과】 시험법 제․개정시 신규 시험법을 검증하기 위하여 예산이 필요하며, 예산 확보시 우선순위를 두어 추진하겠음 - 다만 시도보건연구원이 매질 특성(폐수, 오수, 하천수 등)에 따른 정량한계 및 회수율, 비교 실험 등 자료확보 후, 그 결과를 토대로 신속한 시험기준 개정이 추진될 수 있음	검토 (장기)	【물환경공학연구과】 -
물환경 4 ︻ 시험 ︼	클로로폼, 1,1,1-트리클로로에탄, 1.2-다이클로로에칸 시험방법에 P·T-GC법 추가 - 클로로폼, 1,1,1-트리클로로에탄, 1.2-다이클로로에칸 시험방법에 P·T-GC-MS 와 HS-GC-MS 2가지 방법이 있는데 P·T-GC법 추가	전북	【물환경공학연구과】 - 시험법 제․개정시 신규 시험법을 검증하기 위하여 예산이 필요하며, 예산 확보시 우선순위를 두어 추진하겠음 - 다만 시도보건연구원이 매질 특성(폐수, 오수, 하천수 등)에 따른 정량한계 및 회수율, 비교 실험 등 자료확보 후, 그 결과를 토대로 신속한 시험기준 개정이 추진될 수 있음	검토 (장기)	【물환경공학연구과】 -
【환경기반연구부】
기반 1 ︻ 악취 ︼	악취검사기관의 사후관리 주기 - 악취검사기관의 지정 및 관리에 관한 업무처리규정에 의하면 사후관리가 2년 주기로 규정되어 있어, 현장평가 주기와 동일하게 3년으로 개정	경북	【환경측정분석센타】 환경부와 협의하여‘악취방지법 시행령’ 개정을 추진중이며, 이의 결과에 따라 악취검사기관 사후관리 주기를 재검토할 계획임	검토 (장기)	【환경측정분석센터】
기반 2 ︻ 골 프 장 ︼	골프장 검사농약의 수질기준 설정 -「농약에 의한 환경오염 방지업무 처리지침 (환경부예규 제481호)」제4조 [별표1]에 14종의 농약에 대해 수질의 농약잔류허용기준을 설정하고 있음. - 이중 6종의 농약만이 골프장 검사농약과 중복되고 있는데 이외의 검사농약도 이 지도기준에 추가시켜 관리될 수 있도록 건의	경기	【토양지하수연구과】 - 환경부에서는 골프장 사용농약 환경영향 조사 및 관련제도 개선을 위한 연구용역과제(`13~`17년, 5개년)를 추진 중이며, 과제 완료 후 `18년경 골프장 사용농약에 대한 종합적인 관리방안을 마련하여, 소관부서(환경부 수생태보전과)와 협의할 예정임 - 참고로 국외 대부분의 국가에서는 골프장 농약 잔류허용기준을 운영하지 않고 있으며, 일본에서 골프장 배출수 잠정지도기준을 운영하고 있음	검토 (장기)	【토양지하수연구과】 -
기반 3 ︻ 소음진동 ︼	소음․진동 기준의 시간대별 및 기준표현「용어」통일 - 소음·진동 기준 중 시간대별 용어를 다르게 표현하는 경우가 있고 또한 기준의 표현도 〃이하〃 명시의 유무로 혼란을 초래(〃미만〃과는 상이)하고 있으므로 소음·진동의 기준 중 시간대별 용어와 기준의 표현에서 통일이 필요함	대구	【생활환경연구과】 - 소음･진동관리법의 기준 개정 시 전문가의 의견을 수렴하여 소음·진동의 기준 중 시간대별 용어와 표현 등이 통일화 될 수 있도록 하겠음	검토 (장기)	【생활환경연구과】 -
기반 4 ︻ 빛공해︼	인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행에 따른 시도보건환경연구원 역할 명시 건의 - 현재 시행되고 있는 법에는 보건환경연구원의 역할에 대한 언급이 없어 각 지자체에서 신설 업무를 추진하는데 어려움이 많으므로, 령7조(조사 연구 사업의 대행)의 각 호에 보건환경연구원을 추가 건의	서울	【생활환경연구과】 - 법 제14조(빛공해 관련 조사·연구), 시행령 제7조(조사·연구 사업의 대행)의 각 호에 보건환경 연구원을 추가하는 것은 법령개정 필요사항으로 개정 시 환경부(환경보건정책과)에 의견을 제시하겠음	검토 (장기)	【생활환경연구과】 -
기반 5 ︻ 시험 ︼	시료채취용기, 보존방법 일원화 - 먹는물공정시험기준과 수질오염공정시험기준의 유사분석항목에 대해 시료채취용기와 보존방법이 상이하여 민원인과 시료채취자에게 혼란을 유발하여 유사분석항목에 시료채취용기와 보존방법 일원화 요청	부산	【상하수도연구과】 - 먹는물과 수질의 동일항목 개정(안) 마련을 위한 협의 중에 있음	검토 (장기)	【상하수도연구과】 -

[#6. 2015년 하반기 시도 건의사항 조치 현황]

건호 ︻ 분야 ︼	2015년 하반기 건의 및 조치 사항				처리 현황 (`17년 4월 시점)	요약
	건의사항	건의 시도	【담당부서】조치내용 (`16년 10월 시점)	검토 결과
【물환경연구부】
물환경 1 ︻ 시험 ︼	수질오염공정시험기준 알킬수은 시험방법 수정 - 알킬수은 GC 분석방법 중 패키지 컬럼에 대한 상세한 정보와 캐필러리 컬럼 추가 수정 보완 건의	광주	【물환경공학연구과】 패키드 컬럼 및 캐필러리 칼럼에 대한 정보는 확인하였고, 검토 후 필요하면 추후 공정시험기준 개정시 반영	검토 (단기)	【물환경공학연구과】
물환경 2 ︻ 시험 ︼	수질오염물질의 환경기준 및 배출허용기준 등 항목 명칭의 통일 필요 - 수질 및 수생태계 보전에 관한법률 시행규칙 [별표 2] 및 [별표 13], 환경정책기본법 시행령 [별표]의 수질오염물질 항목 명칭이 다름 (예) - 폴리클로리네이티드바이페닐, PCB함유량, 폴리클로리네이티드비페닐(PCB) - 폼알데하이드, 포름알데히드 - 1,4-다이옥산, 1,4-다이옥세인 - XX함유량 등	충남	【물환경공학연구과】 - 본부 검토 중	검토 (중기)	【물환경공학연구과】 -
【환경기반연구부】
기반 1 ︻ 시험법 ︼	먹는물공정시험기준 중 수은 시험방법 개정 건의 - 다른 중금속과 동시분석이 가능해 시간을 단축할 수 있는 유도결합플라즈마-질량분석법 추가 건의	광주	【상하수도연구과】 - 수은 ICP/MS 방법 추가 검토하였으며, 개정(안) 건의 예정(‘16.10)	검토 (단기)	【상하수도연구과】 -
기반 2 ︻ 토양 ︼	토양오염공정시험기준 중 유기물 전처리방법으로 가속용매추출법(ASE) 추가 - EPA METHOD 3545A는 토양, 침전물, 슬러지 등에서 고압용매추출법을 제시하고 있는데, 우리나라 토양오염공정시험기준에도 추가를 검토하여 분석시간 단축 및 용매사용량을 감소할 필요가 있음	서울	【토양지하수연구과】 - 해당 미국EPA법은 특정 제조사의 장비를 적용한 분석방법으로 유사한 원리를 가지는 타사 장비 구매·적용가능성 등 확인 중	검토 (장기	【토양지하수연구과】 -
기반 3 ︻ 시험법 ︼	토양오염공정시험기준 ES 07400.1a에 다양한 전처리방법 수용 - 토양오염공정시험기준 ES 07400.1a 금속류-원자흡수분광광도법 7.1 시료의 전처리에 흡수용기와 환류냉각관, 반응용기를 이용하는 방법은 전처리시간과 용기세척등에 애로사항이 많아 마이크로파 산분해법과 흑연블럭(산순환포집분해용기)을 이용한 전처리수용건의	경북	【토양지하수연구과】 - 다양한 토양 매질 특성을 고려한 적용성 및 분석조건 확립 등을 위한 연구 수행 추진 중	검토 (장기)	【토양지하수연구과】 -
기반 4 ︻ 시험법 ︼	골프장 Pond의 농약잔류량 수질검사방법 - 현행 골프장 Pond의 농약잔류량 수질검사는 항목별 4개의 방법으로 나누어져 있어, 분석장비 및 인력, 분석시간, 용매소요 등이 많이 소요됨 - 다항목을 동시분석하고 간편하게 분석할 수 있는 LC-MS 또는 LC/MS/MS 기기분석 방법이 시험방법에 등재될 수 있도록 건의함	경북	【토양지하수연구과】 - 현재 환경부에서는 골프장 잔류농약 조사항목 확대를 위한 분석법 관련 연구용역과제(`13~`17년, 5개년)를 추진 중이며, `17년에 LC/MS 기기분석을 활용한 다성분 동시분석법 도입방안을 검토할 계획임	검토 (장기)	【토양지하수연구과】 -
기반 5 ︻ 골프장 ︼	골프장 잔류농약 시험법 개정 - 골프장 수질 잔류농약 검사의 프로파모카브하이드로클로라이드와 아세페이트 검사방법(전처리방법) 개선 요청	전북	【토양지하수연구과】 - 현재 환경부에서는 골프장 잔류농약 시험방법 관련 연구용역과제(`13~`17년, 5개년)를 진행 중이며, `17년에 시험방법 개선방안을 마련할 계획임	검토 (장기)	【토양지하수연구과】 -
기반 6 ︻ 골프장 ︼	골프장 농약잔류 조사범위조정 및 방류기준 가이드라인 설정 - 골프장 외부에 실질적인 영향을 미치는 점오염원으로서 조사대상을 연못의 농약잔류량으로 축소할 것을 건의 - 최종 방류수의 농약잔류량에 대한 수질 가이드라인을 설정하여 골프장 농약에 대한 관리가 필요함	경북	【토양지하수연구과】 - 골프장 농약으로 인한 주변 환경에의 영향을 파악하기 위해서는 오염이 시작이 되는 매질인 토양에 대한 조사가 반드시 필요하며, 더불어 최종 방류수인 유출수도 조사하여야 함 - 환경부에서는 골프장 사용농약 환경영향 조사 및 관련제도 개선을 위한 연구용역과제(`13~`17년, 5개년)를 추진 중이며, 과제 완료 후 `18년경 골프장 사용농약에 대한 종합적인 관리방안을 마련하여, 소관부서(환경부 수생태보전과)와 협의할 예정임 - 참고로 국외 대부분의 국가에서는 골프장 농약 잔류허용기준을 운영하지 않고 있으며, 일본에서 골프장 배출수 잠정지도기준을 운영하고 있음	수용불가 검토 (장기)	【토양지하수연구과】 - -

[#7. 2016년 상반기 시도 건의사항 조치 현황]

건호 ︻ 분야 ︼	2016년 상반기 건의 및 조치 사항				처리 현황 (`17년 4월 시점)	요약
	건의사항	건의 시도	【담당부서】조치내용 (`16년 10월 시점)	검토 결과
【기후대기연구부】
대기 1 ︻ 시험 ︼	대기오염공정시험기준 중 황산화물 가스분석기 방법 추가 요구 - 흡인유량이 1ℓ/min시 20ℓ 흡입시 황산화물 적용 농도범위는 침전적정법 50~700ppm, 중화적정법 250ppm 이상임. ⇒배출허용기준은 10(13)~540(4)ppm에 따라 100ℓ이상 흡입해야 함. 따라서 현재 분석법으로는 배출허용기준검사는 장시간 소요되는 문제점이 있음. 휴대용 측정기는 5~2000ppm이 가능함 휴대용 가스분석기는 주기적으로 정도검사를 받고 있고, 또한 자체 코라스 인정기관 필한 표준가스로 교정하고 있음. 따라서 TMS와 같이 휴대용 가스분석기에 의한 측정 자료 인정 필요함.	전북	【대기공학연구과】 휴대용 가스분석기에 대한 공정시험기준 마련을 위한 간담회 개최(‘16.8.18, 과학원) ·참석대상 : 국립환경과학원, 환경측정기기 검사기관, 제조 및 판매업체 - 공정시험기준마련을 위한 의견 수렴 진행	검토 (장기)	【대기공학연구과】
대기 2 ︻ 시설 ︼	대기오염 방지시설 설치 면제시설 적정관리 - 방지시설 설치 면제시설에 대한 사후관리 철저 ․ 주기적으로 자가측정 실시(1회/2년) ․ 해당 배출시설의 배출허용기준 개정시 마다 자가측정 결과를 제출하여 방지시설 설치 여부 판단 ․ 특정대기유해물질 배출 여부 확인 필요	전남	【대기공학연구과】 환경부 대기관리과와 지속적인 협의 진행중 ‘2020년 대기배출허용기준’개정을 위한 연구 용역사업 진행)(‘16~’17년, 2년)	검토 (장기)	【대기공학연구과】
【물환경연구부】
물환경 1 ︻ 시험 ︼	폐기물․수질 시료중 6가크롬 분석을 위한 이온크로마토그래피-가시선/자외선 분광법 추가 - 현재 토양오염공정시험기준에만 이온크로마토그래피-가시선/자외선 분광법이 제정되어 있는데, 이를 폐기물 및 수질오염공정시험기준에도 추가 제정하여 법적 분석방법의 선택성을 넓혀 업무효율을 높이고자 함	경북	【물환경공학연구과】 - 시험법 제․개정시 신규 시험법을 검증하기 위하여 예산이 필요하며, 예산 확보시 우선순위를 두어 추진하겠음 - 다만 시도보건연구원이 매질 특성(폐수, 오수, 하천수 등)에 따른 정량한계 및 회수율, 비교 실험 등 자료확보 후, 그 결과를 토대로 신속한 시험기준 개정이 추진될 수 있음	검토 (장기)	【물환경공학연구과】 -
물환경 2 ︻ 시험 ︼	수질오염공정시험기준 중 수은시험법에 열분해 금 아말감 원자흡수분광광도법 추가 건의 - 수질오염공정시험기준 중 수은시험방법(ES 04408.0b)에 고농도 유기물을 함유하고 있는 액상 및 고상 시료를 전처리 과정 없이 직접 분석 가능한 열분해 금 아말감 원자흡수분광광도법의 추가 필요	경기	【물환경공학연구과】 시험법 제․개정시 신규 시험법을 검증하기 위하여 예산이 필요하며, 예산 확보시 우선순위를 두어 추진하겠음 - 다만 시도보건연구원이 매질 특성(폐수, 오수, 하천수 등)에 따른 정량한계 및 회수율, 비교 실험 등 자료확보 후, 그 결과를 토대로 신속한 시험기준 개정이 추진될 수 있음	검토 (장기)	【물환경공학연구과】 -
물환경 3 ︻ 측정망 ︼	수질 배출허용기준 중에 잔류염소 신설 - 현 배출오염기준 항목에 잔류염소가 없어서 질소를 제거하는 목적으로 과다하게 도금업체에서 소독을 하여, 방류될 경우 생태계에 지장을 주고 있는데도 행정조치를 할 수 없으므로 배출허용기준설정	인천	【물환경공학연구과】 조사결과, 외국에서 산업폐수 중 잔류염소를 배출허용기준으로 규제한 사례 없음 특정업종에 대한 잔류염소 규제가 필요할 경우, 국내여건 등을 감안하여 환경부와 계속 협의토록 하겠음 ※ 도금시설의 경우 생태독성을 적용받는 업종이며, 생태독성(물벼룩) 시험결과에 따라 행정조치 가능	검토 (장기)	【물환경공학연구과】
물환경 4 ︻ 항목 ︼	수질오염물질 항목명의 표준화 - 환경관련법에서 오염물질 항목명의 표준화로 정책의 일관성 유지	경기	【물환경공학연구과】 - 본부에서 검토 중	검토 (중기)	【물환경공학연구과】 -
【환경자원연구부】
자원 1 ︻ 시험 ︼	폐기물공정시험기준의 기름성분 분석법 개선(2차 건의-2015년상반기) - ‘기름성분 분석법 개선’ 2015년 상반기 건의사항으로 폐기물 함량기준 및 분석방법 적용이 단계적으로 추진되고 있음에 따라, 법 개정에 맞춰 추후 검토할 예정임 - ‘지정폐기물에 함유된 지정폐기물의 기준, 표시한계 및 결과표시’에서 0.1%로 규정하는 바 7.1 [주 1]의 노말헥산 추출물질의 함량이 5 ㎎/L 이하로 낮은 경우까지 검출할 필요가 없음 - 7.1 [주 1] 삭제요망 - 정량한계는 0.1%에서 0.01%로 조정	강원	【자원순환연구과】 ‘기름성분 분석법 개선’ 사항으로 폐기물 함량기준 및 분석방법 적용이 단계적으로 추진되고 있음에 따라, 법 개정에 맞춰 4가지 건의사항추후 검토할 예정임	검토 (장기)	【자원순환연구과】 -
자원 2 ︻ 시험 ︼	폐기물․수질 시료중 6가크롬 분석을 위한 이온크로마토그래피-가시선/자외선 분광법 추가 - 현재 토양오염공정시험기준에만 이온크로마토그래피-가시선/자외선 분광법이 제정되어 있는데, 이를 폐기물 및 수질오염공정시험기준에도 추가 제정하여 법적 분석방법의 선택성을 넓혀 업무효율을 높이고자 함	경북	【자원순환연구과】 6가크롬의 이온크로마토그래피-가시선/자외선 분광법은 단계적으로 검토·추진 중에 있으며, 현재는 시멘트제품에 대한 분석방법 적용성을 검토 진행 중임	검토 (장기)	【자원순환연구과】
자원 3 ︻ 시험 ︼	폐기물 유해물질 표시한계 개선요구 토양오염공정시험기준과 같이 분석기기별 정량한계 표시하거나 분석기기별 가장 높은 정량한계 값을 표시한계로 정하도록 개선요구	경기	【자원순환연구과】 공정시험기준 개정 시점에 맞춰 정량한계 표시 개정예정	검토 (중기)	【자원순환연구과】
【환경기반연구부】
기반 1 ︻ 빛공해 ︼	빛공해 조사·연구 기관 대행 기관 지정 요청 - 인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행령 제7조에 의한 조사·연구 대행 기관이 보건환경 연구원이 지정되지 않음으로 시·도 민원이나 조명환경 관리구역 지정에 애로 사항이 있어 추가로 보건환경연구원의 관리기관 지정을 요구함.	경북	【생활환경연구과】 법 제14조(빛공해 관련 조사·연구), 시행령 제7조(조사·연구 사업의 대행)의 각 호에 보건환경연구원을 추가하는 것은 법령개정 필요사항으로 개정 진행 시 환경부(환경보건정책과)에 의견을 제시하겠음	검토 (중기)	【생활환경연구과】
기반 2 ︻ 실내공기 ︼	신축공동주택 시료채취 시 환기시간의 명확화 또는 현장바탕시료의 보정 - 실내공기질공정시험기준:“시료채취 시 30분 이상 환기 후 5시간 이상 밀폐 후 시료 채취한다”라고 규정되어 있어 현장 이해당사자간 시비의 문제점 야기되므로 정확한 환기시간 또는 현장 바탕시료를 보정하도록 규정한다.	경북	【생활환경연구과】 시료채취 조건이 변경되면, 신축공동주택의 관리기준 설정 값에 대한 재평가가 이루어져야함 겨울철 시료채취와 같은 특수한 현장조건에 대한 대응방안(공정시험기준 개정)을 마련토록 하겠음	검토 (중기)	【생활환경연구과】
기반 3 ︻ 시험법 ︼	소음지도 운영 전담인력 지원요청 - ‘14년부터 지자체별로 소음지도 및 관리시스템을 구축해 왔으며(부산,대구,울산) 구축사업을 시에서 주관한 대구, 울산 보건환경연구원의 경우 운영인력 없이 업무만 이관된 상태이므로, 이의 원활한 운영을 위해 환경부에서 지자체로 전담인력 지원 요청을 해 주기 바람	대구	【생활환경연구과】 소음지도 작성 시 환경부에서 50% 예산 지원 소음지도 운영을 위한 전담인력 지원 관련사항은 환경부에서 검토 중임(환경부 생활환경과)	검토 (중기)	【생활환경연구과】
기반 4 ︻ 소음 ︼	소음 측정 결과에 따른 후속 처리방안 명시 - 공장소음 측정 시 2회 이상의 재측정에서도 측정 소음도가 배경소음도보다 3 dB 미만으로 크면 [서식 2]의 공장배출소음 측정평가표에 그 상황을 상세히 명기한다.□로 만 규정하고 있어 측정결과에 대한 분쟁 소지가 있어 성적처리를 위한 조치 사항 명시	충북	【생활환경연구과】 소음·진동 공정시험기준 중 배출허용기준 중 소음측정방법(ES 03302.1a) 7.2.4 관련내용으로 추후 공정시험기준 개정 시 검토하겠음	검토 (중기)	【생활환경연구과】
기반 5 ︻ 실내공기 ︼	실내공기질공정시험기준 개정 건의 - 다중이용시설의 실내공기질 시료채취 지점은 모든 벽으로부터 1m 이상 떨어져야 된다는 원칙으로 하고 있음 - 다중이용시설의 실내공기질 시료채취 지점은 모든 벽으로부터 1m 이상 떨어져 있어야 되나 단, 현장 상황에 따라 측정자가 측정지점을 선정할 수 있음	서울	【생활환경연구과】 특수한 현장조건에 대한 대응방안(공정시험기준 개정)을 마련토록 하겠음	검토 (중기)	【생활환경연구과】
기반 6 ︻ 실내공기 ︼	(실내공기)라돈 장기측정법 분석기관 검증 건의 - 단기 측정법은 장비에 대한 정도관리를 일정 주기로 받아 검증을 실시하고 있으므로 장기측정방법도 단기측정법과 같이 별도의 검증이 필요	서울	【생활환경연구과】 향후 숙련도 시험 항목에 추가하는 것을 검토 중임	검토 (중기)	【생활환경연구과】
기반 7 ︻ 소음 ︼	소음지도 관리시스템 운영에 따른 전담인력 건의 - 소음진동관리법 제4조의2에 의거하여 광역자치단체의 소음지도 관리시스템 구축사업이 완료단계에 있으나 매년 시스템 운영을 위한 전담인력이 없음. - 광역자치단체의 보건환경연구원에 시스템 운영을 위한 전담인력 확보 필요	울산	【생활환경연구과】 소음지도 작성 시 환경부에서 50% 예산 지원 소음지도 운영을 위한 전담인력 지원 관련사항은 환경부에서 검토 중임(환경부 생활환경과)	검토 (중기)	【생활환경연구과】
기반 8 ︻ 수수료︼	오염물질 방출 건축자재 시험 수수료 산정 건의 - 실내공기질 관리법 개편으로 유통 중인 건축자재의 사후 샘플조사 후 오염물질 다량 방출 건축자재 사용금지 고시에서 전축자재 제조·수입업자에게 건축자재 기준적합여부 사전확인 후 공급으로 바뀜에 따라 검사 요청이 증가할 것으로 예상 - 각 시·도 보건환경연구원은 국립환경과학원 시험의뢰 규칙을 준용하고 있음 - 국립환경과학원 시험의뢰 규칙에 수수료가 제정되어 있지 않음으로 수수료 조항 삽입 건의	서울	【생활환경연구과】 건축자재 방출시험 관련 세부적인 사항은 환경부에서 「실내공기질관리법」하위법령을 작성하고 있으며, 시험에 관한 수수료는 환경부 고시사항이나 환경부의 방침은 제정하지 않을 예정임. 다만, 과학원 연구전략기획과에서 시험검사수수료 업무를 총괄하고 있으므로 과학원 차원에서 검토가 필요하다면 검토하겠음.	검토 (중기)	【생활환경연구과】
기반 9 ︻ 시험 ︼	총칙과 항목별 시료채취 용기의 일치 및 다양화 - 먹는물공정시험기준에 기술된 ‘시료채취와 보존(ES 05130.b)’의 내용과 각 항목별‘시료채취와 관리’의 내용 중 시료채취 용기가 상이하므로 항목에 적합한 용기로 일치 필요 시료채취 용기의 다양화 필요	인천	【상하수도연구과】 시료채취 및 보존․관리에 대해 일원화가 필요한 부분을 검토하였으며, 개정(안) 건의 예정(‘16.10)	검토 (단기)	【상하수도연구과】
기반 10 ︻ 시험법 ︼	먹는물 중금속 분석시 탁도영향을 배제할 수 있는 공통기준 마련 -“일반적으로 금속류의 측정은 용해성 금속류를 측정하나 먹는물의 경우는 탁도가 낮으므로 여과 없이 측정을 한다”로 규정.(먹는물공정시험기준 ES 05400.금속류-유도결합플라즈마-원자발광분광법 1.2.3) - 그러나 일부 고탁도 시료의 경우 여과 여부에 따라 알루미늄 등 금속류 분석농도가 상당한 차이를 나타내고 있음. - 따라서 먹는물 금속류 분석 시 탁도의 영향을 배제하기 위한 탁도농도기준을 설정하거나, 모든 시료를 여과하여 분석하도록 하는 공통기준이 필요함	경북	【상하수도연구과】 ‘1.2.3 일반적으로 금속류의 측정은 용해성 금속류를 측정하나’의 부분은 해석상 오해방지를 위해 개정(안) 마련하여 건의 예정(‘16.10)	검토 (단기)	【상하수도연구과】
기반 11 ︻ 교육 ︼	먹는물 등 수질미생물 교육프로그램 신설 현재까지 국립환경인력개발원에서 수질미생물에 대한 정기적이고 전문적인 교육 부재 먹는물 등 수질미생물 검사 담당자 교육 프로그램 신설 요청	충북	【상하수도연구과】 17년도 교육개설 여부에 대해 인력개발원과 협의중(교육수요 조사 후 개설여부 판단)	검토 (중기)	【상하수도연구과】
기반 12 ︻ 숙련도 ︼	숙련도평가 기관포상 신설건의 - 지방자치단체의 성과실적 요구에 따른 보건환경연구원 분석인력의 사기진작 및 근무의욕 고취로 환경오염물질에 대한 시험검사능력 향상을 위해, 숙련도 평가를 통한 「분석능력 우수기관 포상」 신설 건의	경기	【환경측정분석센터】 우수기관 지정에 대한「환시법」시행규칙 개정 작업중으로 지속적으로 관심을 갖고 진행하겠음	검토 (중기)	【환경측정분석센터】

[#8. 2016년 하반기 시도 건의사항 조치 현황]

건호 ︻ 분야 ︼	2016년 하반기 건의 및 조치 사항				처리 현황 (`17년 4월 시점)	요약
	건의사항	건의 시도	【담당부서】조치내용 (`16년 10월 시점)	검토 결과
【기후대기연구부】
기후 1 ︻ 악취 ︼	악취방지법에 보건환경연구원을 법정검사기관으로 지정 건의 - 수질, 대기 등 보건환경연구원에서 수행하는 대부분의 업무가 법정기관으로 지정 - 악취검사기관을 법정기관으로 지정 시 행정업무 및 인력관리 간소화로 악취분석 업무에 효율성 증대	대전	【대기공학연구과】 향후 환경부 대기관리과와 논의하여 “악취관리편람”검토	검토 (중기)	【대기공학연구과】
기후 2 ︻ 악취 ︼	복합악취 검사방법 개선 필요 - 실험실에서 판정요원들이 시료 포집백에서 직접 냄새를 맡아 악취도를(1∼5도) 판정하는 직접관능법 도입 시행	충남	【대기공학연구과】 - 실험실에서 직접관능법 도입은 직접관능법의 악취배출허용기준(안) 및 적용 방법 마련 등이 필요하므로 향후 검토 필요하고 - 현장에서의 직접관능법의 현장 시험운영을 통한 국내 적용성 등을 검토하고 있음	검토 (장기)	【대기공학연구과】
【물환경연구부】
물환경 1 ︻ 기준 ︼	수질오염물질 추가 지정 및 배출허용기준 설정 건의 - 안티몬, 헥사클로로벤젠을 수질오염물질 (수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 제3조, 제4조) 지정 및 배출허용 기준(동법 제34조,제35조의2) 설정 요청 - 안티몬 및 헥사클로로벤젠에 대한 하천, 호소 수질 환경기준(환경정책기본법 시행령 제2조)은 설정되어 있으나 수질오염물질로 지정되어 있지 않음 - 폐수 무단방류 등 오염사고 대비 및 공공수역 수질관리를 위해 수질오염물질 지정 및 배출허용기준 설정이 요구됨	경남	【물환경공학연구과】 - 안티몬은 ‘15년 특정수질유해물질 지정이 입법 예고됨. - 헥사클로로벤젠은 ‘13년, ‘14년 배출실태조사를 실시한 바 있으며, 수질오염물질 지정 등 규제 여부를 검토하였으나 미반영 ※ 향후 환경부와 협의를 통해 검토하도록 하겠음	기반영 검토 (장기)	【물환경공학연구과】 -
물환경 2 ︻ 시험 ︼	SPME/기체크로마토그래피-질량분석법 수질오염공정시험기준에 추가 건의 - 다이에틸헥실프탈레이트과 헥사클로로벤젠에 대한 SPME/기체크로마토그래피-질량분석법을 공정시험기준으로 추가 요청 - 수질오염공정시험기준에서 제시하고 있는 용매추출법은 시료전처리가 까다로우며 회수율이 낮아 정량분석 시 오차율이 큼 - SPME(Solid Phase Micro Extraction)법은 시료 추출, 정제, 농축이 동시에 이루어져 기존 시험법에 비해 상대적으로 분석조작이 간단하고 감도가 좋음	경남	【물환경공학연구과】 - 시험법 제․개정시 신규 시험법을 검증하기 위하여 예산이 필요하며, 예산 확보시 우선순위를 두어 추진하겠음 - 다만 시도보건연구원이 매질 특성(폐수, 오수, 하천수 등)에 따른 정량한계 및 회수율, 비교 실험 등 자료확보 후, 그 결과를 토대로 신속한 시험기준 개정이 추진될 수 있음	검토 (장기)	【물환경공학연구과】 -
물환경 3 ︻ 시험 ︼	COD 시험방법 중 적용범위의 명확한 설정 건의 - 염소이온 2,000mg/L 이상 폐수의 COD 시험방법 적용이 불명확하여 행정심판청구의 대상이 되고 있음 - 산성과망간산칼륨법의 적용범위 중 시료(100mg)에 대한 용어 부적절	충남	【물환경공학연구과】 - 현재 자체 실험결과를 토대로 전문가 회의가 진행 중에 있으며, 추후 공정시험기준을 개정하겠음	검토 (단기)	【물환경공학연구과】
【환경기반연구부】
기반 1 ︻ 먹는물 ︼	먹는물 KMnO4소비량 공정시험기준 내용에 대한 정확한 의미해석과 기준초과 시료희석 시 적정 시료량 근거기준 마련 - 먹는물의 경우 KMnO4소비량이 기준 10mg/L을 초과하여 희석이 필요한 시료가 발생. (먹는물공정시험기준 ES 05302. 1b 1.2.4) - 만약 희석한다면 수질오염공정시험기준의 COD처럼 “정확한 COD값이 요구될 경우에는 과망간산칼륨액(0.005M)의 소모량이 처음 가한 양의 50 %에 접근하도록 시료량을 취한다”(수질오염공정시험기준ES 04315.17.7)와 같은 적정 시료량을 결정할 수 있는 명확한 근거마련을 건의	경북	【상하수도연구과】 - 먹는물의 KMnO4 소비량 분석시 적정 범위(0.3 mg/L~10 mg/L)는 있으나, 기준 초과시 시료희석에 대한 부분은 명시되어 있지 않음 - 기준초과시료 분석시 해석상의 혼란 방지 및 적절한 시료량 결정을 위한 개정 여부를 검토하겠음	검토 (단기)	【상하수도연구과】 -
기반 2 ︻ 빛공해 ︼	빛공해분야-주거지 연직면 조도 측정방법 - 현장에서 배경조도 측정시 암막천을 이용하여 대상조명의 빛 차단이 힘든 경우가 많음(보안등, 가로등, 광고조명) - 실제 거리가 먼 조명 측정시 배경조도 측정에 부득이하게 암막천으로 가리지 못하고 측정하게 될 경우에 대한 시험방법 추가	광주	【생활환경연구과】 - 빛공해 공정시험기준의“주거지 연직면 조도 측정방법(ES 11300.1)”의 5.1 측정조건 관련 내용으로, 시험방법 추가(배경조도 측정시 암막천 등으로 대상조명의 빛 차단이 힘든 상황)에 대한 의견은 공정시험기준 개정 시 검토하겠음	검토 (장기)	【생활환경연구과】
기반 3 ︻ 시험 ︼	환경분야 공정시험기준 통합관리시스템 구축 - 환경공정시험기준 실험방법에 대한 연구경험, 분석기술, 최신 연구 동향 등에 대해 전반적인 토론이나 자유로운 의견을 교환 할 수 있는 시스템 필요 - 분야별 공정시험기준 통합관리를 위한 주관부서 지정 및 운영 - 환경분야 공정시험기준 개정을 위한 공청회 및 워크숍 개최 - 공정시험기준 통합관리 운영을 위한 사이버 온라인 시스템 구축	전북	【환경측정분석센터】 - 현재 과학원에 기 구축되어 운영중인 정도관리시스템에 공정시험기준만을 위한 새로운 온라인 시스템을 구축하겠음(‘17년) - 공정시험기준별 소위원회를 해당과에서 운영하고 있음. 소위원회 기술검토 및 안 작성단계에서 보건환경연구원이 참여할 수 있도록 하겠음	검토 (중기)	【환경측정분석센터】 -
기반 4 ︻ 정도관리 ︼	정도관리 평가 권역별 설정 및 크로스 평가 - 평가의 객관성 확보를 위해서는 권역별 구분하여 상호 평가하는 것이 바람직함 - 평가위원 권역별 설정(수도권, 중부권, 호남권, 영남권, 강원권, 제주권) - 평가위원 현장 평가지역 지원 및 선정시 출신 권역 배제 후 지원 및 선정	제주	【환경측정분석센터】 - 현재도 가능한 한 타지역의 평가위원을 통하여 현장평가를 하고 있음 다만, 권역을 설정하여 평가위원을 활동하도록 하기에는 모든 보건환경연구원의 동의가 있어야 하며, 각 보건환경연구원의 입장이 서로 다를 수 있어 당분간 현행대로 권역을 정하지 않고 타지역 평가위원이 평가에 임하도록 하겠음	검토 (단기)	【환경측정분석센터】 -
기반 5 ︻ 정도관리 ︼	정도관리 현장평가 보수교육 개선 - 교육일정 축소 또는 사이버 교육으로 대체하여 업무 공백 최소화	전남	【환경측정분석센터】 - 평가위원 보수교육은 지식뿐만 아니라 평가위원으로서의 소양과 자질에 대한 교육도 진행하고 있으며, 이는 평가활동에서 매우 중요한 요소임 - 효과적인 보수교육이 되도록 의견을 수렴하여 진행토록 하겠음	검토 (단기)	【환경측정분석센터】 -
기반 6 ︻ 실내공기 ︼	실내공기질 공정시험기준 개정 건의 - 신축공동주택의 실내공기질 측정은 실내공기질 공정시험기준에 따라 실시하고 있음 - 신축공동주택의 실내공기시료의 채취는 오후 1시에서 6시 사이에 실시하되 현장 상황에 따라 연장 할 수 있음으로 개정 - 시료채취 시 20℃로 유지하도록 하는 것보다 20℃에서 5시간 밀폐 후 시료 채취로 개정	서울	【생활환경연구과】 - 시료채취 조건이 변경되면, 신축공동주택의 관리기준 설정 값에 대한 재평가가 이루어져야함 겨울철 시료채취와 같은 특수한 현장조건에 대한 대응방안을 마련토록 하겠음	검토 (중기)	【생활환경연구과】 -
기반 7 ︻ 층간소음 ︼	층간소음 측정기관 지정 건의 - 층간소음 측정기관으로 각 시․도 보건환경연구원을 지정하고, 각 지자체에 층간소음 측정장비 구매 예산지원 및 담당공무원에게 정기적인 층간소음 분석방법 교육을 실시하여 분석능력 향상	서울	【생활환경연구과】 - 층간소음 측정관련 전문기관은 환경부 장관이 국토부장관과 협의하여 인정할 수 있도록 하고 있어 환경부에 건의하겠음, 분석교육은 인력개발원과 협의하겠음 ※ 층간소음 측정기관: 소음·진동관리법 시행령 제3조에 따라 한국환경공단 및 환경부장관이 국토교통부장관과 협의하여 전문기관으로 인정	검토 (장기)	【생활환경연구과】 -
기반 8 ︻ 숙련도 ︼	숙련도 평가시 분야별 기준값 열람조치 요청 - 분야별 정도관리 숙련도 평가결과 통보시 기준값 등 열람조치	부산	【환경측정분석센터】 - 매년 조제하여 배포하는 숙련도 시험용 시료는 연간을 통하여 수시 숙련도 시험 등에 사용하므로 기준값를 공개할 수 없음. 다만, 전년도의 기준값은 요청에 따라 공개할 수 있음	검토 (중기)	【환경측정분석센터】 -
기반 9 ︻ 숙련도 ︼	환경유해인자 분야 숙련도 시험 농도범위 상향 조정 - 어린이활동공간의 합성고무 중 중금속의 농도범위가 정량한계 이하로 낮게 설정되어 있어 전처리 및 분석 시 어려움이 있음.	대전	【환경측정분석센터】 - 2017년부터는 정량한계 이상의 농도값을 갖는 시료를 제조하여 추진할 예정임	검토 (중기)	【환경측정분석센터】 -