2017년도 조류경보제 시행계획(안)

2017. 2.

수질관리과

	목 차
Ⅰ. 배경 및 목적 1 Ⅱ. 법적 근거 1 Ⅲ. 그간 추진경위 2 Ⅳ. ‘16년도 조류경보 발령 결과 3 Ⅴ. ‘17년 조류경보제 시행계획 4 1. 조류경보제 모니터링 기준 4 2. 조류경보제 운영기준 5 3. 기관별 조치사항 6 4. 향후 계획 7 < 붙임자료 >

Ⅰ	배경 및 목적

□ 조류발생시 상수원의 안전한 먹는 물 공급 및 피해 최소화

○ ’98년부터 환경부, 시․도지사가 관리하는 하천‧호소 중 상수원으로 이용되는 주요 하천‧호소에 대하여 실시

○ 관계기관별* 추진체계 구축을 통해 상수원 및 친수활동의 안정성 확보

* 대상 : 총 28개소(상수원 22개소, 하천 5개소, 친수활동 구간 1개소 : 붙임1)

Ⅱ	법적 근거

□「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제21조(수질오염 경보제)

환경부장관 또는 시·도지사는 수질오염으로 하천·호소의 물의 이용에 중대한 피해를 가져올 우려가 있거나 주민의 건강·재산이나 동식물의 생육에 중대한 위해를 가져올 우려가 있다고 인정될 때에는 해당 하천·호소에 대하여 수질오염 경보를 발령할 수 있다

□ 조류경보 발령대상 및 발령주체(시행령 별표2)

구분	대상 수질오염물질	발령대상	발령주체
상수원구간	남조류 세포수	법 제9조에 따라 환경부장관 또는 시ㆍ도지사가 조사ㆍ측정하는 하천ㆍ호소 중 상수원의 수질보호를 위하여 환경부장관이 정하여 고시하는 하천ㆍ호소	환경부장관 또는 시ㆍ도지사
친수활동구간	남조류 세포수	법 제9조에 따라 환경부장관 또는 시ㆍ도지사가 조사ㆍ측정하는 하천ㆍ호소 중 수영, 수상스키, 낚시 등 친수활동의 보호를 위하여 환경부장관이 정하여 고시하는 하천ㆍ호소

Ⅲ	그간 추진경위

○ '98년 : 4개 호소(팔당, 대청, 충주, 주암)를 대상으로 최초 시행

○ '03.10 : 상수원 호소의 조류관리대책 수립

- 조류경보제의 단계적 확대 추진 등 기본추진방안 수립

○ '04. 1 : 조류경보제 운영강화계획 수립

- 대상호소 확대 : 8개소('04) →10개소('05)

- ’06년부터 조류경보제 운영을 지자체로 확대 등

○ '05. 7 : 조류경보제 지자체 확대를 위한 관계기관 회의

- 조류경보제 운영을 위한 지자체 17개 상수원 시범사업 실시

○ '06. 4 : 조류 시료채취 방법 및 남조류 독소 분석 지침 시달

- 환경청, 지자체, 수자원공사 등 관련 기관에 지침 배포

○ '06 ~ ’10 : 조류경보제 연도별 단계적 확대 운영

- 10개소(‘05년) → 16개소(’06년) → 17개소(‘07년) → 20개소(‘08년) → 22개소(‘09년)

○ '13.2 ~ ‘15.12: 낙동강 조류경보제 시범운영

- 상수원 이용 3개 보 구간(칠곡보, 강정고령보, 창녕함안보)

○ ‘14. 9 : 한강 1구간 구의취수장 폐쇄(5→4지점으로 변경)

○ ‘14. 4∼12 : “조류포럼”구성 ․ 운영을 통한 조류경보제 개선안 마련

○ ‘15. 3 ~ : 물환경정보시스템 조류정보방을 통한 측정자료 관리·보고 및 대국민공개

○ ‘15.12 :「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」시행령 개정

- 발령·해제 기준(남조류 세포수 단일화) 변경, 조류경보 발령 대상에 하천 추가, 친수활동 보호를 위한 구간까지 확대(하천·호소28개소)

○ ‘15.12 : 조류경보제 대상 호소하천 지정 고시 제정(제2015-246호)

○ ‘15.12 : 조류경보제 개정추진에 따른 운영매뉴얼 발간·배포

○ ‘16. 4 : 채수방법 변경(상수원: 층별 통합채수, 친수활동: 표층채수), 투명도·탁도 추가

Ⅳ	‘16년도 조류경보 발령 결과

□‘16년도 전체지점 조류경보 발령 결과

□ 28개 지점 운영결과, “관심”단계 373일, “경계”단계 31일 발령

< 최근 10년간 조류경보 발령현황 >

(단위 : 일)

구분 (운영지점수)	‘07 (17)	‘08 (20)	'09 (22)	'10 (22)	‘11 (22)	‘12 (22)	‘13 (22)	‘14 (22)	‘15 (22)	‘16 (28)
계	198	114	244	178	131	167	82	165	325	404
관심*	101	95	201	164	131	124	82	158	212	373
경계*	97	19	43	14	-	43	-	7	113	31
대발생	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ‘15.12 조류경보제 개정으로 발령단계 명칭 변경(주의보→ 관심, 경보→ 경계)

□‘16년도 수계별 조류경보 발령결과

○ (한강 수계) 조류경보 발령내역 없음

(단위 : 일)

구분	충주호	강천	횡성호	춘천호	의암호	팔당호	한강	광교지
관심	-	-	-	-	-	-	-	-
경계	-	-	-	-	-	-	-	-

○ (낙동강 수계) 6개 지점 “관심”단계 282일, “경계”단계 31일

(단위 : 일)

구분	칠곡	강정고령	창녕함안	영천호	공산지	안계호	진전지	운문호	덕동호	사연호	회야호	남강호
관심	-	69	81	-	62	15	-	-	-	29	-	26
경계	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ (금강 수계) 1개 지점(대청호) “관심”단계 91일

(단위 : 일)

구분	용담호	대청호	보령호
관심	-	91	-
경계	-	-	-

○ (영산강 수계) 조류경보 발령내역 없음

(단위 : 일)

구분	옥정호	동복호	주암호	탐진호
관심	-	-	-	-
경계	-	-	-	-

Ⅴ	‘17년 조류경보제 시행계획

1. 조류경보제 모니터링 기준

○ 대상 하천·호소

- 28개소(환경부 22, 시·도지사 6) [붙임1]

○ 모니터링 기간 : 연중

※ 친수 구간은 운영기관 여건 및 운영 목적에 따라 동절기 등 미운영 가능

○ 모니터링 지점 : 취수지점을 중심으로 호소별 2개소 이상(일부 1개소)

- 측정자료 중 높은 수치를 기준으로 조류경보제 운영

○ 모니터링 기관 : 환경부 및 시·도지사 [붙임1]

○ 모니터링 방법

- 측정주기 : 주 1회 이상(“경계” 이상 발령시 주 2회 이상)

- 채수수심 : 층별 통합채수(상수원 구간), 표층 채수(친수 구간)[붙임2]

- 측정항목

구 분	측정 항목
필수항목	수온, pH, DO, 투명도, 탁도, 클로로필 a, 유해남조류 세포수, 유해남조류 우점종 및 세포수(속별), 냄새물질(지오스민, 2-MIB), 조류독소(총 Microcystin-LR) ※ 냄새물질, 조류독소는 ‘경계’ 이상 시에만 필수항목이고 평시에는 권고항목(친수구간은 “관심”단계 이상)
권고항목	총조류세포수, 전체우점종, 분류군별(규조류, 남조류, 녹조류, 기타조류) 우점종 및 세포수 등 ※ 각 측정기관에서 기 시행중이거나 여건에 맞게 최대한 입력 가능한 항목을 입력

- 분석방법 : ‘수질오염공정시험기준’ 및 ‘조류경보제 운영매뉴얼’에 따름

○ 모니터링결과 기록 : 수질 관찰․조사 기록부 작성[붙임3]

2. 조류경보제 운영기준

○ 조류경보제 운영체계

○ (발령권자) 유역(지방)환경청장 또는 시․도지사[붙임1]

○ 발령·해제기준

- (발령기준) 2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 단계별 기준에 해당될 때 발령

- (해제기준) 2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 단계별 기준에 미달될 때 발령

《단계별 조류경보 발령기준》

상수원 구간	관심	2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 1,000 세포/mL 이상 10,000 세포/mL 미만인 경우
	경계	2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 10,000 세포/mL 이상 1,000,000 세포/mL 미만인 경우
	조류 대발생	2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 1,000,000 세포/mL 이상인 경우
	해제	2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 1,000 세포/mL 미만인 경우
친수활동 구간	관심	2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 20,000 세포/mL 이상 100,000 세포/mL 미만인 경우
	경계	2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 100,000 세포/mL 이상인 경우
	해제	2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 20,000 세포/mL 미만인 경우

* 남조류 세포수는 유해남조류인 Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Oscillatoria 속 세포수의 합으로 함

- 조류 모니터링 기관은 조류 피해 사전 대응을 위해 경보발령과 관계없이 측정자료를 취‧정수장에 신속히 통보

* 조류경보 단계별 관계기관 조치사항 기준[붙임4]

○ 주별 차수 결정방법

- 전월과 금월의 날짜가 혼합된 주에 측정된 자료는 매주 목요일을 기준으로 측정회차 결정

기 준	근 거
매월 첫번쨰 목요일이 포함되는 주가 해당 월의 첫째 주에 해당 ※ 금월 목요일이 1일로 시작되는 경우, 해당 주를 금월 1주차로 결정	국가기술표준원(KATS)의 ‘한국산업표준(KS X ISO 8601)’

3. 기관별 조치사항

○ 기관별 '17년도 조류경보제 시행계획 수립‧보고(’17.3.15일 까지)

- 기관별 조류발생 저감대책, 추진일정 등

○ 조류대책위원회 구성․운영

- 조류발생 피해 예방을 위해 유관기관 및 관련 전문가가 참여하는 대책위원회 구성․운영(위원장 : 유역(지방)환경청장 또는 시․도지사)

※ 수계(호소) 수질관리를 위하여 별도로 구성․운영 중인 위원회가 있을 경우에는 동 위원회로 대체운영 가능

○ 조류경보 발령 및 보고

- 수질분석결과, 경보발령 및 해제상황, 조류발생동태, 피해경감대책 추진상황, 조치계획 및 결과 등 환경부에 보고[붙임5]

○ '17년도 조류경보제 실시결과 등 보고

- ‘17년 조류발생 현황을 환경부 전산망(물환경정보시스템 조류정보방)을 통한 전산입력과 문서 보고

결과입력 (측정기관)	결과승인		대국민공개
	기 간	부 서	기 간	요 청
수요일	목요일	유역생태 연구팀	금요일	유역생태연구팀 ⇩ 물환경평가연구과

- 상수원으로 이용되는 호소 중 ‘18년 조류경보제 확대 적용 필요성이 있는 호소가 있을 경우 현황 자료 제출[붙임6]

○ 조류경보제 시행 대상 호소 대표 채수위치 신설·변경

- 조류 발생 예방, 신속 대처를 위해 대표 채수위치를 신설·변경시 변경사유 등을 포함하여 환경부(수질관리과)로 요청

4. 향후 계획

○ ‘17년 조류경보제 설명회 및 운영기관 합동회의 개최(3.9~10 잠정)

○ ‘17년 조류경보제 운영매뉴얼 개정 및 배포(3월 중)

○ 기관별 조류경보제 시행(계속)

붙임    1. 17년 조류경보제 운영지점, 관리기관, 조사기관 1부.

2. 채수방법 1부.

3. 수질 관찰‧조사 기록부 1부.

4. 조류경보의 종류별․경보단계별 조치사항 1부.

5. 조류경보 발령(해제) 통보 서식 1부.

6. ’18년 조류경보제 확대 대상 하천·호소 서식 1부.  끝.

붙임 1		‘17년 조류경보제 운영지점, 관리기관, 조사기관

구 분	지 점 명 (호소·하천명)	채수위치	주 소	TM좌표	상대위치	관리기관	조사기관	측정결과 입력·보고	분류번호
상수원 구간	팔당호	(댐앞)	경기 남양주시 조안면 능내리 (댐앞)	127°17'00.02"/37°31'17.02"	취수구 400m	한강청	한강물연구소	한강물연구소	1017G20
		(부용사앞)	경기 양평군 양서면 신원리 (부용사앞)	127°22'3.48"/37°31'35.14"	취수구 10km				1017G21
		(삼봉)	경기 남양주시 조안면 삼봉리	127°20'28.7"/37°35'39.21"	취수구 13km				1017G22
	의암호	(신연교)	강원 춘천시 신동면 의암리	127°40'33.22"/37°50'15.2"	취수구 13km	원주청	한강물연구소	한강물연구소	1011G50
	충주호	(댐앞)	충북 충주시 종민동	127˚59'47.39"/37˚0'2.52"	취수구 1km	원주청	원주청	원주청	1003G40
		(청풍교)	충북 제천시 청풍면 교리	128°10'30.92"/37°0'51.51"	취수구 20km				1003G20
	횡성호	(취수탑)	강원 횡성군 갑천면 대관대리	128°1'49.14"/37°32'43.29"	취수구 앞				1006G30
	광교지	(취수탑)	경기 수원시 장안구 하광교동	127°1'44.16"/37°18'13.03"	취수구 앞	경기도청	경기도 보건환경연구원	경기도 보건환경연구원	1101G10
	춘천호	(춘천댐 상류)	춘천시 서면 오월리 22	127°40'19.07"/37°58'20.00"	취수구 4km	강원도청	강원도 보건환경연구원 (춘천시청)	춘천시청	1010G60
		(용산취수장)	춘천시 신북읍 용산리 산105	127°42'07.01"/37°56'51.05"	취수구 앞				1010G50
	덕동호	(댐앞)	경북 경주시 천군동 (댐앞)	129°08'37.7"/35°50'01.0"	취수구 20m	대구청	낙동강물연구소	낙동강물연구소	2101G31
	영천호	(취수탑)	경북 영천시 자양면 성곡리(댐앞)	129˚1'18.2"/36˚4'12.69"	취수구 50m	대구청	수자원공사 포항권관리단	대구청	2012G20
	안계호	(취수탑)	경북 경주시 강동면 안계리(취수탑)	129°16'3.88"/36°0'36.79"	취수구 앞				2101G30
	운문호	(댐앞)	경북 청도군 운문면 대천리 (댐앞)	128°55'00.2"/35°43'24.7"	취수구 50m		수자원공사 운문권관리단		2021G20
		(취수탑2)	경북 청도군 운문면 대천리(상류취수탑앞)	128°54'56.0"/35°43'49.7"	취수구 50m				2021G10
	남강호 (진양호)	(판문)	경남 진주시 판문동1071(진주시 취수구앞)	128°01'45.38"/35°09'03.82"	취수구 10m	낙동강청	수자원공사 남강댐관리단	낙동강청	2018G30
		(내동)	경남 진주시 내동면 내평리135 (남강광역 취수구앞)	128°01'12.01"/35°08'57.62"	취수구 20m				2018G20
	공산지	(중앙부)	대구광역시 동구 팔공로 510번지(취수탑 인근)	128°39'07.5"/35°56'33.6"	취수구 200m	대구광역시	대구 상수도사업본부	대구 상수도사업본부	2012G55
		(취수탑)	대구광역시 동구 팔공로 510번지(취수탑앞)	128°38'56.47"/35°56'31.40"	취수구 1m				2012G56
	진전지	(상류)	포항시 남구 오천읍 진전리(진전교앞)	129°23'51.53"/35°53'17.39"	취수구 1.5km	경상북도청	경북 보건환경연구원	경북 보건환경연구원	2101G70
		(하류)	포항시 남구 오천읍 진전리(제방앞)	129°24'14.64"/35°53'59.82"	취수구 앞				2101G71
	사연호	(취수탑)	울산 울주군 범서면 사연리(댐앞)	129°11'49.36“/35°34‘37.52“	취수구 100m	낙동강청	수자원공사 울산권관리단	낙동강청	2201G40
		(반연리)	울산 울주군 언양읍 반연리	129°11'11.38“/35°35'12.08"	취수구 1.5Km				2201G30
	회야호	(취수탑)	울산광역시 울주군 청량면(취수탑)	129°16'54.48"/35°28'21.43"	취수구 앞		울산 상수도사업본부	울산 상수도사업본부	2301G20
		방류구	울산광역시 울주군 청량면(방류구)	129°16'24.98"/35'28.18.17"	취수구 640m				2301G10
	대청호	(추동)	대전 동구 용계동 155	127°29'32.45"/36°22'29.52"	취수구 1 km	금강청	금강물연구소	금강물연구소	3008G40
		(문의)	충북 청주시 상당구 문의면 문산리 129	127°30'07.11"/36°30'28.83"	취수구 1 km				3008G50
		(회남)	충북 보은군 회남면 사음리 127	127°33'08.76"/36°25'54.54"	취수구 14km				3008G30
	보령호	(취수탑)	충남 보령시 미산면 용수리 2-4	126°39'14.80"/36°14'42.13"	취수구 1 km				3203G20
	용담호	(댐앞)	전북 진안군 안천면삼락리 산25	127°31'39.53"/35°56'37.20"	취수구 앞	새만금청	새만금청	새만금청	3001G40
		(취수탑)	전북 진안군 용담면수천리 558-1	127°28'52.32"/35°56'12.09"	취수구 앞				3001G20
	주암호	(댐앞)	전남 순천시 주암면 대광리	127°14'26.74"/35°3'23.78"	취수구 300m	영산강청	영산강물연구소	영산강물연구소	4007G70
		(신평교)	전남 순천시 송광면 신평리	127°13'59.11"/35°0'50.37"	취수구 7.5km				4007G40
	탐진호	(댐앞)	전남 장흥군 유치면 대리	126°53'4.37"/34°45'55.77"	취수구 200m				5101G35
		(유치천 합류)	전남 장흥군 유치면 송정리	126°52'11.82"/34°46'02.99"	취수구 4.5km				5101G40
	동복호	(취수탑)	전라남도 화순군 이서면 월산리	127°5'56.1"/35°5'28.2"	취수구 500 m	영산강청	광주 상수도사업본부	광주 상수도사업본부	4007G60
		(중류)	전라남도 화순군 이서면 보산리	127°6'34.8"/35°6'23.5"	취수구 2.5 km				4007G50
	옥정호	(칠보취수구)	전북 정읍시 칠보면 시산리 430-2	126°59'46.05"/35°35'58.18"	취수구 앞	새만금청	새만금청	새만금청	4002G10
	한강 (강동대교〜 잠실대교)	(미사대교)	경기도 하남시 선동 410	127°11'39.6"/37°35'14.7"	대교 인근	서울시청	서울물연구원	서울물연구원	1018G01
		(강동대교)	경기도 구리시 토평동 954	127°09'42.0"/37°34'41.0"	대교 인근				1018G02
		(광 진 교)	서울특별시 강동구 천호동 527-2	127°06'47.3"/37°32'41.9"	대교 인근				1018G05
		(잠실철교)	서울특별시 송파구 신천동 254	127°05'56.2"/37°31'44.8"	대교 인근				1018G04
	한강(강천)	-	경기 여주시 여주읍 단현리	127°41'12.9"/37°16'21.1"	취수구 500m (보상류 400m)	한강청	한강물연구소	한강물연구소	1007G20
	낙동강(칠곡)	-	경북 구미시 해평면(숭선대교)	36°11'41.65"/128°21'54.76"	취수구 2km (보상류 22km)	대구청	낙동강물연구소	낙동강물연구소	2011G26
	낙동강(강정·고령)	-	경북 달성군 하빈면	35°51'57.42"/128°23'1.86"	취수구 2km (보상류 7km)				2011G56
	낙동강(창녕·함안)	-	경남 창녕군 길곡면	35°22'57.42"/128°28'19.86"	취수구 4km (보상류 12km)	낙동강청			2020G33
친수 활동 구간	한강 (잠실대교〜 행주대교)	(성수대교)	서울 성동구 옥수동 484	127°2'3.11"/37°32'13.65"	대교 인근	서울시청	서울시 보건환경연구원	서울시 보건환경연구원	1018G06
		(한남대교)	서울 강남구 신사동 490	127°00'36.38"/37°31'34.33"	대교 인근				1018G07
		(한강대교)	서울 용산구 이촌동 327	126°57'27.68"/37°30'57.00"	대교 인근				1018G08
		(마포대교)	서울 영등포구 여의도동 85-2	126°55'59.56"/37°31'58.83"	대교 인근				1018G09
		(성산대교)	서울 영등포구 양화동178	126°53'31.66"/37°33'05.35"	대교 인근				1018G10

붙임 2		채수방법

○ 상수원 구간은‘층별 통합채수’, 친수활동 구간은‘표층채수’

* 하천에서 바람의 방향이나 물의 흐름으로 남조류가 한쪽으로 치우쳐 분포할 수 있으므로 상수원 구간에서는 “경계” 발령 이상일 경우 하천의 좌·중·우에서 수심별(상·중·하층)로 채수한 시료를 혼합 사용

붙임 3		수질 관찰·조사 기록부

수질 관찰 ․ 조사 기록부												결재
관찰․ 조사지점
관찰․ 조사일자					날 씨
관찰․ 조사자	소 속		직 급		성 명
관찰․ 조사시각					시료채취 시 각
관찰결과	색 도					탁 도
	조류발생
	관찰의견
조사결과	수 온	℃					pH
	DO	㎎/L					투 명 도		m
	탁 도	NTU					남 조 류		세포/mL
	클로로필 a	㎎/㎥					우점 남조류
	독 소			㎍/L			냄새 물질				ng/L
				㎍/L							ng/L
	조사의견
종합의견

* 남조류 세포수는 유해남조류인 Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis, Oscillatoria 속 세포수의 합으로 함

붙임 4		조류경보의 종류별․경보단계별 조치사항(시행령 제28조 4)

가. 상수원 구간
단계	관계 기관		조치사항
관심	4대강(한강, 낙동강, 금강, 영산강을 말한다. 이하 같다) 물환경연구소장 (시ㆍ도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)		1) 주 1회 이상 시료 채취 및 분석(남조류 세포수, 클로로필-a) 2) 시험분석 결과를 발령기관으로 신속하게 통보
	수면관리자 (수면관리자)		취수구와 조류가 심한 지역에 대한 차단막 설치 등 조류 제거 조치 실시
	취수장ㆍ정수장 관리자		정수 처리 강화(활성탄 처리, 오존 처리)
	유역ㆍ지방 환경청장 (시ㆍ도지사)		1) 관심경보 발령 2) 주변오염원에 대한 지도ㆍ단속
	홍수통제소장, 한국수자원공사사장		댐, 보 여유량 확인ㆍ통보
	한국환경공단이사장		1) 환경기초시설 수질자동측정자료 모니터링 실시 2) 하천구간 조류 예방ㆍ제거에 관한 사항 지원
경계	4대강 물환경연구소장 (시ㆍ도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)		1) 주 2회 이상 시료 채취 및 분석(남조류 세포수, 클로로필-a, 냄새물질, 독소) 2) 시험분석 결과를 발령기관으로 신속하게 통보
	수면관리자 (수면관리자)		취수구와 조류가 심한 지역에 대한 차단막 설치 등 조류 제거 조치 실시
	취수장ㆍ정수장 관리자 (취수장ㆍ정수장 관리자)		1) 조류증식 수심 이하로 취수구 이동 2) 정수처리 강화(활성탄처리, 오존처리) 3) 정수의 독소분석 실시
	유역ㆍ지방 환경청장 (시ㆍ도지사)		1) 경계경보 발령 및 대중매체를 통한 홍보 2) 주변오염원에 대한 단속 강화 3) 낚시ㆍ수상스키ㆍ수영 등 친수활동, 어패류 어획ㆍ식용, 가축 방목 등의 자제 권고 및 이에 대한 공지(현수막 설치 등)
	홍수통제소장, 한국수자원공사사장		기상상황, 하천수문 등을 고려한 방류량 산정
	한국환경공단이사장		1) 환경기초시설 및 폐수배출사업장 관계기관 합동점검 시 지원 2) 하천구간 조류 제거에 관한 사항 지원 3) 환경기초시설 수질자동측정자료 모니터링 강화
조류 대발생	4대강 물환경연구소장 (시ㆍ도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)		1) 주 2회 이상 시료 채취 및 분석(남조류 세포수, 클로로필-a, 냄새물질, 독소) 2) 시험분석 결과를 발령기관으로 신속하게 통보
	수면관리자 (수면관리자)		1) 취수구와 조류가 심한 지역에 대한 차단막 설치 등 조류 제거 조치 실시 2) 황토 등 조류제거물질 살포, 조류 제거선 등을 이용한 조류 제거 조치 실시
	취수장ㆍ정수장 관리자		1) 조류증식 수심 이하로 취수구 이동 2) 정수 처리 강화(활성탄 처리, 오존 처리) 3) 정수의 독소분석 실시
	유역ㆍ지방 환경청장 (시ㆍ도지사)		1）조류대발생경보 발령 및 대중매체를 통한 홍보 2) 주변오염원에 대한 지속적인 단속 강화 3) 낚시ㆍ수상스키ㆍ수영 등 친수활동, 어패류 어획ㆍ식용, 가축 방목 등의 금지 및 이에 대한 공지(현수막 설치 등)
	홍수통제소장, 한국수자원공사사장		댐, 보 방류량 조정
	한국환경공단이사장		1) 환경기초시설 및 폐수배출사업장 관계기관 합동점검 시 지원 2) 하천구간 조류 제거에 관한 사항 지원 3) 환경기초시설 수질자동측정자료 모니터링 강화
해제	4대강 물환경연구소장 (시ㆍ도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)		시험분석 결과를 발령기관으로 신속하게 통보
	유역ㆍ지방 환경청장 (시ㆍ도지사)		각종 경보 해제 및 대중매체 등을 통한 홍보
비고 1. 관계 기관란의 괄호는 시ㆍ도지사가 조류경보를 발령하는 경우의 관계 기관을 말한다. 2. 관계 기관은 위 표의 조치사항 외에도 현지 실정에 맞게 적절한 조치를 할 수 있다. 3. 조류경보를 발령하기 전이라도 수면관리자, 홍수통제소장 및 한국수자원공사사장 등 관계 기관의 장은 수온 상승 등으로 조류발생 가능성이 증가할 경우에는 일정 기간 방류량을 늘리는 등 조류에 따른 피해를 최소화하기 위한 방안을 마련하여 조치할 수 있다.
나. 친수활동 구간
단계	관계 기관	조치사항
관심	4대강 물환경연구소장 (시ㆍ도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)	1) 주 1회 이상 시료 채취 및 분석(남조류 세포수, 클로로필-a, 냄새물질, 독소) 2) 시험분석 결과를 발령기관으로 신속하게 통보
	유역ㆍ지방 환경청장 (시ㆍ도지사)	1) 관심경보 발령 2) 낚시ㆍ수상스키ㆍ수영 등 친수활동, 어패류 어획ㆍ식용 등의 자제 권고 및 이에 대한 공지(현수막 설치 등) 3) 필요한 경우 조류제거물질 살포 등 조류 제거 조치
경계	4대강 물환경연구소장 (시ㆍ도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)	1) 주 2회 이상 시료 채취 및 분석(남조류 세포수, 클로로필-a, 냄새물질, 독소) 2) 시험분석 결과를 발령기관으로 신속하게 통보
	유역ㆍ지방 환경청장 (시ㆍ도지사)	1) 경계경보 발령 2) 낚시ㆍ수상스키ㆍ수영 등 친수활동, 어패류 어획ㆍ식용 등의 금지 및 이에 대한 공지(현수막 설치 등) 3) 필요한 경우 조류제거물질 살포 등 조류 제거 조치
해제	4대강 물환경연구소장 (시ㆍ도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)	시험분석 결과를 발령기관으로 신속하게 통보
	유역ㆍ지방 환경청장 (시ㆍ도지사)	각종 경보 해제 및 대중매체 등을 통한 홍보
비고 1. 관계 기관란의 괄호는 시ㆍ도지사가 조류경보를 발령하는 경우의 관계 기관을 말한다. 2. 관계 기관은 위 표의 조치사항 외에도 현지 실정에 맞게 적절한 조치를 할 수 있다.

붙임 5		조류경보 발령(해제) 통보

1. 발령단계 :

2. 발령(해제)일시 :

3. 지점명 :

4. 조사결과

가. 조사(시료채취) 일자 :

나. 조사결과

지점명
시료채취일자
남조류세포수 (세포/mL)
조류경보 발령단계

5. 조류발생 현황 및 전망

6. 관계기관 협조사항

7. 기타 특이사항

붙임 6		‘18년 조류경보제 확대대상 하천·호소

호소· 하천명	클로로필a (최근 3년간)	취수량 (톤/일)	급수인구 (천명)	관리기관	사유	비고

※ 상수원으로 이용되는 하천·호소 중 조류경보제 시행 필요성이 있는 지역