【첨부 2, 보고서식】

안전취약 시설물 긴급점검결과 보고(서울어린이대공원 서울상상나라)

1. 점검결과 총괄

구 분		점검대상시설수	점검건수	지적건수	점검기간 중 연인원(명)
					계	공무원	전문가
총 계
샌드위치패널 지붕 건축 물(연면적 1,000㎡ 이상인 철골구조 위 샌드위치패널 지붕 건축물 등)	소계
	판매시설
	공연시설, 집회시설
	관람·전시시설
	종교시설
	위락·휴게시설
	수련시설
재난 및 안전관리기본법상 특정관리대상 제외시설 ( 연면적 5,000㎡ 이 하 )	소계
	공장
	창고
	운동시설
D, E급 재난위험시설 및 보도육교 등 노후 기반시설	소계
	아파트, 연립, 노후주택, 시장
	기타 D, E급 재난위험시설 (공사장 제외)
	보도육교
노유자등 재난약자 이용 시설, 쪽방촌 등	소계	1	15	1	5	-	5
	노유자 등 재난약자 이용시설	1	15	1	5	-	5
	쪽방촌	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-

5. 노유자등 재난약자 이용시설 및 쪽방촌 등 점검내역

연번	시설명 (위치)	주용도	점검사항(참고)	조치내용 또는 조치결과	현황사진 또는 조치전후 비교사진
1	상상나라 (서울어린이대공원)	노유자 재난약자시설	중앙로비(대경간) 부분의 이상징후는 없음. (육안점검 가능부분 점검)	-
2	상상나라 (서울어린이대공원)	노유자 재난약자시설	과하중 및 추가적치물 등은 없는 상태	-
3	상상나라 (서울어린이대공원)	노유자 재난약자시설	옥상적재하중은 2kN/㎡ 옥상 정원적재 하중은 5kN/㎡으로 지붕식 건축물에 비해 적설시 4~10배 유리한 구조(계산서 참조)	-
4	상상나라 (서울어린이대공원)	노유자 재난약자시설	누전차단기 이상유무점검 (동작상태 및 과열여부) 특이사항 없음	-

연번	시설명 (위치)	주용도	점검사항(참고)	조치내용 또는 조치결과	현황사진 또는 조치전후 비교사진
5	상상나라 (서울어린이대공원)	노유자 재난약자시설	지상 2층 소화전앞 지장물 적치 (데스크)	소화전 앞 적치물 처리 완료