붙임4

서울시 실외 금연구역내 간접흡연 피해방지를 위한

흡연구역 설치 가이드라인 요약

1. 주요 원칙

1) 담배규제기본협약(FCTC)를 위반하지 않아야 함

① 폐쇄형 흡연시설물 설치 불가

② 담배회사로부터 후원 받는 것을 금지

2) 비흡연자를 간접흡연으로부터 보호하기 위해 필요한 장소에 설치함

2. 설치 위치 및 개수

1) 유동인구가 많고, 간접흡연 피해가 많은 공공장소에 한한다

- 단, 제반 법령에 따라 흡연실 설치가 금지된 장소 제외

예) 학교, 의료기관, 어린이집, 청소년 활동시설, 도서관, 어린이 놀이시설 등

- 버스정류장, 지하철역 출입구, 횡단보도, 공연시설, 통풍시설, 공중화장실 등으로부터 일정 거리(10미터) 이상 떨어진 곳으로 함

2) 실외 흡연실 간 이격 거리는 최소 500m당 이상 이어야 하며, 인구밀도, 흡연 인구, 흡연량 등을 고려하여 설치함

3. 시설물의 구조

1) 시설물은 지붕을 포함한 벽면의 50%이상 개방하는 것을 기준으로 함

2) 보행자의 간접흡연 피해를 최소화 할 수 있도록 지붕 및 벽면 구조를 설계함

3) 필요시 별도로 환기 시설을 설치할 수 있음.

4) 흡연시설 외부에는 외벽 30% 이상에 금연홍보물 게시가 가능하도록 디자인함

5) 흡연시설 디자인은 서울의 도시미관을 고려하여야 함

4. 실외 흡연실 운영 및 관리

1) 흡연실의 관리주체를 명시하고, 관리 현황에 대해 모니터링 함

2) 흡연실 바닥에 담배꽁초와 쓰레기가 없도록 수시 청소 등 청결을 유지함