“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 해빙기대비 공동주택 재건축공사장 안전점검 결과 알림

1. 공동주택과-5335(2017.03.17)호와 관련입니다.

2. 해빙기를 맞아 공동주택 재건축 공사장에 대한 외부전문가 합동안전점검을 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 알려드리니 관련업무에 참고하시기 바라며, 아래 지적사항에 대한 조치결과 또는 조치계획을 2017.4.17(월)까지 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 지적사항

- 비오톱 보전지역 표면수 방지 미흡, 비탈사면 일부 보호조치 미흡(현대시공지역), 깍기비탈면의 적정구배 미흡(현대시공지역), 공사장주변 보도블럭 침하구간 확인(현대시공지역), 복공판 레미콘차량 반복하중 별도 검토 요망(고덕주공2단지 재건축공사장)

- 안전관리 계획서 상 흙막이 평면도 실시용 도면 상이, 토류판 사이 일부 공극 확인, 가설통로 비산먼지에 대한 조치가 요구되며, 가설재 반입시 관리가 요구됨(삼익그린1차 재건축공사장)

- 1공구 아파트 기초부 물웅덩이 펌핑하고 있으나, 펌프용량이 작아 남아 있는 웅덩이 물 양이 많으니, 펌프용량 증대하여 완전히 배수 필요함(개포2단지 재건축공사장)

- 현장 휀스를 따라 설치된 배수로의 집수정은 청소하여 유사시 배수가 원활하게 되도록 주의 요망(서초한양 재건축공사장)

- 한강수위 상승시 지하2층 상수위 조절공법에 의한 De-Watering System 원활하게 작동하는지 여부를 유지관리계획에 넣어서 관리 요망(신반포5차 재건축공사장)

- 공사장이 기 주거지역 내 위치하고 있어 생활환경관리(중차량 운영, 말뚝 타입, 먼지 발생 억제 등)에 특히 유의할 필요가 있으며, 수시로 비산먼지 억제를 위한 살수작업 등을 시행하기 바람(신반포18·24차 재건축공사장)

붙임  해빙기 재건축공사장 안전점검표 18부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강동구청장(주택재건축과장),서초구청장(주거개선과장),강남구청장(주택과장)
★주무관	김문근		공동주택계획팀장	양준모		공동주택과장	04/05 김장수
협조자
시행	공동주택과-6610	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (서울시청 3층)	/	http://citybuild.seoul.go.kr/
전화	2133-7141	/전송	2133-0755	/		/	부분공개(5)