문서번호	시설보수과-3589
결재일자	2017.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
유태용		박병연	04/20 김용제
협조

정기점검 보고서

〔등촌지하차도〕

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 4.

강서도로사업소

(시설보수과)

□ 시설물명 : 등촌지하차도

시설물 개 요	폭 : 20m, 연장 : 680m	법정구분 : 2종	상태등급 : B등급	준공년도 : 1986.
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		토목 6급		유 태 용
점 검 자	″		토목 6급		유 태 용
	″		토목운영 6급		조 정 갑

○ 점검일시 : 2017. 4. 19(수요일)

○ 점검구간 : 전체

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조 치 내 용
1	양방향 옹벽구간	포장상태 불량	다수		보수완료 (목동역 방향)		1-1 1-2
2	시점에서 246m 천정부 (오금교 방향)	누수에 의한 백태	1.0×2.0m		2017년 보수예정		2
3	주공(아) 1409동앞	포장 소파발생	0.3×0.3m		보수예정		3
4	지하차도 입구 (주공 1409동앞)	충격흡수시설 파손	1개소		보수완료		4-1 4-2
5	목동역측 옹벽구간	바닥콘크리트 상태 불량	다수		보수완료		5-1 5-2

○ 새로운 이상 발생개소

위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진
	특이사항 없음

□ 현황사진

1-1. U-type구간 포장상태 불량	1-2. 보수완료(목동역 방향)

2. 하행선 246m 천정부 누수에 의한 백태 (1.0×2.0m)	3. 주공(아) 1409동앞 포장소파 (0.3×0.3m)

4-1. 충격흡수시설 파손	4-2. 보수완료

5-1. 목동역측 옹벽구간 바닥콘크리트 상태 불량	5-2. 바닥판 콘크리트 보수완료

끝.