(4월)어린이놀이시설 자체 안전점검 결과보고

□ 시 설 명 : 응봉공원 어린이놀이터(A)

□ 점검일자 : 2017. 4. 20

□ 점 검 자 :  시설관리7급 최인묵

□ 점검결과

※ 미흡한 사항은 사진 첨부

구 분	점 검 항 목	점검결과
부대 시설	◦ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	양호
	◦ 화장실의 파손 및 청결한 상태	양호
	◦ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	양호
	◦ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	양호
놀이터 공통 사항	◦ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	양호
	◦ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	양호
	◦ 놀이터 안은 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 ,돌부리 등의 위험물질 존재	양호
	ㅇ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기	양호
	◦ 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	양호
	ㅇ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	양호
	ㅇ 기구 및 시설의 베어링의 윤활	양호
	ㅇ 기구 및 시설의 도장상태	양호
그네	◦ 그네고리(‘S’ 훅)의 풀림 및 파손	양호
	◦ 그네 좌석판의 파손	양호
	◦ 그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태	양호
	◦ 그네 줄의 꼬임	양호
	◦ 그네 체인의 모양 변형	양호
	◦ 그네 줄의 균형 상태	양호
	◦ 그네 추락지대까지 바닥재의 충분 상태, 추락시 상해가능 장애물의 존재	양호
	◦ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	양호
	◦ 금속재질의 녹 발생 상태	양호
	◦ 금이 간 곳의 존재	양호
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	양호
	◦ 돌출부나 거친면의 존재	양호
	◦ 볼트나 나사가 풀림 상태	양호
미끄 럼틀	◦ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	양호
	◦ 미끄럼틀 계단의 파손	양호
	◦ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	양호
	◦ 착지판의 흙 및 물의 존재	양호
	◦ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	양호
	◦ 녹슨 부분은 없는가	양호
	◦ 금이 간 곳은 없는가	양호
	◦ 페이트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	양호
	◦ 돌출부나 거친면은 없는가	양호
	◦ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	양호
흔들 놀이 기구	◦ 시소의 무게 균형의 정확성 (각도가 기준치의 초과)	양호
	◦ 충격 완화용 타이어의 파손	양호
	◦ 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성	양호
	◦ 시소가 좌․우로 흔들림	양호
	◦ 손잡이가 흔들림	양호
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	양호
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	양호
	◦ 기구의 금이 간 곳	양호
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	양호
	◦ 돌출부나 거칠음	양호
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	양호

어린이놀이시설 자체 안전점검 결과보고

□ 시 설 명 : 응봉공원 어린이놀이터(B)

□ 점검일자 : 2017. 4. 20

□ 점 검 자 :  시설관리7급 최인묵

□ 점검결과

※ 미흡한 사항은 사진 첨부

구 분	점 검 항 목	점검결과
부대 시설	◦ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	양호
	◦ 화장실의 파손 및 청결한 상태	양호
	◦ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	양호
	◦ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	양호
놀이터 공통 사항	◦ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	양호
	◦ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	양호
	◦ 놀이터 안은 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 ,돌부리 등의 위험물질 존재	양호
	ㅇ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기	양호
	◦ 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	양호
	ㅇ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	양호
	ㅇ 기구 및 시설의 베어링의 윤활	양호
	ㅇ 기구 및 시설의 도장상태	양호
그네	◦ 그네고리(‘S’훅)의 풀림 및 파손	양호
	◦ 그네 좌석판의 파손	양호
	◦ 그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태	양호
	◦ 그네 줄의 꼬임	양호
	◦ 그네 체인의 모양 변형	양호
	◦ 그네 줄의 균형 상태	양호
	◦ 그네 추락지대까지 바닥재의 충분 상태, 추락시 상해가능 장애물의 존재	양호
	◦ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	양호
	◦ 금속재질의 녹 발생 상태	양호
	◦ 금이 간 곳의 존재	양호
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	양호
	◦ 돌출부나 거친면의 존재	양호
	◦ 볼트나 나사가 풀림 상태	양호
미끄 럼틀	◦ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	양호
	◦ 미끄럼틀 계단의 파손	양호
	◦ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	양호
	◦ 착지판의 흙 및 물의 존재	양호
	◦ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	양호
	◦ 녹슨 부분은 없는가	양호
	◦ 금이 간 곳은 없는가	양호
	◦ 페이트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	양호
	◦ 돌출부나 거친면은 없는가	양호
	◦ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	양호
흔들 놀이 기구	◦ 시소의 무게 균형의 정확성 (각도가 기준치의 초과)	양호
	◦ 충격 완화용 타이어의 파손	양호
	◦ 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성	양호
	◦ 시소가 좌․우로 흔들림	양호
	◦ 손잡이가 흔들림	양호
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	양호
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	양호
	◦ 기구의 금이 간 곳	양호
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	양호
	◦ 돌출부나 거칠음	양호
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	양호