문서번호	급수운영과-12373
결재일자	2017.5.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이진원	代최성태	05/18 송근호
협 조

공사 실정보고에 따른 검토사항 보고

(****************외 3개소 배급수관 정비공사)

2017. 05.

급수운영과

공사 실정보고에 따른 검토사항 보고

우리 사업소에서 시행 중인 「****************외 3개소 배급수관 정비공사」와 관련하여, 시설관리공단의 공사 실정보고 제출(1차,2차)에 따른 검토보고임.

□ 현 황

○ 공 사 명 : ****************외 3개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요 : D=150㎜, L=1,036m

○ 공사기간 : 2017.04.12. ~ 2017.10.05.

○ 도 급 액 : ************

○ 시 공 사 : *****************

○ 감 독 청 : 서울특별시 시설관리공단

□ 공사 실정보고 내용(공사감독2처-3130(’17.05.11.)호, 3459(’17.05.18.)호 관련)

○ 4구간 철거구간에서 폐쇄구간으로 변경

- 기존관이 측구 및 지장물(도시가스)와 인접하여 철거가 불가한 실정으로 철거연장을 폐쇄연장으로 변경하는 것이 타당함.

○ 4구간 아스팔트 포장깨기 폭 변경

- 당초 아스팔트 절단폭이 0.799m로 설계되어 있으나 『서울특별시 도로복구 원인자 부담금 징수 조례』에 따라 최소굴착폭을 1.2m로 변경하는 것이 타당함.

○ 4구간 S-GATE 설치

- 4구간 종점 분기연결 시, 부득이 하게 단수범위가 넓어짐에 따라 S-GATE를 설치하여 단수범위를 최소화하는 것이 타당함.

○ 교통정리원 추가 배치

- 당초 작업일 1일당 교통정리원 1인 배치로 설계되어 있으나, 관할 경찰서 허가조건(3인) 및 잔여 공사구간의 교통체증 및 시민불편 최소화를 위하여 교통정리원을 탄력적(1일 1~2인)으로 배치하는 것이 타당한 것으로 사료됨.

○ 보행안전도우미 추가 배치

- 본 공사가 이면도로에서 시행 되는 점을 고려하여 보행안전도우미를 배치, 안전을 확보하는 것이 타당한 것으로 사료됨.

□ 검 토 의 견

○ 현장 여건에 따른 철거․폐쇄 정도가 양호하고, 굴착 관련 조례 검토 또한 적정함.

○ 당초 4구간 종점부 연결 시 광범위한 단수범위로 인해 민원발생 소지가 다분하여, S-GATE를 설치하여 시민불편을 최소화하는 것이 타당한 것으로 판단됨.

○ 본 공사의 굴착부분이 차량과 보행자가 통행하는 이면도로임을 감안하면, 교통정리원 및 보행안전도우미 추가 배치가 타당한 것으로 사료됨.

○ 이에 사업소 검토의견을 시설관리공단에 통보(승인)하여 배급수관 정비공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 관련 공문 각 1부(1차,2차)

2. 공사 실정 보고서 각 1부(1차,2차).  끝.