■ 2처리장 오수펌프(40HP) 고장 사진

오수펌프 D, E호 절연파괴 및 베어링 소손 고장