<붙임 3>

영업자 준수사항

□ 물놀이장 입장 정원관리

○ 해당 구청장이 정하는 입장자의 정원

- 수영조 ․ 주변공간 및 부대시설 등의 규모를 고려하여 안전과 위생에 지장이 없다고 인정하는 범위

	수영장 정원기준 참고<(사) 한국수영장업협회 자료>
1. 수영장내 - 수심 1.5m 미만 : 수면 3㎡ 당 1인(독일 DIN 규정 4.5㎡) - 수심 1.5m 이상 : 수면 8.1㎡당 1인 2. 입장정원 : 실내 수영장은 풀내 정원의 20% 가산인원 - 수영장 총면적이 옥외 풀내 면적의 3배 미만(풀내 인원의 50% 가산인원) - 수영장 총면적이 옥외 풀내 면적의 3배 이상(풀내 인원의 10% 가산인원)

□ 수질관리

○ 물놀이장 욕수 1일 3회 이상 여과기 통과

○ 물놀이장 욕수 수질기준 상시유지

항 목	수 질 기 준
유리잔류염소	0.4～1.0㎎/ℓ유지 (잔류염소일 때는 1.0㎎/ℓ이상 유지)
수소이온농도(PH)	5.8 ～ 8.6 유지
탁도	1.5NTU이하 유지 (물놀이장 4.0NTU 이하)
과망간산칼륨 소비량	12㎎/ℓ이하 유지 (물놀이장 해당없음)
대장균군	10㎖의 시험 대상 욕수 5개중 확정 시험결과 양성이 2개 이하 유지〈물놀이장 200(개체수)/100㎖ 미만〉
비소	0.05㎎/l 이하 (물놀이장 해당없음)
수은	0.007㎎/l 이하 (물놀이장 해당없음)
알루미늄	0.5㎎/l 이하 (물놀이장 해당없음)

□ 안전 및 위생관리

○ 이용자 이용질서 유지

○ 음주 등으로 정상적인 이용이 곤란한 경우 이용제한

○ 도약대의 수영제한 조치

- 도약대의 전면 돌출부의 최단 부분에서 반지름 3m이내의 수면에 있어서 5인 이상 동시에 수영 금지 조치

○ 의료인(간호조무사급이상) 1인이상 상시배치

○ 욕수의 조절․침전물의 유무 및 사고의 유무를 확인하기 위하여 매 1시간마다 수영자를 수조 밖으로 나오도록 하고 수영조 점검

○ 게시사항

- 수영장 정원, 욕수의 순환 횟수, 잔류염소량 수소이온농도 및 수영자 준수사항 게시

○ 관리요원 및 수상안전요원 배치

- 미끄럼틀 설치하는 경우 관리요원 배치

- 감시탑에 수상안전요원(일정 자격요건을 갖춘 자) 2명 이상 배치

□ 시설기준

○ 공통기준(체육시설업)
- 편의시설: 수용인원에 적합한 주차장, 화장실, 탈의실, 급수시설

- 안전시설: 「산업표준화법」에 따른 조도기준 준수

- 관리시설

□ 「산업표준화법」에 따른 조도기준 준수

□ 응급실 및 구호약품 비치

□ 적정한 환기시설

○ 개별기준(수영장업)

- 운동시설

□바닥면적 200㎡이상(일정범위 이용자 제공의 경우 100㎡이상)

□수심은 0.9m 이상 2.7m 이하 ⇒ 수영조 벽면에 표시

□물의 정화설비 : 순환여과방식

- 안전시설

□수영조 전체 조망 감시탑 설치(일정 범위 이용자 제공의 경우 예외)