(별첨 1)

		쿨루프 개념

	< 쿨루프(Cool Roof)>
□개 념 : 시원한 지붕을 의미하는 것으로, 햇빛과 태양열의 반사와 방사효과가 있는 밝은 색 도료를 지붕에 시공해 지붕의 열기 축적을 감소시키는 공법. 콘크리트 지붕에만 적용 가능한 옥상녹화와 달리 모든 지붕에 적용 가능하며, 옥상녹화 대비 비용은 1/4 수준 □원 리 : 햇볕을 반사․방사시키며 방수 효과가 있는 열차단 도료 지붕도포 □효 과 : 건물내부 열전달을 줄여 여름철 냉방에너지 절감 가능

		쿨루프 효과 및 비용검토

□ 직접효과

❍ 지붕온도 저하 - 냉각 효과

- 미국의 경우 어두운 색의 일반지붕의 온도가 66ºC까지 올라갈 수 있는 반면 같은 조건에서 쿨루프는 28ºC 이상의 냉각효과가 있다고 알려짐

(참고 : U.S. Department of Energy,  July 2010)

❍ 냉방에너지 절약

- 태양광 반사율 ‘0.1~0.2’에서 ‘0.6’으로 개선시 냉방에너지 20% 절감

· 전 세계 27개 도시를 대상으로 모의실험 수행결과 냉방부하 18~93%,

피크시기 냉방수요 11~27% 감소 효과

※ 참고문헌 : Akbari et al(2005), Synnefa et al(2007)

□ 간접효과

❍ 열섬현상 완화

- 모의실험 결과 LA지역 여름철 오후 대기온도 0.5~2℃ 내외 냉각효과

※ 참고문헌 : UCLA School of Law, 2011

❍ 대기질 개선
- 수도권지역에서 온도 1℃ 상승 억제 시 일 최고 O3 오염도 5.79ppb 증가 예방        ※ 참고문헌 : 지구온난화에 따른 지역규모 대기질 영향 평가, 2009, KEI

- 서울지역 냉방에너지 수요 LNG 149,833천 m3 및 10% 절약 가정 시 대기

오염물질 SOx 약 150kg,  NOx 약 55,437kg 및 온실가스 약 32,966t CO2 감축

□ 설치유형별 비용편익

구 분		쿨루프		옥상(상자)텃밭		옥상녹화(중량형)		옥상녹화(경량형)		옥상태양광
비 용		30~40천원/㎡		250천원/㎥		108천원/㎡		90천원/㎡		375천원/㎡
단 점		국내사례부족		비용, 관리		비용, 관리, 안전진단		비용, 관리		면적한계, 비용
장 점		비용절감 모든 건물 적용		소규모 건물		경관양호		경관양호		에너지 절감, 수익

		국내·외 연구사례

경북대학교 연구논문

▶ 결론 : 쿨루프 시공 지붕이 갈색지붕에 비해 실내온도 4℃ 낮아져

28% 에너지절약 가능 (1℃당 에너지소비량 7% 감소_에관공)

▶ 목적 : 우림매스틱공업(주)의 쿨루프 시스템 효과분석

▶ 방법

- 장소 : 경북대 대구캠퍼스 옥상 축소모형설치 (사방 1m)

- 기간 : 2012. 5월 ~ 2014.

- 결과 (오전 10시 ~ 오후 5시, 매시간 열화상카메라로 측정)

구 분	백색(쿨루프 시공)	녹색지붕	청색지붕	갈색지붕
지붕표면	38.6℃	60.8℃	62.6℃	65.9℃
실내온도	34.9℃	37.0℃	39.0℃	39.0℃

참여자:경북대학교 공간정보학과 교수 류택형

경북대학교 지리학과    교수 엄정섭

<결론> 본 연구에서는 건물 모형에 쿨루프시스템을 적용한 백색지붕과 색깔이 다른 지붕 표면온도와 실내온도를 측정함으로써 온도의 변화 및 쿨루프의 효과를 분석하였다. 쿨루프는 기존건물에 많은 비용을 들이지 않은 최소의 비용으로 빠르고 간편하게 적용 가능하다. 따라서 개별건물로서는 효과적으로 실내온도를 낮출수 있으며, 거시적으로 건물이 밀집되어 있는 도심지의 도심열섬 현상을 완화 시킬수 있다. 뿐만 아니라 전체적으로 전기에너지 소비를 줄어듦으로써 이산화탄소 배출을 절감시킬수 있는 친환경적이고 기후변화에 대응하는 최선의 해결책으로 보고 있다. 향후 연구의 타당성을 검증하기 위해서 실제 건물의 실내온도와 에너지사용량 등 현지조사를 통하여 수집된 다양한 데이터와 비교하는 것이 필요하며 한국의 지역과 기후에 맞는 쿨루프 적용을 위한 적극적인 정책도입이 필요하다

(별첨 2)

쿨루프 사업 관련 국‧내외 사례

□ 국내사례

서울시	◾ ’14. 8 ~‘16. 8 강남구 보건소 대상 시범사업 시행
창원시	◾ ’14. 5 시청 건물(600㎡) 대상 시범사업 시행 중(18백만원)
경기	◾ ’14. 6 경기개발연구원에서 폭염 및 기후변화 적응 대책으로 쿨루프 제안

□ 해외사례

○ `美 연방: ENERGY STAR 프로그램을 통해 쿨루프 자재 인증 및 세액공제 시행 중

- 오바마 대통령(’09): "쿨루프가 가장 효과적인 온실가스 저감 전략" 언급

- 에너지부(DOE): ’10년 쿨루프 이니셔티브 발표(자체 산하기관 쿨루프 적용 의무화), 쿨루프 에너지비용 절감 계산기 제공

○ 美 지방정부: 쿨루프 도입 규제 및 지원방안(13개 州 융자 프로그램)추진 중

지방정부	규 제 내 용
캘리포니아	◾ 08년 신축 건물(비주거) 및 지붕 개축 시 쿨루프 의무화 규제 도입
뉴 욕	◾ 08년 신규 건물 대상 쿨루프 적용 기준 마련(지붕 면적 75% 이상 의무화)
시카고	◾ 09년 신규 주거 건물 및 상업용 건물에 대한 쿨루프 기준 마련 ◾ 시청 옥상녹화 시범사업 및 쿨루프화 보조금 프로그램 시행
댈러스	◾ 08년 신규 주거 건물 및 상업용 건물 대상 쿨루프 의무화 규제 도입

○ 美 전력회사 : 소비자에게 쿨루프 보조금 지급

- 뉴욕, 캘리포니아 등 14개주 전력회사 참여