후정 출입문 고장사진

장기간 사용으로 인한 이음부 절단