『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』

지장수목 이식관련 검토의견서

■검토의견

구 분	검 토 의 견	비 고
녹 지 분 야	▢ 수목이식 장소 -올림픽대로 행주대교~염창JC -강변북로 성수대교 하부 중앙녹지대 -이식장소 부족시 공단지정 장소 추가 협의 시행 ▢ 처리방안 ☞ 수목 이식 및 제거시 공단 직원 협의하에 시행하고, 공단 지정 장소에 정식(이식전 사전협의 요망) ☞ 공사시행 전/후 유의사항 -공사 진행 전, 홍보(현수막, 입간판 등) 철저 -공사시, 도로 신고 및 교통 흐름 유지하여 안전사고 예방철저 -수목이식(복구)시 조경식재 면허소지업체 시행 ☞ 이식 및 식재에 따른 고사수목이 발생하지 않도록 대책 마련 -이식전 뿌리돌림 등 준비단계 및 이식 후 관수, 시비 등 철저 -수목 고사시 동일수종 및 동일규격 식재 ☞ 이식수목 관리 및 고사목 방지 -이식수목은 간단한 수목표찰 부착하여 관리 -이식수목에 대하여 고사 및 하자가 발생할 시 이에 대한 하자담보 책임기간(2년)동안 원상복구를 원칙으로 함 ☞ 공사완료 전 합동점검 및 공사현장 뒷정리 철저 ☞ 공사완료 후 공단에 인수인계 이행철저	서울시설공단 도로환경처 권효진 02-2290-6374