문서번호		안전치수과-12026		★주무관		치수팀장	안전치수과장		건설안전교통국장		부구청장
결재일자		2017.7.10.
				김산		이광철	함명수		김희동		전결 07/10 오해영
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
	「하천 및 공사장 등 취약시설 」에 대한 장마기간 중 긴급 안전점검 결과보고
2017.7.7.
강 북 구 (안전치수과)

「하천 및 공사장 등 취약시설」에 대한

장마기간 중 긴급 안전점검 결과보고

장마기간 중 지반약화로 인한 각종 붕괴사고를 예방하기 위해 하천 및 대형공사장에 대한 긴급 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		추 진 근 거

▢ 안전치수과-11802(‘17.07.06.)

○ 하천 및 공사장 증 취약시설에 대한 장마기간 중 긴급 안전점검 계획

Ⅱ		점 검 개 요

▢ 점검기간: ’17. 7. 7. 14:00 ~ 16:00

▢ 점검대상: 하천 및 대형공사장(총3건)

○ 지 방 하 천: 월계2교 ~ 쌍한교(우이천 우안 3.1km)

○ 대형공사장: 미아9-1구역 아파트 신축공사, 우이동 도로구조 개선공사

▢ 점검인원: 8명

○ 점검자: 부구청장, 주택과장, 도로관리과장, 안전치수과장, 치수팀장 외 3명

▢ 점검방법: 도보 순찰 및 육안점검

▢ 점검사항

○ 하천의 안전성 확보 및 하천 기능의 정상적 유지

- 하천 내 유수장애시설 정비를 통한 통수능 확보 여부

- 하천 내 공사로 인한 제방, 호안 등 하천시설물 안전성 여부

○ 대형공사장 수방대책 등 안전성

- 토사유출 우려 및 방지시설 설치여부(배수로, 침사지 등)

- 비상연락망 정비 및 수방장비, 자재 확보현황

- 공사장 훼손상태 및 복구여부

Ⅲ		점 검 결 과

▢ 미아9-1구역 아파트 신축공사

○ 침사지 용량 부족으로 토사유출 우려(2개소)

○ 사면보강(그물망) 부족으로 토사유출 우려

○ 현황사진

침사지 용량 증가필요(2개소)	사면보강(천막지 등) 필요

▢ 우이동광장 도로구조 개선공사

○ 사면 및 골재노출로 토사유출 우려

○ 현황사진

사면보강(천막지 등) 필요	골재덮개(천막지 등) 필요

▢ 우이천

○ 하천시설에 대한 안전상태는 양호하나, 고립사고를 방지하기 위하여 호우시 산책로 출입 차단 철저(안전치수과)

▢ 지시사항(부구청장)

○ 수방상황 발생시 각 공사현장 담당에게 SMS 추가발송

Ⅳ		행 정 사 항

▢ 각 현장별 지적사항 통보 및 조치결과 수합.

▢ 공사현장 담당자 비상연락망 재정비 및 단계별 문자발송  끝.