설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 은평구

○ 사 업 명 : 2017년 가로수 생육환경 개선사업

○ 대 상 지 : 진흥로

○ 사 업 비 : 100백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2017. 7.21.(금)

○ 심의결과 : 조건부

심  의 결  과

◦ 생울타리나 지피초종 경우 초기 경관이나 기능과 잡초발생 억제를 위해여 식재밀도를 10~20% 더하거나, 규격을 상향하여 설계 바람(도시기반시설본부 조경공사 설계대가기준 1-5. ‘관목 및 초화류 식재밀도’ 참조)

◦ 상록성 지피(송악, 줄사철 등) 등을 보강하여 4계절 단정한 가로 이미지를 유지할 수 있도록 계획 바람

◦ 띠녹지내 키작은 나무와 차도 경계석 사이에 토양이 나출되지 않도록 지피류(맥문동 등)를 식재를 설계 바람

◦ 차도측에 제설제에 약한 회양목은 지양하고 키 작은 나무의 경우 가급적 현재 배식을 살펴 메워심기를 계획 바람

◦ 띠녹지내 가로수와 메워심기 및 바꿔심기 가로수 주변에 통기 및 급수시설을 설계 바람(서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙 [별표 2] 참조)

◦ 기존 띠녹지의 훼손원인을 살펴 설계하고, 통행에 따른 답압의 경우 통행로 확보 또는 아래 지침 등을 참고하여 모서리에 녹지 보호펜스 설치를 검토 바람

- 서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인과 공원시설 색채디자인 가이드라인, 서울우수공공디자인 인증제 제품을 참고하여 설계(도입)

· 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

· 공원시설 색채디자인 가이드라인(http://env.seoul.go.kr/material_main#view/101)

· 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)