품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:중곡동 아파트 신축공사                                       점검일시:2017.7.27.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 작성하고, 성적서 제출분도 포함 전자재에 대하여 누락된 자재가 없도록 작성바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화 하며 시험계획횟수는 계, 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분 시험계획횟수를 산정하고, 철근은 50ton당 산출 작성하기 바라며, 누락된 자재(발코니난간, 계단난간, 창호, 유리, 방화문 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 자재공급원 승인요청 통보서 보완 - 자재공원급 승인요청 통보서는 건설업관리 업무지침서 별지 제18호 서식에 의거 자재에 대한 공급전 사전작성 승인받아 자재에 대해 철저한 관리가 되도록 작성 하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 1층 주차장 천정보 타설시 청소불량으로 인한 폐목재 제거 바람 ○ 4층 계단부 콘크리트 재료분리는 패칭 후 무수축 모르터르로 보수하기 바람.	별첨 사진 참조