설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 종로구청(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 관악구 가로수 생육환경 개선사업

○ 대 상 지 : 종로 1개 노선

○ 사 업 비 : 금275백만원

○ 심의일자 : 2017. 8. 3.(목)

○ 심의결과 : 조건부 승인

심  의  내  용

○ 띠녹지내 보식 관련 회양목 제설제 피해 등 고사율이 높으므로 사철나무 등 타 수종으로 교체 검토

○ 관목 식재시 경계석과 관목사이에 맥문동 등 초화류 식재하여 토양 차폐

○ T50 현무암판석(부정형)의 경우 답압시 흔들림이나 파손의 우려가 있음으로 두께를 T70으로 상향 검토

○ 융기된 뿌리부분은 절단 등 정비시 부후되지 않도록 약제처리 시행

○ 가로수 보호판은 보도폭이 협소한 곳은 직사각형 형태로 설치 검토

○ 보호판 설치시 천주교 순례길 지정과 관련하여 ‘서울시 관광사업과’등과 디자인 협의

○ 가로수 식재 및 보호판 설치시 ‘가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙 제13조[별표2]’를 참조하여 설치

○ 보도에서 시행하는 공사는 보도블록 10계명을 준수하고,  특히 '보행안전 도우미 배치', '안전휀스 설치'를 시행하여 시민의 보행불편을 최소화

(서울시 홈페이지 보도블럭 자료실[http://safe.seoul.go.kr/specifications] 보도공사   설계, 시공 매뉴얼 참조)