문서번호	물순환정책과-15514
결재일자	2017.8.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물순환정책팀장	물순환정책과장
강화경	송동욱	08/10 안대희

2017년 제3차

저영향개발 자문 소위원회 개최 계획

2017. 8.

물순환안전국

(물순환정책과)

- 2017년 3차 -

저영향개발 자문 소위원회 개최 계획

반포아파트 주택재건축정비사업 등 4건에 대해 저영향개발 자문 소위원회 검토 요청이 있어 다음과 같이 저영향개발 계획 적정성을 자문하고자 함

1		자문계획

	〈 자 문 안 건 〉
◎ 대면회의 ‣반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업 ‣반포주공1단지(1,2,4주구) 주택재건축정비사업 ‣용마도시자연공원 공원조성계획(변경) ◎ 서면자문 ‣독산동 기업형 임대주택 건설공사 ‣신내3지구 H1BL 지식산업센터 신축공사

□ 대면회의 개최

❍ 일    시 : 2017.8.18.(금) 15:00~17:00

❍ 장    소 : 서소문청사 1동 8층 회의실

❍ 자문위원

- 빗물관리 분야 : *********************************

- 물재이용 분야 : *******************************

※ 지하수 분야는 금회 해당사항 없음

□ 주요 자문내용

❍ 물순환시설 설치 계획의 적정성에 관한 서면 검토

❍ 5만㎡이상 사업의 서면검토 사항에 대한 사업자의 반영 여부 논의

2		자문사업 현황

□ 반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업

❍ 위  치 : 서초구 반포동 1053번지 일대

❍ 규  모

- 대지면적 : 117,114㎡

- 건축면적 : 21,056.59㎡ (건축연면적 227,432.47㎡)

- 사업시행자 : 반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업조합

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 15,852.61㎡, 침투측구 1300m, 침투통43개, 빗물이용시설 1,063㎥, 옥상녹화 4,095㎡

□ 반포주공1단지(1,2,4주구) 주택재건축정비사업

❍ 위  치 : 서초구 반포동 810번지 일대

❍ 규  모

- 대지면적 : 370,484.00㎡

- 건축면적 : 57,034.13㎡ (건축연면적 1,500,019.36㎡)

- 사업시행자 : 반포주공1단지 주택재건축정비사업조합

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 61,863.3㎡, 빗물이용시설 1,110㎥, 옥상녹화 10,895㎡

□ 용마도시자연공원 공원조성계획(변경)

❍ 위  치 : 중랑구 망동 산69-1번지 일대

❍ 규  모

- 면      적 : 161,162.0㎡

- 사업시행자 : 중랑구

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 17,824㎡

□ 독산동 기업형 임대주택 건설공사

❍ 위  치 : 금천구 독산동 1005번지 일원

❍ 규  모

- 대지면적 : 45,144.00㎡

- 건축면적 : 6,373.32㎡ (건축연면적 172,100.71㎡)

- 사업시행자 : 롯데알미늄(주)

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 11,120.69㎡, 침투측구 119.69m, 침투통 9개, 빗물이용시설 43㎥, 옥상녹화 599.5㎡

□ 신내3지구 H1BL 지식산업센터 신축공사

❍ 위  치 : 중랑구 신내3지구 H1블럭 (신내동 262-1일대)

❍ 규  모

- 대지면적 : 10,357.00㎡

- 건축면적 : 6,201.75㎡ (건축연면적 83,211.15㎡)

- 사업시행자 : ㈜중랑벤처밸리

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 2,534.77㎡, 침투트렌치 295.9m, 침투통 5개, 빗물이용시설 250㎥, 옥상녹화 2,215.85㎡

3		담당 검토의견

□ 빗물분담량 산정결과 적정

❍ 빗물분담량 산정결과, 설치대책량이 필요대책량을 초과하여 모두 적절한 것으로 검토 되었음

- 반포3주구 : 필요대책량 410.1㎥/hr 〈 설계대책량 413.9㎥/hr

- 휘경3     : 필요대책량 275.56㎥/hr 〈 설계대책량 284.838㎥/hr

- 휘경3     : 필요대책량 877.3㎥/hr 〈 설계대책량 2,367.7㎥/hr

- 신반포14 : 필요대책량 44.04㎥/hr 〈 설계대책량 48.088㎥/hr

- 화곡1     : 필요대책량 118.9㎥/hr 〈 설계대책량 119.5㎥/hr

❍ LID시설의 최적계획 검토 등 시설 설치의 적정 여부는 저영향개발 자문소위원회의 자문을 받아 검토하고자 함

4		행정사항

□ 소요예산 : 금850천원

❍ 검토수당 : 200천원 (50천원 x 4인)

❍ 회의수당 : 600천원 (150천원 x 4인)

❍ 다 과 비 : 50천원

- 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한물관리, 물환경개선 및 관리, 물순환 시민거버넌스 구축, 사무관리비 (100-201-01)

붙임  1. 자문요청 자료 1부.

2. 자문의견서 양식 1부.  끝.