문서번호	기술심사담당관-14411
결재일자	2017.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제188호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
오영진	류용열	김홍길		08/18 이제원
협 조
	기술관리팀장		代장현철
	토목심사팀장		조임남
	건축심사팀장		도태환

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(7월)

2017. 8.

서울특별시

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 주관 점검실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(7월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는 「외부전문가 기동점검단」의 `17년 7월 중 활동 결과에 대하여 보고 드림

1. 점검개요

점검일자	2017. 7. 4.(화)	2017. 7. 11.(화)	2017. 7. 22.(토)	2017. 7. 26.(화)
공 사 명	서울 제물포터널 민간투자사업건설공사 (2공구)	하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사	서울제물포터널 민간투자사업건설공사 (1공구)	항동지구 2단지 아파트건설공사
사업부서	도시기반시설본부 방재시설부	도시기반시설본부 도시철도토목부	도시기반시설본부 방재시설부	서울주택도시공사
공사기간 (공정률)	‘15.10.16.~ ’20.10.15.(20%)	‘15.03.30. ~ ’19.03.28.(31%)	‘15.10.16. ~ ’20.10.15.(11%)	‘16.09.19. ~ ’19.01.08.(18%)
점검자	· 한화건설 김승철 · 영진엔지니어링 김상석 · 한국종합기술 이영국 (직원 : 기술관리팀 2)	· 서영엔지니어링 윤상길 · 우설엔지니어링 최영구 · 삼호개발 심재범 (직원 : 토목심사팀 3)	· ㈜건화 송 훈 · 스마트이엔씨 이상범 · ㈜흥원건설 김영섭 (직원 : 기술관리팀 2)	· 승구조기술사사무소 김현아 · 한국안전이엔지 권회구 · 한국가설협회 김곤묵 (직원 : 건축심사팀 3)

2. 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무실태

- ONE-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비와 인력투입현황 관리여부

- 현장반입 건설기계 임대차 계약서 작성, 대여대금 지급보증서 교부여부 확인

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부 확인 등

❍ 토공 및 가시설 설치상태 등 안전관리 실태

- 터널 및 개착구간 안전관리 실태 점검

- 가시설 시공상태 및 현장 안전관리 실태 점검

❍ 구조물에 대한 품질․공정관리 등 시공관리

- 설계도면 관리상태 및 시공상세도 작성상태 점검

- 구조물 시공 및 품질관리 상태 점검

3. 점검결과

□ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
계	46	31	11	4
서울 제물포터널 민간투자사업건설공사 (2공구)	11	8	2	1
하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사	10	9	-	1
서울제물포터널 민간투자사업건설공사 (1공구)	7	6	-	1
항동지구 2단지 아파트건설공사	18	8	9	1

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

- 수직구 터널 단면(여의도 방향)에 여굴이 많이 발생되어 전·후 단면간 차이가 큰 곳은 측량시행 후 보강방안을 검토할 것(서울 제물포터널 민간투자사업건설공사 2공구)

- 수직구 구간 터널 막장에 절리가 많고 다소 용수가 있는 상태로 터널 굴착면 하부 중앙에 압성코아부를 두고 시공하는 방안을 검토할 것.(서울 제물포터널 민간투자사업건설공사 2공구)

- 개착구간(램프D) 흙막이 가시설 띠장 연결 필요함(서울 제물포터널 민간투자사업건설공사 2공구)

- 개착구간(램프D) 구조물 시공순서가 종단이 높은 곳에서 낮은 곳으로 시공하고 있는데, 우기시 양압력으로 인한 밀림현상이 없는지 검토요망.(서울 제물포터널 민간투자사업건설공사 2공구)

- 1-1, 1-2공구 접속부에서 양 공구의 시공속도가 다르므로 시공순서 및 보강 등에 대해 협의하여 균형 있는 시공 필요함.[하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사]

- 외곽순환 고속도로 통과구간 침하 등에 대한 지속적인 계측관리가 필요(하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사)

- 강관압입 시 반력벽 구조 검토 조건(배면토사 높이, 강재규격 등)에 따라 정확히 설치할 것[하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사]

- 강재 토류판 설치 하단부 매입 미시공에 따라 배면토사 유실에 따른 가시설 변형발생 우려되므로 최하단부는 최소한 토사에 5cm이상 매입될 수 있도록 할 것.[하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사]

- 본선 터널의 발파 및 막장면이 6~7개 이상 작업 중으로, 설계시 반영된 장비의 Cycle Time을 고려하여 숏크리트, Rock Bolt 등 지보공이 적기 시공되도록 관리요함. (서울제물포터널 민간투자사업건설공사 1공구)

- 강관다단 그라우팅 시공시 천공각도 과다로 인한 낙반문제, 숏크리트, 록볼트 시공 고려에 따른 막장면 상부 시공 후 강관다단 절단 등 안전성 문제 우려되므로 강관다단 시공시 시방규정을 준수하면서 품질관리가 가능한 보강공법을 적용하여 시공품질 및 안전성을 제고할 것.(서울제물포터널 민간투자사업건설공사 1공구)

- 시점 가시설구간(W-1)의 지하수위 계측치가 초기치 대비 –8.8m로 변화량이 크므로 이에 대한 원인 분석 요망.(서울제물포터널 민간투자사업건설공사 1공구)

품질관리 분야

- 개착구간(램프D) 바닥 철근 조립부  철근의 콘크리트 제거 필요(서울 제물포터널 민간투자사업건설공사 2공구)

- 코아 벽체 매립관이 집중되어 콘크리트 타설이 어려우므로 콘크리트 타설시 주의하여 밀실하게 타설될 수 있도록 조치 요함.(항동지구 2단지 아파트건설공사)

- 벽기둥 Hoop근 설치간격이 일부 초과(설계 20㎝→시공 40㎝)된 상태이므로 레미콘 타설 전 Hoop근 간격 조정 요함.(항동지구 2단지 아파트건설공사)

- 201동 지하1층 주차장 부위 기둥 압축철근 정착방향 부적정하므로 정착 방향을 Slab 방향으로 수정 요함.(항동지구 2단지 아파트건설공사)

- 스라브 및 보 이어치는 구간이 지반의 차이에 의한 부동침하 발생으로 균열 발생이 예상되므로, 중요 부위의 시공상세도를 추가하여 보완 시공 할 것.(항동지구 2단지 아파트건설공사)

- 201동 지하2층 FLAT부위 Slab중앙부 균열발생 우려(hanger이용 각 종 배관 무게로 Slab중앙부 구조취약) 되어 가능한 중앙부 hanger를 side로 유도(이설)요함.(항동지구 2단지 아파트건설공사)

4. 조치 내용

□ 지적사항은 점검 당일 시공업체 및 감리단(감독)에 전달하여 즉시 시정토록 조치

- 발주부서에서 지적사항 시정 및 현장관리토록 공문으로 통보

붙임 : 점검 주요 지적사례 1부.  끝.