문서번호	건축기획과-18693
결재일자	2017.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		건축계획팀장	건축기획과장
이미혜		김유식	08/28 박경서
협 조
	주무관			김성화
	주무관			박정석

- 2017년도 제14차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야)심의 개최보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  8.

주택건축국

(건축기획과)

- 2017년도 제14차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야)심의 개최보고

○ 일    시 : 2017.  8.  30.(수) 14:00 ~

○ 장    소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 5건 (신규 5)

▢ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	연면적 (㎡)	층 수 (지하/지상)	신청 내용	비고
1	서울공예박물관 리모델링사업	종로구 안국동 175-2, 175-102	문화 및 집회시설 (박물관)	10,590.89	1/5	신규	경관
2	돈화문 민요박물관 건립사업	종로구 와룡동 5-9, 5-14	분화 및 집회시설 (전시장)	1,410.8	2/1	신규	경관
3	구의1동 주민센터 건립사업	광진구 광나루로36길 56외 3필지	공공업무시설 (주민센터)	2,699.28	2/4	신규	경관
4	신원동 복합청사 신축사업	관악구 신원로3길 13-6 외 1필지	공공업무시설	1,310.17	1/4	신규	경관
5	강남구 직업재활센터 증축사업	강남구 광평로60길 22	노유자시설	4,375.75	1/7	신규	경관

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명
행 정	1	박경서
건축계획	6	박성근, 양상준, 서진철, 이현수, 진정화, 신경선
계	7

17-경관14-1	심의내용	신규(경관)
	건물(사업)명	서울공예박물관 리모델링사업
	비 고

▢ 신청기관 : 도시기반시설본부(건축부)

▢ 심의신청 내용

○ 「서울특별시 경관조례」제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 종로구 안국동 175-2, 175-102 (대지면적 12,826.20㎡)

○ 지역․지구 : 일반상업지역, 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역(7층이하), 방화지구, 역사문화미관지구, 최고고도지구, 제1종지구단위계획구역(북촌지구단위계획), 교통광장(저촉), 도로(저촉), 학교(학교용지)(저촉)

○ 규    모 : 건폐율 26.02%, 용적률 82.57%, 연면적 10,590.89㎡, 지하1/지상5

○ 용    도 : 문화 및 집회시설(박물관, 제1종근린생활시설(소매점)

▢ 논의사항

[ 경관  분야 ]

○ 종로구 안국동 175-2, 175-102번지에 서울공예박물관을 리모델링하고자 경관계획을 수립하여 심의 상정한 것으로,

○ 건축물의 배치/규모/형태계획, 외부공간 계획, 옥외광고물 계획, 야간 조명계획에 대한 경관 측면의 적정성 여부.

17-경관14-2	심의내용	신규(경관)
	건물(사업)명	돈화문 민요박물관 건립사업
	비 고

▢ 신청기관 : 도시기반시설본부(건축부)

▢ 심의신청 내용

○ 「서울특별시 경관조례」제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 종로구 와룡동 5-9 외 1필지 (대지면적 854.13㎡)

○ 지역․지구 : 일반상업지역, 방화지구, 중심미관지구, 지구단위계획구역, 문화시설

○ 규    모 : 건폐율 27.41%, 용적률 27.41%, 연면적 1,410.8㎡, 지하2/지상1

○ 용    도 : 문화 및 집회시설(전시장)

▢ 논의사항

[ 경관  분야 ]

○ 종로구 와룡동 5-9 외 1필지에 돈화문 민요박물관을 건립하고자 경관계획을 수립하여 심의 상정한 것으로,

○ 건축물의 배치/규모/형태계획, 외부공간 계획, 옥외광고물 계획, 야간 조명계획에 대한 경관 측면의 적정성 여부.

17-경관14-3	심의내용	신규(경관)
	건물(사업)명	구의1동 주민센터 건립사업
	비 고

▢ 신청기관 : 광진구(자치행정과)

▢ 심의신청 내용

○ 「서울특별시 경관조례」제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 광진구 구의1동 237-6 외 3필지 (대지면적 894.66㎡)

○ 지역․지구 : 도시지역, 제2종일반주거지역

○ 규    모 : 건폐율 58.92%, 용적률 194.84%, 연면적 2,699.28㎡, 지하2/지상4

○ 용    도 : 공공업무시설(주민센터)

▢ 논의사항

[ 경관  분야 ]

○ 광진구 구의1동 237-6 외 3필지에 구의1동 주민센터를 건립하고자 경관계획을 수립하여 심의 상정한 것으로,

○ 건축물의 배치/규모/형태계획, 외부공간 계획, 옥외광고물 계획, 야간 조명계획에 대한 경관 측면의 적정성 여부.

17-경관14-4	심의내용	신규(경관)
	건물(사업)명	신원동 복합청사 신축사업
	비 고

▢ 신청기관 : 관악구(건축과)

▢ 심의신청 내용

○ 「서울특별시 경관조례」제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 관악구 신원동 1601-3 외 1필지 (대지면적 506.15㎡)

○ 지역․지구 : 도시지역, 제2종일반주거지역, 공공청사

○ 규    모 : 건폐율 59.94%, 용적률 187.98%, 연면적 1,310.17㎡, 지하1/지상4

○ 용    도 : 공공업무시설(기숙사)

▢ 논의사항

[ 경관  분야 ]

○ 관악구 신원동 1601-3 외 1필지에 신원동 복합청사를 신축하고자 경관계획을 수립하여 심의 상정한 것으로,

○ 건축물의 배치/규모/형태계획, 외부공간 계획, 옥외광고물 계획, 야간 조명계획에 대한 경관 측면의 적정성 여부.

17-경관14-5	심의내용	신규(경관)
	건물(사업)명	강남구 직업재활센터 증축사업
	비 고

▢ 신청기관 : 강남구(건축과)

▢ 심의신청 내용

○ 「서울특별시 경관조례」제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 강남구 광평로60길 22 (대지면적 3,079.70㎡)

○ 지역․지구 : 제3종일반주거지역, 지구단위계획구역

○ 규    모 : 건폐율 49.67%, 용적률 233.50%, 연면적 4,375.75㎡, 지하1/지상7

○ 용    도 : 노유자시설

▢ 논의사항

[ 경관  분야 ]

○ 강남구 광평로60길 22(수서동 721)번지에 강남구 직업재활센터를 증축하고자 경관계획을 수립하여 심의 상정한 것으로,

○ 건축물의 배치/규모/형태계획, 외부공간 계획, 옥외광고물 계획, 야간 조명계획에 대한 경관 측면의 적정성 여부.