건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 : 장안교(구교) 성능개선공사 실시설계심의

○ 분  야 : 공통 및 토목

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	1. 설계도면의 편집은 건설공사 설계도서 작성기준에 의거하여 작성하되 공사 추진시 시공자(기술자)가 활용하기 쉽도록 공사 진행단계별로 구분하여 작성될 수 있도록 하고, 특히 성능개선공사 특성에 맞추어 설계도면을 체계적으로 재구성할 것. 2. 공사시방서는 설계도면에 표기하기 곤란한 내용과 당해공사의 수행을 위한 자료, 공법, 품질시험 및 검사 등 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 공사별, 공종별로 작성하여 시행하는 시공기준임에도 - 본 설계에서는 서울시 전문시방서를 토대로 공사시방서를 작성하면서 미해당공종에 대해서만 삭제하는 등 단순편집되어 있어 성능개선공사 주요 공종에 대한 내용 누락 및 도면과 시방서의 불일치 사항 등이 다수 포함되어 있는 등 공사시방서가 전반적으로 부실 ․ 프리플렉스 빔교의 공장제작 및 현장 설치 단계별 품질관리 ․ 트러스 가교의 설치방법 ․ 교량 구조물 철거공정 관련사항 등 다수항목 - 또한 제1장 일반사항은 공사시방내용과 관계없는 계약조건 등이 대부분으로 공사계약일반조건 등 기타 계약문서들과 상충됨에 따른 분쟁 소지 내재(삭제 필요) - 아울러 공사시방서에는 “시공상세도 작성지침”(국토교통부 고시)에 의거 각 공종별 해당항목에 시공상세도면 작성목록을 제시할 것. 3. 건설기술관리법 시행규칙 제32조 제1항 제5호에서는 신기술과 기존 공법에 대하여 시공성, 경제성, 안전성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교 · 분석하여 기존 기술보다 시공성, 경제성 등이 우수한 경우 신기술을 우선 적용토록 규정하고 있는 바 - 특정공법이 적용된 포장, 가교, 본교 등 적용공법별로 보호기간내의 신기술을 포함하여 비교검토한 내용을 제시하고, - 특히, 특정공법(특허, 신기술)과 관련하여는 재료부터 시공후까지 단계별 시방기준을 공사시방서에 명확히 제시하여 시공시 적정한 품질관리가 이루어질 수 있도록 조치할 것. 5. 건설공사 설계도서 작성기준(국토교통부 고시)에 의하면 실시설계시에는 교통처리계획도면을 작성토록 되어 있는 바, 공사중 교통처리대책을 수립하여 도로점용공사장 교통소통대책 자문(도시교통본부 교통운영과)과 교통규제심의(지방경찰청) 등 교통처리계획 설계의 적정성 검토절차를 이행하여 설계도서에 반영할 것.
시공성	6. 기존교량의 철거와 관련하여 작업구간별(단면별) 사용장비, 적용부위, 철거순서 등을 반영하여 설계도면과 공사시방서에 구체화시켜 반영할 것.(각 단면 위치별 D.W.S/Wheel Saw 장비 사용 등)
유지관리	7. 교면포장설계와 관련하여 구스아스팔트 상부 PSMA 포장에 대한 선정사유나 검토내용이 없으므로 비교검토사항 등 설계내용을 제시하고 설계도면, 시방서, 내역서 등을 보완할 것.
경제성	8. 시공상세도 작성비용은 1식단가로 계상되어 있으나 “엔지니어링 사업대가기준”<별표 5,6,7> 및 공사시방서상 작성목록에 따라 수량을 산출할 것. 9. 대상시설물은 시설물의 특별관리에 관한 법률에 따른 2종 시설물로 안전관리계획서 작성 대상이나 공사설계내역서상 안전관리비 중 안전점검비만 반영되어 있으므로 비목별 안전관리비를 계상하고 PS단가로 반영하여 공사 후 정산할 수 있도록 조치할 것.
안전성	10. 교량 구조물은 내진설계 대상 시설물로서 교각 등 철근 갈고리(stirrup)설치는 “도로교 설계기준 제6장 내진설계” 및 “콘크리트 구조설계기준해설(부록∐)”의 해설그림∐ 4.3.1 및 해설그림 ∐ 5.4.1을 적용하여 설계하고 공사시방서에 명기하여 시공시 정확히 이행될 수 있도록 조치할 것. 11. 공사장 안전사고 재발방지대책에 따라 구조물에 대하여 장비 사용여부, 단계별 ․ 부위별 콘크리트 타설 등 시공단계별 구조검토내용을 전반적으로 재검토하여 설계도서를 보완할 것.

○ 분  야 : 전기분야

항 목	검 토 의 견	비 고
경 제 성	1. “(설계예산서 48p) 교통우회가교 임시가설 가로등 이설공사”의 “강제 전선관(노출)” 품에 “전선관지지대(벽체)” 설치품과 노출설치품(120%)을 함께 적용하였으므로, 전기표준품셈 5-1 전선관 배관 【해설③】에 따라 “전선관지지대(벽체)” 설치품 적용시에는 “강제 전선관(노출)” 품을 노출설치품(120%) 대신 매입설치품 (100%)으로 감 적용하기 바람 (설계예산서 48p)
기 타	2. 조명기구 TYPE “B”(LED 투광등 60W)의 IP 보호등급이 종합보고서(306p)의 등급(IP 66)과 설계도(E-011)의 등급(IP 67)이 상이하므로 검토하여 수정할 것 3. “(설계예산서 50p) 장안교 가로등 이설공사” 내역서의 “세라믹메탈할라이드램프”(규격 : 고효율 250W)는 “세라믹메탈할라이드안정기”의 오표기 이므로 수정하기 바람

2014년  4월   일

심의위원 :  최  진  선    (서명)