문서번호	물재생계획과-4918
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	하수정보팀장	물재생계획과장
홍광호	이승원	04/18 이진용

2014년도 우기대비 대형공사장 하수시설물 점검결과(성동, 동대문)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.4

도 시 안 전 실

(물재생계획과)

우기대비 대형공사장 하수시설물 점검결과(5조)

[성동구(3), 동대문구(1)〕

□ 점검일자 : 2014. 4. 14(월) 09:30 ~ 16:30

□ 점 검 자 : 외부전문가 ㈜제일엔지니어링 부사장 이원탄

서울시 홍광호, 성동구 이이용

□ 지적사항 총괄표

공사명	계	관경 축소	임시이설 (유로변경) 부적정	하수시설물 파손	토사퇴적 (하수관,빗물받이 등)	집수(유출저감) 시설 부적정	기타
계	4					1	3
서울숲 e-편한세상	1					1
용비교~행당중간 도로개설공사	1						1
응봉교 확장 및 성능개선공사	2						2
용두3 및 신이문 빗물 펌프장 신·증설공사	0

□ 점검결과

공 사 명	점검의견	지적사항
서울숲 e-편한세상	ㅇ 현재 공사 중지한 상태로 현장 내 집수정 및 가배수로가 설치되어 있으나 호우 시 집수정에 토사가 퇴적될 가능성이 있음	ㅇ 집수정 주변은 사면 보호막 설치요함
용비교~행당중간 도로개설공사	ㅇ 교량 공사구간으로 교대2번 흙막이 가시설 작업 중으로 호우 시 터파기한 토사가 동부간선도로 측으로 유출될 수 있으니 지속적인 관리 필요	ㅇ 교대2번 터파기 토사는 토사유출 방지막을 설치하여 보호 조치요함
응봉교 확장 및 성능개선공사	ㅇ 교량 공사구간으로 시점부 교각 터파기 토사는 호우 시 공사장 주변으로 유출될 수 있으니 지속적인 관리 필요	ㅇ 시점부(북측) 교각 터파기 토사(되메우기용)가 노면으로 유출되지 않도록 보호 조치요함 ㅇ 종점부(남측) 교대측에 적치된 토사 조속 반출 조치하거나 유출되지 않도록 보호 조치요함
용두3 및 신이문 빗물 펌프장 신·증설공사	ㅇ 용두3 빗물펌프장은 공사 미착공 ㅇ 신이문 빗물펌프장 증설구간의 하수박스 내부 상태 양호함	ㅇ 지적사항 없음

□ 총평

- 공사장 내 터파기 등으로 적치한 토사가 호우시 공사장 외부로 유출되어 하수시설물로 유입되지 않도록 관리가 필요함

첨 부 : 점검결과표 1부. 끝.