아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제 목	문화재보수정비사업 현장관리 협조 요청

1. 문화재청 수리기술과-5235(2017.9.26.) 관련입니다.

2. 문화재청에서 시행중인 문화재보수정비사업 현장점검과 관련하여 최근 일부 수리현장의 현장관리 사항이 미흡한 것으로 조사됨에 따라 아래와 같은 사항을 고려하여 현장관리 하시기를 협조요청 드립니다.

-  아래(문화재청 통보 현장관리 주요사항)  -

○ 일반사항

- 관람객의 안전과 관람편의(현장공개 등)를 위한 조치를 취하고, 인접 시설물 및 수목 등이 손상되지 않도록 보호 및 보양시설 설치

- 공사안내판·비상연락망·설계도서 등을 현장 내 비치

- 주변 민원요인, 환경오염(먼지·소음 등) 여부에 대해 점검

- 산업안전보건법에 따르는 제규정 준수

○ 안전사고 관련

- 안전모·안전장비 착용 등 수리기술자·기능자에 대한 근무상태 수시점검

- 가설시설(울타리, 비계, 낙하방지망, 강관 안전캡 설치 등)이 제규정에 적합한지 점검

- 가설발판에 무거운 부재(해체 목부재 또는 기와류), 장비 등을 적치하지 않도록 함

○ 화재예방 관련

- 현장 내 화기사용을 금지하고, 불가피한 경우에는 안전관리자를 선임하여, 예방조치 후 담당원의 승인을 받아 사용

※ 특히 수리현장 내에서는 흡연을 절대 금지하며, 현장 외부의 승인된 구역에서만 흡연하도록 지도

- 가연성 물질은 현장에서 즉시 반출하고, 담당원이 지정하는 장소에

소화용기, 소화장비를 비치

○ 현장·부재관리 관련

- 현장대리인은 현장이탈 시 발주자의 사전 승인을 받도록 함

- 현장 반입 부재는 문화재수리표준시방서의 규정에 따라 함수율 등을

검수 후 반입

- 해체 재료는 재사용재와 불용재로 구분하여 담당원의 확인을 받은 후

지정장소에 보관

- 해체 재료는 공사 기간 중에 외부로 반출해서는 안되며, 불용재 중 담당원의 승인을 받은 재료는 공사기간 중이라도 반출 가능

- 보존가치가 있는 부재는 전통건축수리기술진흥재단(031-929-8342)과

협의하여 보관 방안을 강구.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김동욱		도성관리팀장	곽동진		한양도성도감과장	09/29 代이사형
협조자	도성보존팀장	신추교
시행	한양도성도감-10226	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 5층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2674	/전송	02-2133-1063	/	donguk@seoul.go.kr	/	대시민공개