문서번호	정수과-731
결재일자	2014.4.22.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김진수		서한호	04/22 김동기
협 조
	주무관			최양교

조류차단막․오일펜스 철거,설치 및 취수구주변 이물질 제거공사 계획 보고

2014. 4.

뚝도아리수정수센터

정수과

조류차단막․오일펜스 철거,설치 및 취수구주변 이물질 제거공사 계획 보고

우리아리수정수센터 취수장의 조류차단막․오일펜스 철거,설치 및 취수구 주변 이물질제거 공사에 대하여 아래와 계획 보고합니다.

건    명 : 조류차단막․오일펜스 철거 설치 및 취수구 주변 이물질제거 공사

관련근거 : 본부수질65461-629(2002. 12. 12)『조류차단막효과분석 및 관리계획』

목    적

- 조류와 유류 또는 기타 이물질등이 취수구에 유입되는 것을 사전에 차단하고자 취수장의 취수구 주변에 오일휀스(기름, 밀도 낮은 부유물질 차단) 및 조류차단막(맛, 냄새 원인 및 정수처리 지장을 초래하는 조류 차단)을 장마 전,후 철거 ․설치하고 취수구주변 이물질제거하여 시설물 관리 및 정수시설에 만전을 기하기 위함.

공사개요

- 철거․ 설치 위치 : 자양취수장 취수구 주변 조류차단막 ․오일펜스 철거 설치 및 취수구주변 이물질제거 공사

- 철거 및 설치 규모

․ 오일펜스 철거 및 설치 : 220m

․ 조류차단막 철거 및 설치 : 길이 : 170m × 깊이 3m

- 취수구 스크린 주변

․ 스크린 이물질제거  : 20개소

․ 수초제거 :1,440㎡

․ 흡수정 통로 토사제거 : 18㎥

- 설치 방법

․ 잠수부 동원 수중 설치공사로 설치

․ 로프를 고정 걸이에 고정하고 일정 간격으로 앵커를 배치하여 설치

․ 내부에 조류차단막을 설치하고 밖에 오일펜스를 설치하고 조류차단막은 취수 시 흡입이 안되도록 거리 유지하여 설치한다.

․ 취수장 크기에 비해 조화되게 설치하고 해빙기, 풍랑 등의 안전을 위해 설치 길이나 폭의 비를 고려 신,구 취수장 주변에 설치한다.

- 철거,설치 및 취수구 주변 정리 시기 ; 장마 전, 후

####################################

예상과목 : 상수도사업비,영업비,정수비,수선교체비(기타교체비:기계설비 유지관리)

상수도사업비,영업비,원수 및 취수비,수선유지교체비(기타교체비)

계약방법 : 전자공개수의 계약

보고자 의견 : 기 배정된 예산으로 조속히 시행코자 합니다. 끝