문서번호	대기환경연구부-11383
결재일자	2017.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
협 조
	전문관

궁동대기오염측정소

구조안전진단에 따른 조치 계획

2017. 8.

대기측정관리팀

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

궁동대기오염측정소 구조안전진단에 따른 조치계획

궁동대기오염측정소가 위치한 궁동데이케어센터는 노인복지시설로 1983년 준공되어 34년이 경과함에 따라 3층 옥상 하부의 구조안전진단을 실시한 결과 지붕 구조체의 구조적 결함 및 장기적인 손상이 진행되어 측정소를 이전하는 것이 적합한 것으로 조사된 바 이에 따른 조치계획을 보고함

1		관련근거

□ 대기환경연구부-2272(2017.02.17.)호 : 2017년 대기환경 측정망 시설 보수공사 계획

□ 대기환경연구부-5488(2017.04.18.)호 : 궁동대기측정소 정밀안전진단 실시계획

□ 대기환경연구부-7350(2017.05.25.)호 : 궁동 대기오염측정소 정밀안전진단 용역

2		건축물현황

□ 건축년도

○ 1983년 세멘벽돌조, 연화조로 3층건물로 지어짐

○ 1997년 교통안전진흥공단 청사신축으로 현위치로 이전

○ 1997년 평지붕 샌드위치패널로 궁동데에케어센터 옥상에 설치

○ 층별 실용도 확인 - 지붕층 : 궁동 대기오염측정소

3층 : 물리치료실, 프로그램실, 휴게실

2층 : 사무실, 상담실, 운동치료실, 주방

1층 : 노인정

※ 2004년 외부 엘리베이터 증축

3		구조안전진단 결과

□ 구조안전진단 실시

○ 실시 기간 : 6월20일 ~ 7월24일

○ 지붕층의 내력이 구조적인 안전성을 확보하고 있는지 확인하기 위함으로 대상

건축물에 내재되어 있는 위험요인이나 구조적 기능 및 사용재료의 성능저하

상태 및 안전성 등에 대하여 검사 평가함

□ 구조안전진단 결과

○ 시설물의 내진설계가 되어 있지 않았고, 대기측정소 주변 슬래브 처짐에 따른

물고임 흔적이 발견되었으며, 측정소 하부 보 및 슬래브의 장기 처짐 발생

○ 탄산화 조사결과 탄산화 깊이가 보의 경우 피복의 1/2을 초과하여 슬래브 및

철근의 부식이 진행

○ 지붕층의 구조검토 결과 대기오염 측정소 설치구간 하부 슬래브 및 일부 보에서

설계하중에 대한 구조체의 소요강도가 공칭강도를 상회하여 부적합

○ 해당구간 지붕 구조체의 철근 부식이 진행되고 있고 장기적인 구조체손상 등에

의한 노후화가 상당히 진행되어 있어 보강이 필요한 상태

⇒ 구조보강에 의한 안전성 확보가 제한적이므로 대상 시설물의 장기적인

구조적 안전성을 확보하기 위해 대기오염 측정소를 이전하는 것이 적합한

것으로 판단됨

4		조 치 계 획

□ 측정소 가동중단 후 철거

○ 구조보강에 의한 안전성확보가 제한적이므로, 궁동대기오염측정소를 가동중단하고

철거하여 안전성확보를 해야함

○ 측정소를 철거함으로 시설물 하중에 의한 하부 슬래브 및 보에 대한 추가 손상을

최소화하는 것이 우선임

□ 측정소 이전 후 재가동

○ 이전 가능한 장소를 선정하여 재설치 후 가동예정

□ 추진일정

○ 2017년 8월 : 시행 및 공사계약

○ 2017년 8월 ~ 9월 : 공사완료

□ 소요 예산 : 금15,000,000원

□ 예산과목

○ 대기환경개선 및 친환경교통차량보급, 자동차 배출가스 저감, 질소산화물저감 및 대기오염감시,

초미세먼지감축기반조성, 시설비(대기오염측정소 유지보수)

붙임 : 궁동데이케어센터 지붕안전진단 보고서 1부.   끝.