		2017. 11. 29.(수) 석간용
		이 보도자료는 2017년 11월 29일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
							보도자료
담당부서 :	기후환경본부 녹색에너지과					녹색에너지과장		김중영		2133-3550
						신재생에너지팀장		윤준성		2133-3573
사진없음 □	사진있음 ▣			매수 : 5매		담 당 자		유민석		2133-3569
서울시, 버려지는 하수열로 2만4,000가구 난방 공급 - 서남물재생센터 방류 하수열 활용해 연간 2만4,000가구(1만5,000TOE) 지역난방 공급 - 버려지던 하수열 활용해 온실가스 저감과 에너지자립에 기여 - 탄천물재생센터 하수열 이용 지역난방 공급사업에 이어 두 번째

□ 서울시가 하수 처리수의 잠재열을 지역난방열로 바꾸는 ‘서남 하수열 이용 지역난방 공급시설’을 준공했다.

○ 서남 하수열 이용 지역난방 공급시설에서는 그간 서남물재생센터에서 한강으로 방류되던 하수 처리수를 활용해 연 2만4,000가구가 사용할 수 있는 지역난방열을 공급한다.

○ 시설 준공 행사는 11월 29일(수) 오후 3시 서울시 강서구 마곡동에 있는 서남물재생센터에서 열린다.

□ 29일 준공식에는 황보연 서울시 기후환경본부장, 서울시의회 환경수자원위원회 소속 한명희 의원, 박진섭 서울에너지공사 사장, 박성윤 ㈜대림산업 전무 등 사업 관계자와 마곡동 지역주민 등 50여명이 참석한다.

□ 지금까지 활용되지 않던 하수 처리수의 잠재열을 이용하는 사업은 도시에서 가능한 미활용 에너지원 발굴 정책의 일환으로 서울시가 추진한 것이다.

○ 이는 지난 2014년 12월 개시해 연간 19만Gcal의 열을 공급하는  ‘탄천물재생센터 하수열 이용 지역난방 공급사업’에 이은 두 번째 사업이다.

□ 서울시는 2015년 5월 서남그린에너지㈜와 ‘서남물재생센터 하수열 이용 지역난방 공급사업 실시협약’을 체결하고 인근지역 주민설명회 등을 거쳐 2016년 4월 착공했고, 18개월간의 공사를 거쳐 준공에 이르렀다.

□ 열 생산 주요 설비로는 시간당 8Gcal의 열을 생산할 수 있는 히트펌프 4대, 열 공급관, 전기실이 있으며, 시간당 최대 32Gcal의 열량을 생산 할 수 있다. 연간 약 2만4,000가구가 사용할 수 있는 15만Gcal의 열이 이곳에서 마곡지구 집단에너지 공급시설로 공급된다.

○ 하수열 공급으로 열병합 보일러 가동에 필요한 화석연료(LNG)가 4,975TOE 줄어들게 되고, 온실가스 환산 시 1만5,527톤CO2가 줄어든다. 이는 약 11만 그루의 소나무를 심은 효과다.

※ 연간 공급 열량 15만Gcal ÷ 세대당 연 공급량 6.06Gcal

2014년도 SH공사 공시자료

= 2만4,752가구/년

※ 온실가스 저감 1만5,527톤CO2 × 7.16그루(소나무)/톤CO2

산림청(2015년) 홈페이지 주요 산림수종의 표준탄소흡수량

= 11만1,173그루(소나무)

○ 마곡지구 집단에너지 공급시설을 운영하는 서울에너지공사는 LNG 연료비보다 싼 가격으로 하수열을 구매하게 되어 마곡지구에 경제적이고 친환경적인 지역난방 에너지를 공급하게 된다.

□ 한편 서남물재생센터는 영등포, 관악, 동작, 구로, 양천, 금천, 강서구 등 7개구 전역과 강남, 서초구 일부 지역 및 광명시 전역에서 발생하는 하수를 일평균 약 200만톤 처리하는 하수처리시설이다.

○ 이번에 준공된 하수열 이용 지역난방 공급시설은 1처리장 농축기동 인근 유휴 녹지 지하에 2,400제곱미터 규모로 설치되었다.

□ 황보연 서울시 기후환경본부장은 “하수열을 이용한 지역난방 공급사업은 미활용 에너지를 활용함으로써 화석연료를 대체해 연료비를 절감하고 온실가스 감축에도 크게 기여하는 좋은 사례다”라며, “서울시는 하수열 뿐 아니라 상수도 수열을 활용하는 등 미활용 온도차 에너지 개발․이용을 더욱 적극적으로 추진하겠다”라고 말했다.

붙임  1. 하수열이용 원리 1부.

2. 서남하수열 이용 지역난방공급사업 개요 1부.

붙임 1

하수열 이용 개념 및 원리

□ 물재생센터에서 가정이나 사업장 등에서 나오는 하수를 처리하여 한강으로 방류되는 하수 처리수는 겨울에도 12°C 내외로 일정하게 유지됨

□ 이 처리수를 히트펌프(열교환기)를 통과시켜 열을 회수하여 압축 및 응축 과정을 거쳐 지역난방을 위한 난방수의 온도를 55°C에서 80°C로 상승시키고 다시 이 온수는 집단에너지 열공급시설을 거쳐 115°C로 상승시켜 인근지역에 난방열로 공급

<하수열 이용 열흐름도>

붙임 2

서남하수열 이용 지역난방공급사업 개요

□ 사업개요

○ 시설 위치 : 서남물재생센터 내(강서구 마곡동 70-1)

○ 사업시행자 : 서남그린에너지㈜

○ 사업 면적 : 2,448㎡  *시설면적 : 1,785㎡(지상 554㎡, 지하 1,231㎡)

○ 설비 용량 : 32Gcal/h(연간 150,000Gcal 열생산)

○ 사 업 비 : 약 354억원(전액 민간민자)

○ 사업 방식

- 서울시 : 사업부지 제공(임대), 지역난방용수 구매 및 인허	가 행정지원

- 사업자 : 하수열 이용 설치비 및 운영비 전액투자, 20년간 운영 후 철거

□ 기대효과

○ 연간 15만Gcal의 에너지 생산(15,000TOE 생산)

○ 지역난방용 화석연료(LNG) 대체에 따른 온실가스 저감(15,527톤CO2)

○ 하수열 이용 마곡지구 난방용수 공급(약 24,752 가구 사용 열량)

하수열시설 조감도(주요설비 지하화, 상부 녹지공간 등으로 조성)