문서번호	물재생계획과-15838
결재일자	2017.12.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수정비팀장	물재생계획과장
조순연		이두환	12/11 하상문
협조

『2017년 하수도관리전산시스템 유지관리·기능고도화 및 GIS DB 정확도 개선』용역

준 공 검 사 계 획

2017. 12.

물순환안전국

(물재생계획과)

『2017년 하수도관리전산시스템 유지관리·기능고도화 및 GIS DB 정확도 개선』용역

준  공  검  사  계  획

2017년 『하수도관리 전산시스템 유지관리·기능고도화 및 GIS DB 정확도 개선』 용역에 대하여 과업내용서의 이행여부 및 요구사항 구현 여부 등에 대한 준공 검사를 실시하고, 향후 하수도관리 전산시스템 안정화에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		용역개요

기    간 : 2017. 4. 4 ～ 2017. 12. 31

대    상 : 하수도관리전산시스템(응용 S/W 4종, GIS S/W, 하수 DB)

내    용 : 응용프로그램 및 상용소프트웨어 유지관리

시스템 웹 전환 및 문서관리시스템개발

GIS DB 정확도 개선

계약금액 : 금1,367,680,000원 (설계변경 계약 의뢰 : ’17.12.7)

계약업체 : ㈜한국지중정보 양재영 외3

Ⅱ		과업내용

유지관리(하수도관리전산시스템 및 GIS 상용 소프트웨어)

정기예방점검 및 수시 예방점검 실시

장애처리 및 기술지원

사용자 교육지원 등

시스템 기능고도화

문서관리시스템 기능 개발

․ 각종 문서를 체계적으로 관리, 공유할 수 있는 시스템 신규개발

․ 업무대장관리, 업무자료관리, 계획관리, 시스템관리, 사용자관리 등

하수도관리 전산시스템 업무 기능 메뉴 웹 전환 및 기능추가

․ 통계관리 : 공사관련 통계, 하수시설 통계, 운영이력 통계, 유관기관 통계

․ 유지관리 : 사유지통과하수관로관리, 시설물현황관리, 인허가자료관리, 토지이용승낙서관리

․ 시설물관리 : 수위계정비관리

․ 지도기능 : 건물통과 하수관로, 도로이탈 하수관로

GIS DB 정확도 개선

서울시 사각형거 및 인입원형관에 대하여 4급 도시기준점 설치, 하수시설물 조사․탐사, 절대측량(원형관), 라이다 장비를 활용한 사각형거 절대측량을 통한 정확도 개선(83.95km)

․ 4급 도시기준점 설치(196점)

․ 하수시설물 조사(83.95km)

․ 원형관 절대(좌표)측량(13.09km)

․ 사각형거 라이다 절대(좌표)측량(70.86km)

․ 하수시설물 정위치 편집(83.95km)

․ 하수시설물 구조화 편집(83.95km)

․ 공공측량 성과심사 취득(공간정보산업협회 2017.12.20.심사완료 예정)

․ 하수도관리전산시스템 하수시설물 GIS DB 서버 로딩

Ⅲ		세부계획

검사대상 : 「2017년 하수도관리전산시스템 유지관리·기능고도화 및 GIS DB 정확도 개선」 과업내용

검사기간 : 2017.12.18 ~12.20(3일간)

검 사 자 : 시설5급 이두환, 전산8급 조순연

검사방법 : 붙임 “준공검사점검표”에 의한 검사

검수시 고려사항

사업관리

▷ 계약서 및 과업내용서의 기준에 적합여부 점검

▷ 산출물(문서)의 적합 여부 점검

과업내용

▷ 과업내용서 이행여부 점검

▷ 구현된 기능에 대한 성능점검

▷ 시스템 일관성 유지를 위한 표준화 적합성 여부

Ⅳ		향후 계획

하수도관리 전산시스템 업무적용 및 의견수렴

시스템 활용도 제고를 위한 사용자교육 실시

붙임 : 1. 준공검사점검표 1부.

2. 제안요청서 1부.

3. 과업지시서 1부.

4. 정확도개선 과업 계획 지역 보고 1부.

5. 정확도개선 과업 물량 변경 보고 1부.  끝.