공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 2018년 관내 하수시설물 유지보수공사(연간단가)

2. 공사개요

- 하수관 부설 D250~ 1,200mm, L= 2,700m

- 빗물받이 및 맨홀정비 710개소

- 침수방지시설(방수판 및 옥내역지변) N=400세대

- 기타 부대공 1식

3. 공사기간 : 착공일로부터 12월 31일까지

4. 공사목적

위 공사는 노후·파손된 하수관정비로 시설물유지에 만전을 기하고 배수불량

하수시설을 즉시 정비하여 침수피해 등 주민불편사항을 예방하기 위한 공사임.

5. 설계변경조건

가. 천재지변 등 불가항력적인 사유가 발생하였을 때

나. 시공 중 확인되는 현장여건이 설계시의 조건과 현저하게 상이한 경우

다. 시공자가 개선제안 공법을 제출하여 발주청의 설계와 동등이상의 기능과

효과로 공사비절감, 시공기간의 단축 효과를 발주자가 인정할 때

라. 관련 법규등이 개정되어 설계변경이 필요한 경우

6. 계약 특수조건

가. 하수관거 정비공사 품질관리자(품질관리자가 없는 경우 현장 참여기술자중 1인) 및 기능공(하수관거 부설 배관공) 전원은 한국상하수도협회에서 시행하는 하수관거 정비공사 시공 전문기술 교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 이수증 사본을 제출하고 공사 시행시 이수증을 소지하여야 한다.

나. 단 교육기관 일정 등으로 착공전 교육이수가 불가능한 경우 교육이수 계획서를 제출하고 공사를 시행하여야 하며, 착공 후 4개월 이내에 교육을 이수하여야 한다.

7. 공공하수도 GIS DB 갱신을 위한 공공측량 시행

가. 신·개량되는 하수관거는 도로법시행규칙 제21조 및 공공측량 작업규정 제142조에 따라 공공측량을 실시하여야 하며, 계약대상자는 준공 이후라도 대한측량협회 성과심사가 통과되지 않을 경우 성과심사를 득 할 수 있도록 측량 등의 제반조치를 하여 성과심사를 득하고 GIS DB자료를 서버에 탑재하여야 한다.

8. 예정 공정표

공 종	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
토 공
배 수 공
포 장 공
침수방지공
부 대 공