(2018월01월16일 )중랑물재생센터 악취 관리 지도 순찰자 기계7급 임순기
				악취발생 위치	감도	특이사항
				정문
				2. #유입동	1
				3. #3 B계열	2
				4. #3 D계열	2
				5. #3 E계열	1
				6. 제2소화조	1
				7. 고도처리장	1
				8. 본관동
				9. 벨트탈수동	2
				10. 소화조(A)	2
				11. 건식탈황탑
				12. 종합탈취동
				13. 고도 초침
				14. 고도 종침
악취도	악취감도구분	내 용	비 고	15. 게스트하우스
1	감지냄새(Threshold)	무슨 냄새인지는 알 수 없으나 냄새를 느낄 수 있는 정도의 상태		16. 준설토야적장	2
2	보통취기(Moderate)	무슨 냄새인지 알 수 있는 정도의 상태		17. 위생처리장	2
3	강한취기(Strong)	쉽게 감지할 수 있는 정도의 강한 냄새 (병원의 크레졸 냄새정도)		18. 슬러지야적장2	2
4	극심한 냄새 (Very Strong)	아주강한 냄새 (여름철 재래식 화장실에서 나는 심한 정도상태)		19. 용수공급동	1	(채수심험) 약품냄새 가스
5	참기 어려운 냄새 (Over Strong)	견디기 어려운 강렬한 냄새로서 호흡이 정지될 것 같이 느껴지는 상태		20. 협잡물야적장	2