아리수 음수대(사무실형A) 제작․설치 시방서

2010. 1.

상수도사업본부

아리수 음수대(사무실형 A) 제작 ․ 설치 시방서

1. 적용범위

이 규격은 서울특별시 상수도사업본부에서 구매하는 아리수 음수대(사무실형A)에 대하여 규정 한다

2. 규격

2.1 기존 제품과의 제작 호환성을 위하여 기존의 냉각기 프레임 구조(280(W) x 320(D))를 수납할 수 있도록 하고, 금형 제작 전 기구설계 단계에서 발주기관과 협의하여 치수를 조정할 수 있다

2.2 아리수 음수대(사무실형 A)의 모양 및 치수는 부도 1에 따른다

3. 재료 및 금형제작

2.1 상판 및 상부커버, 본체 전상 좌우, 본체커버는 사출금형으로 제작하고, 버블러, 파우셋은 수전금형으로 제작한다

2.2 플라스틱의 재질은 강도와 원형유지를 위해 강도가 높은 ABS수지를 사용한다

2.3 사출 후 별도의 추가 도장작업이 필요 없도록 표면 광택을 최대한 유지할 수 있도록 설계에 반영한다.

2.4 음수대 재질 및 도장 색상은 부도 2에 따른다

2.5 기자재는 전기안전인증 제품이거나 KS 인증된 자재를 사용하여야 한다.

4. 본체 제작

4.1 냉각 프레임과 플라스틱 본체, 플라스틱 본체끼리 연결할 때에는 스테인리스 재질을 사용하여 녹이 슬지 않도록 하여야 한다.

4.2 점검구 개폐는 이용자가 쉽게 열 수 없도록 육각형 나사로 하여야 한다.

4.3 볼트, 너트, 와셔 등 부속의 품질은 발주기관과 협의하여 정한다.

4.4 음수대는 외부로부터 액체 등이 유입되지 않도록 한다

4.5 냉각기 방열판은 효율성을 고려하여 몸체 밖으로 노출하는 것으로 하였으나, 파손

우려가 있을 경우 내부 수납방식으로도 고려할 수 있다.

4.6 복도형 음수대는 안전성을 고려하여 설치 장소의 바닥면에 완전히 부착할 수 있도록 별도 고정 장치를 제작하여야 한다

5. 외부 그래픽 요소

5.1 외부 그래픽 디자인 요소(서울시 표시, 아리수 로고, 제품 기능 설명 등)들은 실크스크린 기법을 이용하여 직접 제품 표면에 유성 인쇄한다.

5.2 외부 그래픽 디자인은 부도 3에 따른다

5.3 도장면의 오물을 완전히 제거 후 인쇄하여 품질을 확보하도록 한다.

5.4 제품에 표기되는 서체, 로고 등은 서울시가 정한 기준에 따라야 한다.

5.5 모든 그래픽 작업에 대한 감수는 발주기관의 감독관에게 승인을 득하여야 하며, 디자이너의 감수를 받아야 한다.

6. 내부 기계장치

6.1 제작기준

6.1.1 아리수 음수대는 정체수가 없는 스테인리스강관으로 제작된 순간냉각방식이어야 한다

6.1.2 냉수 온도는 연속 추출 시 시원한 물(5℃~10℃)을 마실 수 있도록 약 12ℓ(5분)이상 배출함을 기준으로 한다

6.1.3 온수 온도는 원수 20℃의 물을 85℃로 가열 될 때 까지 걸리는 시간은 최초가열 약 50분 이내(재 가열 20분 이내) 이어야 한다(조건 : 탱크용량 3,000㎖, 적용온수 히터 300W, 유입 온수 온도 20℃)

6.2 음수대에는 정수장치 필터를 부착하지 않아야 한다.

6.3 전기적 안전을 위해 음수대 내부에 누전 차단기가 부착되어야 한다.

6.4 음수대에는 사용 시 발생하는 잔여물을 배수할 수 있는 배수라인이 있어야 한다.

6.5 온수 탱크는 녹 또는 부식이 방지될 수 있도록 처리되어야 하며 온도 편차가 발생하지 않도록 보온 되어야 한다

6.6 음수대 냉․온수 공급방법은 발주기관 요청에 따라 냉․온 기능과 냉수전용 음수대를 구분하여 제작하여야 한다

6.7 음수대는 쇼크와 누전방지를 위해 접지 장치가 있어야 한다.

6.8 내부 기계장치는 외부 디자인 규격에 맞춰 프레임 등이 제작되어야 한다

7. 포장, 운반, 저장, 취급

7.1 파손에 주의하기 위하여 캡과 테이프를 사용하여 완벽하게 포장한다.

7.2 시설 제작 및 설치에 사용할 제품 및 재료는 외기의 영향(햇빛, 수분, 건조, 동결 등)을 받아 변질되지 않도록 바람이 잘 통하는 창고, 또는 덮개 시설이 있는 장소에 재료별로 구분하여 보관한다.

7.3 운반, 저장과정에서 파손, 흠집, 얼룩, 부패 등의 품질 저하 현상이 발생되지 않도록 유의해야 한다.

7.4 취급 중 충격이나 과적재로 인한 변형이나 손상이 발생하지 않도록 하여야 한다.

8. 검 사

8.1 완료된 제품은 공인기관에 전기용품에 대한 인증서를 부여받아야 한다

8.2 검사는 외관, 치수, 정격/소비전력, 누설전류, 동작 상태검사 표시사항에 대하여 한다

8.3 로트의 구성은 구매량으로 하고 로트당 외관, 치수, 정격/ 소비전력, 누설전류, 동작 상태검사는 전수조사를 하며 냉수 및 온수에 대한 제작기준(6.1 내부기계장치)은 3개의 시료를 채취하여 시험한다.

8.4 냉수 및 온수 제작 기준에서 불합격한 경우에는 2배를 채취하여 재검사 한다

9. 표 시

9.1 제품의 전기용품 안전관리법에 의한 표시사항을 다음과 같이 기재하여 음수대 옆면에 부착하여야 한다

9.1.1 승인번호

9.1.2 명칭 및 모델명

9.1.3 전격전압

9.1.4 제조일

9.2 안전을 위한 냉온 구분 스티커를 제품에 부착한다

10. 계약방법

10.1 서울 지방조달청과 단가계약을 한다

11. 제작기한

11.1 아리수 음수대 제작은 계약일로 부터 2개월 이내에 완료하고 완제품을 납품하여야 한다

11.2 납품기한은 계약일로부터 1년간으로 한다

12. 납품 및 설치

12.1 1회 최대 납품량은 20/100이다

12.2 계약상대자는 발주기관이 요구하는 장소인 서울시내 초․중․고교, 시산하 공공기관 및 유치원에 납품토록 한다

12.3 발주기관의 요청이 있을 때는 음수대 제작기준에 대한 자체 시험성적서 또는 공인기관의 시험성적서를 제출하여야 한다.

12.4 납품은 발주기관이 지정하는 장소에 운반한 후 배수처리, 전기 및 수도배관 등을 연결하여 음수대를 설치하여야 한다

12.5 현장에 반입된 부재는 가급적 빠른 시간 내에 설치하며, 공정상 불가피하게 장기간 보관하여야 할 경우, 적절한 보관조치를 하여야 한다.

12.6 음수대는 학교 복도에 앵커 볼트로 제품을 바닥면에 고정하여 흔들리거나 넘어지지 않도록 하여야 한다.

12.7 음수대를 설치 시에는 수평, 수직이 잘 맞아야 하고 뒤틀림이 없어야 한다.

12.8 계약상대자는 작업현장의 작업 중 안전에 유의하여야 하며, 청결한 상태에서 작업하여야 하고, 설치가 완료된 이 후 포장재 등 작업 부설물은 작업 후 처리하여야 한다

13. 하자기한

13.1 납품검사일로부터 1년간으로 한다

부도1. 아리수 음수대(사무실형 A) 규격

부도2. 음수대 재질 및 도장

NO	PARTS NAME	SPECIFICATION
		MATERIAL	RESIN NO.	COLOR	SAMPLE	FINISHING
1.	상 판	Stainless	.	투명	.	사출금형
2.	상부커버	Stainless 또는 ABS	.	Whit	.	“
3.	본체전상,좌.우	Stainless	.		.	사출금형, R금형
4.	본체커버	제품	.		.	사출금형,R금형
5.	온수 안전 버튼	ABS				사출금형
6.	음수대	"		Gray		“ /DIC-65
7.	물받이	"		Dark Gray		“ /DIC-654“
8.	노즐	제품		Silver		수전금형
9.	급수 버튼	제품		"		수전금형
10.	냉수 식별 커버	Rubber		Blue		DIC-14
11.	온수 식별 커버	"		Red		DIC-158

부도3. 외부 그래픽 디자인

NO	PARTS NAME	SPECIFICATION
		MATERIAL	COLOR NO.	COLOR	SAMPLE	FINISHING
1.	Arisu및 Picto 3 piece	Silk 인쇄	DIC-650	Light Gray	.	.
2.	Picto 1 piec	“	DIC-652	Gray	.	.
3.	온수버튼 원형 인쇄	“	DIC-157	Red	.	.