물품표준(잠정)규격서

Seoul

Metro

Standards

규격번호 : 궤도********38-0001

궤도********38-0002

궤도********38-0003

궤도********14-0004

궤도********14-0005

자재번호 : 112487,112488,112489,120569,120570

품      명 : 레일(5종)

영문품명 : Rails

1996.11.  .제정

2018. 2.  .개정

물품표준규격서             궤도********38-0001

레일 5종(Rails)

1 적용범위 및 분류

자재번호 : 112487 등 5종

1.1 적용범위

이 규격서는 서울교통공사 선로에 사용하는 보통레일 또는 열처리레일에 대하여 적용한다.

1.2 분 류

순위	자재번호	품 명	레일기호	계산무게 (kg/m)	이음매 구멍	비 고
1	112487	50kgN 보통레일	50N	50.4	유․무
2	112488	60kg 보통레일	60	60.8	유․무
3	112489	60kgK 보통레일	60K	60.7	유․무
4	120569	60kgK 열처리레일	60K-HH340	60.7	유․무
5	120570	60kgK 열처리레일	60K-HH370	60.7	유․무

2 적용자료 및 문서

아래 문서 및 도면은 규정된 범위 내에서 본 규격서와 함께 적용한다.

2.1 관련문서

a) 레일은 한국철도표준규격[KRS TR 0001–14 (R)(2006.03.07.)]에 의거 적용되고 제작하여야 한다.

b) 동 규격이 개정된 경우 개정된 최신 규격을 적용하여야 하고 이 경우 반드시 우리공사 발주담당자와 협의하여야 한다.

2.2 도 면

순위	발행기관	도면번호	발행일자	비고
1	서울교통공사	궤도-2018-*******1-0001~①	2018.02. .	50N
2	서울교통공사	궤도-2018-*******1-0002~①	2018.02. .	60
3	서울교통공사	궤도-2018-*******1-0003~①	2018.02. .	60K

3 필요조건

3.1 레일모양, 치수, 재료, 가공방법, 시험 등 레일의 필요조건 및 세부사항은 KS R 9106(보통레일), KS R 9110(열처리레일)에 의한다.

3.2 레일 복부에 표시되는 양각은 제조사에 따라 다르게 적용할 수 있으나, 레일의 식별이 가능하도록 레일의 종류, 제조사명 또는 그 약호, 제조연월 또는 그 약호를 표시하여야 한다.

3.3 계약상대자는 표준(잠정)규격서에 기술하지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 계약 전에 우리공사의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 우리공사와 계상대자가 협의 한 후 그 해석에 따른다.

3.4 계약상대자는 표준(잠정)규격서에 명기되지 않았더라도 제품의 성능 및 효율에 필요한 사항이 발생한 경우 우리공사와 계약상대자가 협의하여 처리한다.

3.5 제품 제작으로 인한 산업재산권의 분쟁이 발생하였을 때에는 이해당사자들 간에 해결하여야 한다.

3.6 각종 시험은 공인기관에서 실시하여야 하며, 검사 및 시험에 필요한 제반 수수료는 계약상대자 부담으로 한다. 단, 제작사에 시험설비가 갖추어진 경우에는 사전에 협의하여 우리공사 검수자와 입회자 또는 검수자 단독 입회하에 시행할 수 있다.

제조사의 이러한 품질관리는 제조사 자체 또는 선정된 공인기관에서 시행되고 관리되어야 하며, 납품개시 전 검사 및 시험성적서가 제출되어야 하고 합격된 제품에 한하여 납품하여야 한다.

3.7 본 제품의 품질보증기간은 납품일로부터 1년으로 하고 이 기간 동안 설계, 제작, 재질결함 등에 의한 하자발생 시 계약상대자는 우리공사가 지정하는 기일 내에 무상으로 보수 및 교체하여야 한다.

3.8 레일의 제작은『철도안전법』및『철도안전법 시행규칙』에 따라 철도용품 형식승인과 철도용품 제작자승인을 받아야 한다.

붙임 : 1. 레일 5종도면 3부.

2. KRS TR 0001-14(R) 1부.  끝.

자재번호 : 112487 등 5종