[일 반 시 방 서]

공사명: 도봉로35길 34 주변 외 5개소 사각형거 도로함몰 예방공사

2018. 02.

강  북  구  청

(안전치수과)

제1장 보수․보강 공사

1 일반시방서

일반사항

적용범위

이 시방서는 “도봉로35길 34 주변 외 5개소 사각형거 도로함몰 예방공사”에 적용하며 이 시방서에서 규정하지 않은 사항은 적용 구조물의 설계기준과 표준시방서의 해당 규정을 적용하고 여기서도 명기되지 않은 사항에 대해서는 발주자와 협의하여 결정한다.

감독관과 그 책무

감독관이라 함은 발주자 및 발주자 대리인을 말한다.

감독관은 중요한 지시 및 승인을 문서로 한다.

감독관은 공사감리자 및 시공자가 업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.

시공자와 책무

시공자라 함은 공사도급 계약서에 기재되어 있는 수급자(하수급자 포함) 또는 그 대리자와 그들이 위임하는 현장대리인 등을 말한다.

시공자는 공사계약서 및 설계도서 등에 따라 충실히 시공하되, 감독관의 검사승인 또는 협의된 결과에 따라 시행하여야 한다.

시공자는 공사감리자가 관계법령의 규정에 의한 공사감리 업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.

공법 등의 결정

설계도서에 지정이 있는 경우를 제외하고, 기타 공사를 완성함에 필요한 수단방법에 대해서는 감독관 및 감리자(감독)와 협의하여 결정한다.

다음과 같은 사유가 발생할 경우 시공자는 신속히 감독관에게 통지하고 그 처리방법에 대하여 협의하여 결정한다.

설계도서의 내용이 명확하지 아니한 경우

설계도서와 현장 사정이 현저하게 상이한 경우

예기치 못한 특별한 사정이 생겨 설계도서에 명시된 조건을 만족시킬 수 없는 경우

재료

일반사항

재료는 설계도서에 기재된 것을 제외하고 소정의 품질을 가진 것을 감독관의 승인을 득한 후 사용한다.

폴리머모르터에 의한 단면 보수․보강에는 동일 구간에서 다른 재료를 혼합 사용해서는 안된다.

재료의 저장

재료는 제품별 특성을 고려하여 품목별로 분류하여 저장하며 제품별 저장 조건을 확인하여 시행한다.

검사

모든 재료는 감독관의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

시공자는 제품별 보관기간 및 포장 상태를 확인하고 현장으로 반입하여야 한다.

재료의 적용범위

재료는 구조물의 종류, 열화원인, 주변환경 및 기타 조건에 의하여 분류된 재료를 사용한다.

작업의 목적, 작업조건 및 구조물의 환경 여건에 따라서 감독관과 협의하여 사용재료를 변경할 수 있다.

시공

일반사항

시공은 설계도서 그리고 감독관의 승인을 받은 시공설계도 및 시방서 등에 따라 시행한다.

공사보고

공사의 진척, 재료의 반입 및 보관, 기타 감독관의 지시사항에 대해 감독관과 협의하여 보고서를 제출한다.

시공의 입회

시공 후 검사가 불가능한 공사는 감독관의 입회하에 시공하며, 입회치 못하여 감독관이 사진 등의 자료를 요청하면 시공자는 응해야 한다.

설계 변경의 조건

보수․보강을 위한 모든 공정(물청소, 손상 콘크리트 깨기, 철근방청제 바르기, 모르터 충진, 부분보강 등)은 현장여건에 따라 감리원의 승인을 득한 후 시공 및 정산 하여야 한다.

다음과 같은 사유가 발생하면 감독관과 협의하여 설계변경을 할 수 있다.

열화된 콘크리트의 철거물량이 설계도서와 상이할 때

설계내용과 현저한 차이가 생겨 감독관이 필요하다고 인정할 때

발주처 및 감독관의 지시에 의한 추가공사가 집행되었을 때

당초계획이 변경되었을 때

물가변동으로 인한 공사비 조정은 관계법령에 따른다.

기타 변경의 필요성이 인정되어 감독관 등의 승인을 얻었을 때

4. 현장확인

도급자는 착공과 동시에 현장확인을 실시하고, 설계도서와 상이한 사항이 발견될 경우에는 발주청에 즉시 서면 보고하고 지시를 받아 이를 시공한다.

5. 현장대리인 현장상주

현장대리인 및 현장소장은 감독원의 사전승인 없이 현장을 이탈해서는 안되며 부득이 현장을 이탈할 경우 이를 감독원에게 보고한다.

6. 안전관리

가. 도급자는 모든 사고를 미연에 방지하기 위하여, 위험개소에 위험표시판,  안내판 등의 시설을 설치하고 교통통제원을 고정 배치하여, 통행과 교통소통에 민원이 야기되는 일이 없도록 할 것이며, 공사기간중 교통사고에 대한 보상 및 기타 사고처리와 민형사상의 책임을 일체 도급자가 진다.

나. 도급자는 시공상 부득이 야간작업을 할 경우, 사전에 감독원과 협의 하여야하며, 작업시행에 충분한 조명시설과 안전표시판을 설치하고, 안전감시원을 배치하여 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

다. 본 공사로 인하여 사유재산에 피해를 끼쳤을 경우, 도급자의 부담으로 원상복구 또는 피해보상 하여야 한다.

라. 안전칸막이는 시행청 및 시공자를 명기하여야 하며, 현수막을 공사장  주변에 2개이상 게첨하여 지역주민에게 이를 홍보하여야 한다.

7. 품질관리 및 정밀시공

가. 도급자는 본 공사의 품질확보를 위하여 사용되는 각종 재료에 대하여는 건설기술관리법 및 서울특별시건설공사품질관리등에관한조례에 따라 품질시험․검사를 실시하여야한다.

나. 서울특별시 공사실명제 설치지침에 의거 준공표지판을 설치하여야 한다.

8. 공정관리

가. 도급자는 감독원의 요구에 따라 공사시행의 순서, 방법, 주요 재료의 반입계획, 주요 장비의 반입과 배치 및 사용계획, 노무계획, 안전대책(유해 위험 방지계획) 및 환경대책 등에 대하여 상세한 시공계획을 작성한   시공계획서를 감독원에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

나. 공정에 따른 지연 사유가 발생될 경우, 지연에 따른 증빙 서류를 첨부 공기 연장 요청을 서면으로 제출하여야 한다.

9. 자재관리

가. 본 공사에 사용될 모든 자재는 K.S규격품(조달청 자재 사양) 사용을 원칙으로 하고  사전에 감독원의 검사 및 승인을 받아야 한다.

나. 도급자는 관급 및 사급자재를 수불시에는 반드시 감독원의 검수를 득하여야 하고 발주청의 승인 없이 교환 사용할 수 없으며 발생품 처리는 감독원의 지시에 따라 처리한다.

10. 분진 및 소음대책

가. 현장대리인은 공사로 인한 각종 소음․진동 및 분진 등으로 인하여, 인근 주민들에게 피해가 가지 않도록 안전관리요원 및 청소요원을 고정 배치하는 등 주민들에게 미치는 공해가 최소화 될 수 있도록 우리 구에서  추진중인 “청결 강북”만들기 추진계획에 따라 공사 착공 전 소음저감대책을 제출하여야 한다.

나. 공사장에서 진동․소음발생이 심한 기계작업은, 야간공사를 지양하고 부득이 공사를 할 경우에는, 주민에게 사전에 홍보하여 협조를 얻은 후 시행하여야하며, 지역 주민에게 피해가 최소화 되도록 만전을 기하여야 한다.

다. 공사장 내외를 출입하는 차량이나 중기는, 공사장에 진입하기 전에 반드시 세륜하거나, 이에 준하는 시설을 하여 도로에 흙이 묻어나오지 않도록 하여야 한다.

라. 공사장에는 먼지가 발생하지 않도록 살수하여야 하며, 공사 완료시까지는 요철을 수시로 정비하여, 보행자와 차량통행에 지장이 없도록 하여야 한다.

마. 대기환경보전법 제28조제1항에 의한 비산먼지발생 신고대상사업장 및 소음진동규제법 제25조에 의한 특정공사 신고대상공사장은 공사 착공전 구청 환경과에 사전신고 하여야 한다.

11. 관련 시방서

가. 본 공사에 있어서 공사시방서외 사항은 서울시공사전문시방서, 콘크리트표준시방서, 도로공사표준시방서 및 토목공사일반시방서에 따른다.

12. 도급자는 공사시행에 있어 건설산업기본법, 근로기준법, 기타 관계법규를 준수하여야 한다.

13. 본 공사 착공전, 공사진행중, 준공, 공사실명제판 설치 사진 촬영 및 감독원의 지시에 의거 현장사진 촬영하고 준공과 동시에 사진첩을 2부 작성 감독원에게 제출하여야 한다.

14. 폐기물 처리

가. 본 공사에서 발생되는 폐기물은 발주자와 별도 계약된 폐기물처리용역 업체를 통해 처리한다