초고층건축물 화재대응 문제점 및 개선방안(서울)

□ 현실태

❍ 사회·문화·역사적 가치와 국가의 능력을 상징하는 “랜드마크”로 급격히 증가

❍ 콘크리트 기술의 발달, GPS측량기법의 발달 등으로 초고층건축물 증가

□ 문제점

❍ 구조적 화재취약성

- 연돌효과(Stack Effect)의 급격한 연기확산

- 외벽구조상 상층부로 빠른 연소 확대 및 붕괴위험 상존

❍ 화재진압활동상의 장애

- 자체 소방시설 등 건물내 소방시설 활용 제한

- 건물주변 조경, 조형물 등에 의한 진압활동 장애

- 소방펌프차 방수압력 미달로 고층건물에 적용하기가 곤란

- 방화, 테러 등 우발 화재시 건물붕괴 우려로 진압대원 위험 노출

❍ 피난 및 인명구조 활동 곤란

- 피난계단으로 다수 인원 집중될시 화재 패닉상태 빠져 혼란 가중

- 옥상 또는 지상층으로 피난대피로가 길고 인명구조수단 한계

- 외벽구조가 강화유리로 파괴 및 인명구조 곤란 옥상구조 외 활동 제약

□ 개선방안

❍ 현장 활동 위주로 소방관서 초동대응시스템 강화

❍ 재난대응 체험교육·훈련 및 홍보를 통한 자체 피난능력 제고

❍ 입체적 진압작전 수행을 위한 초고층용 소발헬기 등 첨단진압장비 도입

❍ 초고층용 화재진압 및 피난·인명구조장비 연구개발