옥상출입문 자동개폐장치 설치 안내

□ 안내배경

ㅇ 공동주택의 옥상 출입문은 화재 등 비상 시 입주자들이 옥상으로 대피할 수 있도록

상시 열려있어야 하나, 평상시에는 방범 등의 이유로 잠금상태로 관리

ㅇ 이에 따라, 화재 등 비상상황 발생 시 옥상 출입문이 소방시스템과 연동하여

자동으로 잠김 상태가 풀려 입주민이 안전하게 대피할 필요성 대두

□ 관리방법

ㅇ 공동주택 옥상 출입문은 평소에는 잠겨 있다가, 화재 등 비상 상황발생 시는 소방

시스템과 연동되어 잠금장치가 자동으로 풀리도록 하여 입주민이 안전하게 대피

하는 자동개폐장치를 설치·유지(KFI인증 비상문자동개폐장치 설치)

□ 관련규정

ㅇ 주택건설기준 등에 관한 규정  제16조의2(출입문)

③ 주택단지 안의 각 동 옥상 출입문에는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전      관리에 관한 법률」제39조제1항에 따른 성능인증 및 같은 조 제2항에 따른 제품검사를    받은 비상문자동개폐장치를 설치하여야 한다. 다만, 대피공간이 없는 옥상의 출입문은     제외한다.  <신설 2016.2.29.>

④ 제2항에 따라 설치되는 전자출입시스템 및 제3항에 따라 설치되는 비상문자동개폐    장치는 화재 등 비상시에 소방시스템과 연동(連動)되어 잠김 상태가 자동으로 풀려야      한다.  <개정 2016.2.29.>

□ 자동문개폐장치 설치도

	화재발생 → 자동화재탐지설비 감지기 동작 → 수신기(중계기) → 옥상문 자동개폐장치 → 옥상문 개방 → 입주자 대피

□ 문의는 강동소방서 예방과 ☎ 472-0119로 문의하여 주시기 바랍니다.

강동소방서장