도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (4차)

◉ 하계배수분구 하수관로 종합정비공사 : 조건부 시행

- 굴착 깊이에 따른 점용면적과 가시설 설치 가능여부에 대해 재검토하고, 그 결과에 따라 교통소통대책을 보완하기 바람

- 21단계 공사장비 진출입 동선을 고려하여 장비배치 및 점용면적을 재검토하기 바라며, 진출입 동선을 확보하기 바람

- 14단계 등 도로를 점용하는 접근로의 직진차로를 2개 이상 확보할 수 있도록 대향차로 활용 방안을 검토하기 바람

- 11단계 등 교통안전을 확보할 수 있도록 차로폭을 재검토하기 바람

- 21단계 공사구간으로 횡단면을 제시하기 바라며, 임시 차선테이프를 활용하여 완화 및 완충구간을 재검토하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람