도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (4차)

◉ 증산배수지 송수관로 정비 및 세척공사 : 재심의

- 현재 도로·교통체계를 고려하여 7, 9단계 좌회전 차로 유지 등 현황을 유지할 수 있는 작업구 위치에 대해 재검토하기 바라며, 그 결과에 따라 교통소통대책을 수립하기 바람

※ 작업구 위치 이전이 불가한 경우, 그 사유에 대해 상세히 제시하기 바람

- 야간 굴착 공사에 대한 교통소통대책을 수립하고 단계도 및 교통성 분석 결과를 제시하기 바라며, 굴착공사 시간에 대한 가능 유무를 재검토하기 바람

- 공사내용에 따른 공사장비 및 장비배치, 진출입 동선 등을 고려하여 교통소통대책을 수립하기 바라며, 작업구간 이전에 물리적 완충구간을 확보하기 바람

- 라바콘은 도로점용구간 진입통제를 위해 설치하기 바라며, 임시 차선테이프 등을 활용한 차로 이동류 구분으로 운전자의 혼란이 발생하지 않도록 보완하기 바람