외부전문가 기동점검 지적사항

❍ 공사명 : 우이~신설 경전철 4공구 건설공사

연번	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	사진번호
1	안전	· L12 환기구 제거식 앵커 최하단부 띠장 보걸이 미설치 및 앵커보호커버 탈락	· 띠장 보걸이 설치 및 앵커보호커버 설치할 것 ※ 현장에서 즉시 보완시공 완료 및 확인	사진1
2	안전	· 13 정거장 가시설 설치현장에서 작업자 이동계단 토사퇴적으로 미끄럼 발생 위험이 내포되어 있으므로 즉시 조치 요망	· 작업자 이동시 미끄럼 방지를 위해 쌓인 토사를 즉시 제거하고 미끄럼 방지철망 설치할 것	사진2
3	품질	· 3터널 구간 철근스터럽 이음 다수 미결속 및 규격불량	· 스터럽 규격 이상부분은 설계에 맞게 철거 후 재시공하고 미결속 부분은 조속히 결속할 것	사진3
4	품질	· 13 정거장 5스판(11k230) 좌측 하단부에 시공된 방수시트가 접착 불량으로 들뜨면서 내부에 우수가 침투되어 부풀어 오름 현상 발생 · 방수시트 보호용 폼보드의 길이 부족으로 방수시트가 노출됨	· 방수시트 들뜬부위 철거 후 재시공 조치 시행 할 것 · 폼보드 길이 부족구간 보완시공 조치 시행 할 것	사진4 4-1 4-2 4-3
5	안전	· 12정거장(10K747) 5단 버팀보 위에 설치되어 있는 전기 배전박스에 접지가 설치되지 않음 · 13정거장(11K240) 중앙파일에 부착된 전기박스 외부덮게 파손으로 감전 등의 사고발생 위험	· 파손된 전기박스 교체 및 접지 시공조치 할 것	사진5
6	수방	· 11정거장 시점(9K285)에 있던 하수관을 파형강관(Ø600㎜)으로 매달기하면서 하수관과 와이어강선 사이에 완충용 고임목이 설치되지 않은 상태로 매달기됨	· 파형강관과 와이어강선 사이에 완충용 고임목을 설치 할 것	사진6