- 전기차 충전인프라 확충을 위한 -

공용 급속충전기 및 서울형 집중충전소 설치지점 추천기준

1. 정 의

가. 급속충전기

○ 국내 KS규격에 적합한 50kW 이상급 전기자동차 충전기

※ 다만, 100kW 이상 등 국내 인증기준이 없는 충전기는 한국기계전기전자시험연구원 등 공인기관으로부터 시험성적서를 취득한 제품

나. 공용 급속충전기

○ 출입과 충전시간에 제한이 없어 다수의 전기자동차 이용자가 함께 사용할 수 있는 충전기

다. 서울형 집중충전소

○ 부지 여건상 급속충전기가 5기 이상 집중 설치가 가능하고, 부지 여건에 따라 태양광 발전시설, 에너지저장장치(ESS ; Energy Storage System) 등 융⋅복합 설치가 가능한 전기자동차 충전소

	<시⋅자치구 공동협력사업 배점 및 기준 : 4점 >
1) 공용 급속충전기(5기 미만) 설치 : 최대 2점 - 설치지점 추천 : 기당 0.2점(최대 2점), 추천지 선정 : 기당 0.5점(최대 2점) 2) 서울형 집중충전소(급속 5기 이상) 설치 : 최대 2점 - 설치지점 추천 : 지점당 0.5점(최대 2점), 추천지 선정 : 지점당 1.0점(최대 2점)

2. 추천기준

가. 공용 급속충전기 설치장소 추천기준

1) 전기자동차 이용자가 충전소를 쉽게 찾을 수 있고, 주차 및 진출입이 용이한 장소

2) 전기자동차 충전을 위한 주차시, 주차비 감면이나 혜택이 있는 장소

3) 전기자동차 전용으로 주차면을 활용하여 전기자동차 이외의 일반 차량이 주차할 수 없는 장소

4) 침수, 빗물합류, 배수불량, 역류 등의 발생 우려가 없으며, 다습한 공기 등으로 충전불편 발생 우려가 없는 장소

5) 분진, 부식성 가스, 폭발성 가스가 생성되거나 체류하지 않는 장소

6) 진동이나 충격이 발생되지 않고 충전기에 영향을 줄 수 있는 발열체가 없는 장소

7) 관로, 배관, 배선 등의 지하 지장물이 없고, 있을 경우 이설 또는 제거 가능한 장소

8) 고압수전 또는 한전 변압기(300kW 이상)가 약 200m 이내에 위치하여 충전소로 전기 인입이 용이한 장소

9) 환경부 충전정보시스템(ev.or.kr)과의 원활한 연계를 위해 전파 통달이 가능하도록 무선통신 음영지역이 아닌 장소

나. 서울형 집중충전소 설치장소 추천기준

※ 공용 급속충전기 설치장소 추천기준을 충족하고, 아래 기준도 충족 가능한 장소

1) 설치 면적이 최소 150㎡ 이상(부지 폭은 최소 4m 이상, 주차 · 출차의 면적 확보가 가능한 부지)

※ 급속충전기 5기 이상을 인접 설치 가능한 장소

2) 기존 주차장은 차량 진출입시 양방향 동시 통행이 가능할 것

3) 태양광 발전시설, 에너지저장장치 등 설치장소는 가급적 3시간 이상 일조시간이 확보되고, 음영을 발생시키는 지장물이 없는 장소

3. 자치구 설치 가능부지 조사

가. 추  천 (4.24 ~ 4.30, 부지선정 : 5.25(금)예정))

※ 1차 조사후 충전소 설치 대상지 미 확보시, 2차 조사 예정

4. 선정 절차

추천기준 통보 및 추천요청	⇨	설치 지점 추천	⇨	적합 여부 서면 평가	⇨	현장조사	⇨	설치 지점 선정	⇨	추천기준 적합여부 및 설치지점 선정결과 통보
市 → 자치구		자치구 → 市		市		市,한전 에너지공사 등		市,한전 에너지공사 등		市 → 자치구

※ 설치지점 추천기준 적합여부 및 설치지점 선정은 시(기후대기과), 한국전력공사, 서울에너지공사, 한국환경공단, 민간 전기차 충전사업자의 평가결과로 선정함

붙임 : 공용 급속충전기 및 서울형 집중충전소 설치지점 추천 양식 1부. 끝.