우기대비 하수시설물 및 공사장 안전점검표

□ 점검구간 :

□ 점검기간 :

점 검 분 야	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
하수관거	․ 관거 파손에 따른 침하(동공)
	․ 흄관 연결부 접합상태
맨 홀	․ 맨홀 구체파손 및 뚜껑망실
	․ 맨홀 저판 세굴
빗물받이	․ 빗물받이 구체파손 및 뚜껑망실
	․ 횡단 빗물받이 파손 및 뚜껑망실
	․ 토사등 이물질 퇴적여부
U형 측구	․ 측구 파손 및 뚜껑 망실
	․ 토사 등 협잡물 퇴적상태
하수․치수 공사장	․ 각종안전여부 및 시민불편사항 등
기 타	점검항목 외 점검사항 및 점검자 의견

2018.   .   .

점검자  직급          성명              (인)

점검자  직급          성명              (인)