도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (7차)

◉ 삼익그린맨션 주택재건축에 따른 우수관로 설치 및 환기구 이설 공사 : 조건부 시행

- 교대통행 분석의 경우, SPADEWORK를 활용하여 재검토하기 바람

- 공사장비 회전 반경을 고려하여 점용폭을 재검토하기 바라며, 교통통제수 및 보행안전도우미 등을 추가 배치하기 바람

- 8단계 보행통로(횡단보도 대기공간)에 대한 안전성 확보 방안을 마련하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람