공사시방서

□ 일반사항

1. 이 시방서는 암사취수장(#1,2취수장) 조류차단막 및 오일휀스 철거․설치 공사에 적용한다.

2. 암사아리수정수센터는 환경경영체제를 운영하고 있으므로 계약상대자는 환경친화적으로 모든 작업을 수행하고, 제반 절차는 암사아리수정수센터 환경경영체제 표준문서(ISO14001)에 따른다.

3. 계약상대자는 안전사고에 대비한 제반준비와 사고예방에 철저를 기해야 하며 안전대책 소홀로 발생되는 각종 사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

4. 이 공사와 관련하여 수급자는 아래 사항을 필히 준수 하여야 한다.

- 공사 전에 취수장 주변의 하상실태를 충분히 조사하여 시공계획을 수립하고, 공사전에 공사 예정표를 발주기관에 제출 하여야 한다.

- 현장대리인은 현장에 상주하며, 발주기관에서 당일 작업에 대한 지시를 받아 이를 이행  하여야 하고 작업이 끝나면 제반 시설물을 확인 후 이상이 없다고 판단되면 발주기관에 보고하고 일일 작업을 종료한다.

- 기 설치된 조류차단막 및 오일휀스 철거 시기는 상반기 장마철 유실에 대비하여 구체적인 일정은 발주기관의 지시에 따른다.

- 조류차단막 및 오일휀스 재설치 시기는 조류 등으로 인한 정수처리 피해 최소화를 위해 구체적인 일정은 발주기관의 지시에 따른다.

- 작업구역은 국가 중요 시설로서 출입 시 작업원은 신분증을 소지 하여야 하며,  작업지역 외에는 출입을 금하여야 한다.

- 당일 작업 실시 중 또는 일일 작업 완료 후에 주변 정리정돈을 한다.

5. 계약상대자는 수중 작업을 포함한 공사 전, 중, 후의 사진 2부를 제출한다.

6. 조류차단막, 오일휀스, 연결로프 등은 팔당 방류량 5,000CMS 이하에서 유실되어서는  절대 안되며, 흩트러지(일부파손으로 유실)는 경우 계약상대자는 원상 복구하여야 한다.

7. 과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 발주기관과 계약상대자가 협의하여 결정한다.

8. 하자기간은 준공 검사일로부터 1년으로 한다.