문서번호	도시공간개선단-6805
결재일자	2018.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	공공디자인팀장	도시공간개선반장		도시공간개선단장
설영동	장영호	안재혁		06/05 代안재혁
협 조

2016년 제20차

서울

2018년 제10차 서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

2018년 제10차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

특별시도시디자인위원회 심의결과 보고

2018. 6.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 제10차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2018. 5. 31.(목) 14:00~17:35

❍ 장    소 : 서울시청 본관 지하2층 새콤방

❍ 참석위원 : 총5인

- 고영균 위원(산업), 백현아 위원(공간), 원형준 위원(건축), 조현미 위원(시각),

홍승대 위원(경관)

※ 간사 : 공공디자인팀장

❍ 상정안건 : 총7건                                              ( 단위 : 건 )

합계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기타
7	경관심의	-	-	-	-	-
	디자인심의	6	1	-	-	-

❍ 심의결과 : 원안동의 2건, 조건부동의 3건, 재심 2건

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
10-1	대한제국의 길 탐방로 조성계획	역사도심재생과	· 탐방로 조성 및 보도환경 개선 · 가로시설물, 안내체험판	심의	재심
10-2	창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선	역사도심재생과	· 가로환경 개선 · 가로시설물	심의	재심
10-3	동호로 보행녹지 조성사업	중구 (공원녹지과)	· 보도포장 · 가로수 개선, 가로시설물	재심의 (2017-16차, 재심)	원안동의
10-4	반포 한양아파트 재건축사업 기반시설공사	서초구 (주거개선과)	· 보도포장 · 가로시설물	심의	조건부동의
10-5	서초 한양아파트 재건축사업 기반시설공사	서초구 (주거개선과)	· 보도포장 · 가로시설물	심의	조건부동의
10-6	서울-자매우호도시 간 이정표 설치	보행정책과	· 서울-자매우호도시 간 이정표(20개소)	심의	조건부동의
10-7	제20회 서울우수공공디자인 인증제	도시공간개선단	· 서울우수공공디자인 인증제 선정	심의	원안동의

붙임  제10차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 5. 31.(목) 14:00 ~ 17:35
심의대상	탐방로 조성 및 보도환경 개선, 가로시설물, 안내체험판
안 건 명	대한제국의 길 탐방로 조성계획
심의번호	10 - 1	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 보행자 중심의 공간으로 재구성하기 위하여 안전대책을 위한 방안을 우선적으로 검토하시기 바랍니다. - 공공시설물은 엠블렘을 활용하기보다는 지역의 장소성과 역사성을 활용하여 주변과 조화되는 디자인으로 재검토하시기 바랍니다. - 또한, 시설물의 규모는 법적 요건을 충족하는 기준으로 재검토하시기 바랍니다.(예: 볼라드 높이 800~1,000mm 적용 등) - 대한문앞 덕수궁길 입구는 전체구간을 광장화하기보다는 기존의 점토블록 포장도로 구간을 확장하는 방식으로 재검토하시기 바랍니다. - 중앙로터리구간의 부조형 입체지도 및 캐스캐이드 시설에 대하여 재검토하시기 바랍니다. - 보안등의 형태, 설치 위치 등에 대하여 재검토하시기 바랍니다. - 안내사인은 서울시 문화재안내판 표준형디자인을 적용하시기 바라며, 벽부형 안내사인의 형태 및 설치방식에 대하여 재검토하시기 바랍니다.(가급적 벽면에 밀착하여 세우는 방식으로 검토) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하여 설계를 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 5. 31.(목) 14:00 ~ 17:35
심의대상	가로환경 개선, 가로시설물
안 건 명	창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선
심의번호	10 - 2	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 보행자를 위한 공간 개선의 효율적 실행을 위하여 공영주차장 축소(폐지)에 따른 불법 주차(정차) 등에 대하여 면밀히 재검토하시기 바랍니다. - 낙원상가 하부공간의 벽면에 조성되는 큐블록은 외부로부터 공간을 단절시켜 답답하게 느껴지지 않도록 시각적 개방감을 줄 수 있는 디자인으로 재검토하시기 바랍니다. - 피맛길에 제시된 고보조명에 대하여 재검토하시기 바랍니다. - 가로등은 인증유효제품을 적용하시기 바랍니다.(돈화문로 10/11길에 제시된 가로등 ALT 1안은 인증유효제품이 아니므로 재확인 필요) - 보도폭이 협소한 보도구간의 가로수를 존치하는 경우는 보도여건을 고려하여 가로수보호덮개 설치 면적을 축소하여 식생을 적용하시기 바랍니다. - 안내사인은 서울시 보행안내표지 표준형디자인을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하여 설계를 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 5. 31.(목) 14:00 ~ 17:35
심의대상	보도포장, 가로수 개선, 가로시설물
안 건 명	동호로 보행녹지 조성사업
심의번호	10 - 3	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 제시하신 계획안에 대해 원안동의하며, 계획안대로 시행하시기 바랍니다.끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 5. 31.(목) 14:00 ~ 17:35
심의대상	보도포장, 가로시설물
안 건 명	반포 한양아파트 재건축사업 기반시설공사
심의번호	10 - 4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보도블록 및 패턴은 2안을 적용하시기 바랍니다. - 점자블록은 보도의 중앙에서 대지경계선 쪽으로 이동하여 설치하시기 바랍니다. - D-D’ 구간의 자전거도로와 보도사이의 분리공간에 대한 계획을 제시하시기 바랍니다. - 펜스는 제시된 2안을 적용하시기 바랍니다. - 볼라드는 제시된 2안을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 5. 31.(목) 14:00 ~ 17:35
심의대상	보도포장, 가로시설물
안 건 명	서초 한양아파트 재건축사업 기반시설공사
심의번호	10 - 5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보도패턴은 2안을 적용하되, 기와진회색으로 구분된 장애물존은 삭제하시기 바랍니다. - 점자블록은 공개공지를 포함한 전체 보도구간의 중앙부에 설치하시기 바랍니다.(현재의 위치에서 우측으로 이동) - 볼라드는 제시된 2안을 적용하시기 바랍니다. - 펜스는 제시된 2안을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝. .

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 5. 31.(목) 14:00 ~ 17:35
심의대상	서울-자매우호도시 간 이정표(20개소)
안 건 명	서울-자매우호도시 간 이정표 설치
심의번호	10 - 6	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 표지판 색상에 대하여 재검토하시기 바랍니다.(서울시 보행정책과 연계하여 서울하늘색 적용 권장) - 상부의 원형 조형요소는 삭제하시기 바랍니다. - 지면으로의 높이를 2.5m이상 확보하시기 바랍니다. - 현재 7단으로 적용된 안내판을 5단으로 축소하시기 바랍니다. - 보행에 불편이 없도록 설치 위치에 대하여 재검토하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 5. 31.(목) 14:00 ~ 17:35
심의대상	서울우수공공디자인 인증제 선정
안 건 명	제20회 서울우수공공디자인 인증제
심의번호	10 - 7	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 제시하신 계획안에 대해 원안동의하며, 계획안대로 시행하시기 바랍니다. 끝.