문서번호	주차관리과-12476			주무관		주차장시설팀장		주차관리과장		건설안전교통국장
결재일자	2018.6.11.
				이충열		代이충열		김동일		06/11 김기운
공개여부	대시민공개
				협 조
보도여부
		『공영주차장 증축을 위한 구조안전진단 용역』 중간보고회 결과보고
2018.6.8.
강 북 구 〔주차관리과〕

『공영주차장 증축을 위한 구조안전진단 용역』

중간보고회 결과보고

Ⅰ		용 역 개 요

❍ 용 역 명 : 공영주차장 증축을 위한 구조안전진단 용역

❍ 용역대상 : 냉천길, 대지시장길, 송중동, 우이동공영주차장

❍ 계약업체 : ㈜디씨알앤씨에이치 엔지니어링

❍ 계약기간 : 2018. 3. 14. ~ 2018. 6. 13.

❍ 용  역  비 : 42,313천원

Ⅱ		중간보고회 개최

❍ 일    시 : 2018. 6. 5. (화) 15:00 ~ 17:00

❍ 장    소 : 건설안전교통국 3층 방재상황실

❍ 참 석 자 :

- 구    청 : 부구청장, 건설안전교통국장, 주차관리과장

- 강북구 건설기술자문위원 : 김수인 외 1인

- 용 역 사 : ㈜ 디씨알앤씨에이치 엔지니어링 우희복 이사 외 2명

❍ 보 고 자 : ㈜ 디씨알앤씨에이치 엔지니어링 부장 성창훈

❍ 주요 보고내용

- 구조물 현황조사 결과 보고

- 주요결함 내용 및 보수방안 발표

- 증측을 고려한 구조안전성 평가 결과

- 주요보강 공법소개 및 보강 후 안전성 평가 결과

Ⅲ		보고회 주요의견

❍ 부구청장

- 국토부 설계기준에 맞춰 증축 전·후 보강에 대한 설명 필요

- 전체적으로 보강 부재의 위치가 상이한 이유 및 부재에 작용하는

힘의 변화에 대하여 쉽게 이해할 수 있도록 추가 설명

❍ 김동일 과장

- 바닥 방수공법별 내구성에 대한 비교 검토

- Screw Anchor Pile공법과 Micro Pile공법 적용시 매입깊이 및 그에    따른 비용에 대한 비교

- 증축과 평면주차장 설치시 주차 한면당 발생하는 비용 비교표 제시

❍ 김수인 자문위원

- 바닥 보수공법은 세라믹 논슬립라이닝 공법 적용

- 기둥보강 방안은 시공성 및 기존 주차공간의 감소가 없는 폴리머

몰탈 주입공법 적용

- 대상 구조물의 지반상태 감안 Screw Anchor Pile 공법이 현 주차장에    적법한 공법임

❍ 이원철 자문위원

- 바닥 보수의 경우 친환경성 및 경제성이 우수한 1안 세라믹 공법이 적합

- 기둥보강의 경우는 콘크리트 충진 효과로 연성이 증대하고 공간효율    측면에서 우수한 폴리머몰탈 주입공법 타당

- 기둥보강 공법중 철판보강 SS강재는 용접용 강재가 아니므로 SM강재로    변경하여 적용

- 공정이 간단하며, 마찰저항 기능이 우수한 Screw Anchor Pile 공법

적용이 합리적임

Ⅳ		보수공법 선정결과

구분	바닥보수		기둥보강		기초보강		비고
	1안 (세라믹)	2안 (폴리우레아)	1안 (폴리머몰탈)	2안 (철판보강)	1안 (스쿠류엥커)	2안 (마이크로 파일)
선정	◎		◎		◎

Ⅴ		향후계획

❍ 2018. 6.   : 최종보고 및 보고서 작성

❍ 2018. 6.  : 준공기한 연기

❍ 2018. 7.  : 용역준공

붙임 1. 공법선정 결과서 1부

2. 회의사진 1부.  끝.

〔회의진행 사진〕