6月 중점점검 체크리스트

(화재예방 및 전동공구 사고예방)

구분		주 요 점 검 사 항	비고
화재예방	일반사항	소방시설은 대상물별 방호능력 단위 이상으로 설치
		실내에는 보행거리 20m 이내 마다 소형소화기 비치
		소화기는 화재 초기진압에 충분한 수량으로 비치
		소화기는 정기적으로 점검을 실시하고 이상 발견시 즉시 교체
		근로자에게 소화기 사용법에 대한 교육 실시
	전기 및 가스용접	가스용접기 게이지파손 및 호스 균열 및 접속상태(전용밴드)
		작업구간 소화기 비치 및 불꽃방지 시설 설치
		작업전 주변 가연성 물질 사전 제거
		각종 고압용기는 실병과 공병을 구분하여 세워서 보관하고 전도방지 조치
	사무실 및 편의시설	경보 및 대피계획 작성 및 교육실시
		정격의 누전차단기 설치
		휴대용버너, 불량 전열기구 등의 숙소내 반입 금지
		가설사무실 및 숙소에는 소화설비 비치
		흡연구역을 설정하여 운영한다
전동공구 (그라인더)		고속절단기 사용시 불꽃비산방지시설 설치
		작업구간 소화기 비치
		작업전 주변 가연성 물질 사전 제거
		작업중 흡연 금지
		비산의 위험이 있는 작업(석재가공)시는 반드시 보안경을 착용하고 작업 실시
		절단작업으로 발생하는 비산먼지(돌가루)의 흡입을 예방하기 위하여 방진마스크 착용
		전동공구(그라인더)의 안전커버를 임의로 해체하고 작업하는 행위 금지
		전동공구 작업선을 공중 배선하여 피복이 벗겨지는 사고를 예방