등록번호

안전치수과-9515

주무관

재난관리팀장

안전치수과장

안전건설교통국장

등록일자

2018.6.20.

조재호

우재환

김귀용

06/20

이경우

결재일자

2018.6.20.

공개구분

부분공개(5)

협  조

우기 대비 민관 합동안전점검 결과 보고

서 대 문 구

안전치수과

우기 대비 민관 합동안전점검 결과 보고

우기 안전사고를 예방하기 위하여 재난발생 위험이 높은 대형공사장에 대하여 구간부 및 외부전문가 합동안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		추진근거

○ 우기 대비 안전취약시설 안전점검 추진계획(안전치수과-8827, 2018.6.7)

Ⅱ		점검개요

○ 점검일시 : 2018. 6. 20.(수)

○ 점검대상 : 홍은14구역 재개발 공사장 외 2개소

○ 점 검 자 : 부구청장 외 6명

- 내부(6명) : 부구청장, 안전건설교통국장, 환경도시국장, 안전치수과장, 도시재정비과장, 주택과장

- 외부(1명) : 이광석(토목시공기술사)

홍은14구역 재개발 공사장	홍은6구역 재건축 공사장	홍은2-2구역 주거환경개선사업

Ⅲ		점검결과

○ 주요지적사항 : 총 11건

- 홍은14구역 재개발(3건)

· 단지 내 토사가 유출되지 않도록 지속적으로 관리 필요

· 옹벽 위 방수를 위해 설치한 천막이 파손되지 않도록 수시 점검 필요

· 옹벽 윗부분 도로에 버스 등 차량 통행이 많으므로 지표침하 등 수시로 점검할 것

- 홍은6구역 재건축(5건)

· 침사지 규모가 작으므로 반드시 충분하게 확보할 것

· 침사지간 배수로의 토사유출이 우려되므로 천막지 등으로 정비할 것

· 배수로가 한쪽에만 있으므로 반대쪽에도 확보할 것

· 작업을 하지 않을 때는 토사면을 천막지 등으로 덮어 토사 유출을 방지하고 바람에 날리지 않도록 결박을 충분히 할 것

· 침사지에 예비 펌프 확보 필요(현장에 항시 비치)

- 홍은2-2 주거환경개선사업(3건)

· 토사면을 천막지 등으로 덮어 토사 유출 방지

· 공사장 가림막 하부에 틈이 있으므로 내측에서 모래주머니 등으로 막아 토사 유출 방지

· 주택가와 인접하는 부분에 저류조 겸 침사지를 확보할 것

Ⅳ		조치사항

○ 합동안전점검 결과 지적사항 및 위험요인 등에 대하여 시설관리부서에 통보하여 조속 완료토록 조치

붙임  1. 민간전문가 의견서 1부.

2. 우기 대비 민관 합동안전점검 지적사항 및 조치결과(양식) 1부.  끝.