문서번호	토목부-11182
결재일자	2018.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
김종혁	안규홍	김영수		06/27 류훈
협 조
	주무관		윤효진

- 태릉~구리IC간 광역도로 확장 기본 및 실시설계용역 -

특정제품(공법) 선정 심사위원회 개최 계획(2차)

2018. 6.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 태릉~구리IC간 광역도로 확장 기본 및 실시설계 용역 -

특정제품(공법) 선정 심사위원회 개최 계획(2차)

「태릉~구리IC간 광역도로 확장 기본 및 실시설계용역」과 관련 설계 적용 특정제품(공법) 선정을 위한 ‘특정제품(공법) 선정 심사위원회(2차)’ 개최 계획에 대하여 보고 드림.

□ 관련근거

❍ 건설공사 공법선정 투명성 제고 방안 (행정2부시장 방침 제38호, '16. 2. 15.)

❍ 실시설계 내실화 추진방안 보고 (토목부-3068호, '16. 2. 17.)

❍ 특정제품 선정 세부시행 방안 (토목부-3947호, '16. 3. 2.)

❍ 특정제품(공법)선정 심사위원회 세부시행 방안(보완) (토목부-2857호, '17. 2. 10.)

❍ 특정제품(공법)선정 심사위원회 세부시행 방안(개선) (토목부-26882호, '17. 12. 20.)

❍ 특정제품(공법) 상정 의뢰(2차) (대한(도로)제2018-53호,'18. 6.26.)

□ 사업개요

❍ 위    치 : 서울시 중랑구(묵동IC) ~ 경기도 구리시(인창동)

❍ 규    모

- 도로확장 서울시(6차로→8차로), 구리시(4차로→6차로)

도로연장 : 2.91㎞ (서울시 1.28㎞, 구리시 1.63㎞)

- 본선교량 확장(2개소/40m), 신내IC 연결로 신설(3개소, 640m)

❍ 사업기간 : '12. ~ '21.(설계 '16. 11. 15. ~ '18. 8. 31.)

❍ 총사업비 : 1,368억원(설계용역 1,949백만원)

❍ 설계용역 : ㈜유신, ㈜한국종합기술, ㈜수성엔지니어링, ㈜진우엔지니어링코리아, ㈜일신이앤씨

❍ 위 치 도

□ 심사개요

❍ 건명 :「태릉~구리IC간 광역도로 확장 기본 및 실시설계용역」과 관련 설계 적용 특정제품(공법) 선정 심사(2차)

❍ ***************************

❍ 장소 : 토목부 설계실(12층)

❍ 위원 : 5명(위원장 포함)

- 위 원 장 : 시설국장

- 위    원 : 4명(외부 2명, 내부 2명) 평가 당일 선정

- 간    사 : 토목설계과장

❍ 특정공법 공법별 적용 효과 : 2개 분야 3개 공종 6개 공법

분야	공 종	대상공법	추정공사비 (억원)	적용 효과
도로	포장	저소음포장	****	*********************************************************************************** *****************************************************************
	부대공	방음판	****	************************************ ***********************************************
		방음벽기초	***	******************************************************************************
구조	교량공	신축이음장치	****	****************************************************************************
		교면방수	****	******************************************** *****************************
		교량점검시설	****	***********************************************************************************

❍ 설계용역자 전수조사 결과

분야	공 종	대상공법	권리구분	전수조사 (설계용역자)	심사대상 선정	계	주요평가 항목
도로	포장공	저소음포장	***	**	*	*	******* ************* ***************
			****	**	*
	부대공	방음판	***	*	*	**
			****	**	**
			****	*	*
		방음벽기초	***	*	*	*
			****	*	*
구조	교량공	신축이음장치	***	*	*	**
			****	**	**
		교면방수	***	**	*	*
			****	**	*
		교량점검시설	***	*	*	*
			****	*	*

※ 1) 전수조사는 서울시 건설알림이에 등록된 공법(자재) 및 한국건설교통신기술협회에 등록된 신기술로 한정(2018. 6. 22. 기준)

2) 심사 대상 공법은 최대 4개 공법으로 제한 : 견적 최고가 1개, 최저가 1개씩 순차적 배제

❍ 심사대상 공법내역

- 총 2개 분야 3개 공종 6개 공법 상세 내역

분야	공종	대상 공법	시설규모	공법 명칭	권리 업체	권리사항	주요 평가항목
도로	포장	저소음포장	∙서울시구간 (L=1.38km) -재포장 : 35,541m2 -신설포장 : 17,866m2	******************	*****	*********** ***************	************ ****************** ********************
				********************************************	*****	***************
				********************************	*******	***************
	부대공	방음판	∙서울시구간 (L=1.38km) -설치위치 16개소 -총연장 2,362m -설치높이 2~13m	***************	****	*************** ***************
				*****************	****	***************
				*************	*****	*************** ***************
				*****************	****	***************
				*************	****	***************
				***************	****	***************
				******************	****	***************
				***********	******	***************
				*********************	*********	***************
				********	**	*
				**********************************	******	*************** ***************
				*********	*****	***************
		방음벽기초	∙높이 8.5m, 연장 170.0m	**********************	********	***************	************ ****************** ********************
				**********	******	****************
				***************	*****	***************
				***************************	*****	***************
구조	교량공	신축이음장치	∙램프 A 교량 -폭 : 7.15m -규격 : NO200 ∙램프 B 교량 -폭 : 6.90m -규격 : NO200 ∙램프 E 교량 -폭 : 7.4m -규격 : NO80, NO100	********************* **********	*******	***************	************ ****************** ********************
				*************************************	**********	*******
				******************	*****	***************
				********************************	************	***************
				*********************	**********	***************
				****************************	*****	***************
				*********************	******	***************
				****************************	*** ****	***************
				*********************	*******	***************
				***********************	****	***************
				**********************	******	***************

분야	공종	대상 공법	시설규모	공법 명칭	권리 업체	권리사항	주요 평가항목
구조	교량공	교면방수	∙교량 4개소 - RAMP-A : 1,625m2 RAMP-B : 1,560m2 RAMP-E : 780m2 신내1교 : 140m2	*************************************	*****	***************	************ ****************** ********************
				*****************************************************	******	***************
				******************	**********	***************
				******************************************	****	***************
				************************************************	**	*********** ******************************* *************** ***************
				*************************	*****	***************
				*******************************	***	***************
				*************	*****	***************
		교량점검시설	∙교량 4개소 - RAMP-A : 6 개소 RAMP-B : 6 개소 RAMP-E : 4 개소 신내1교 : 2 개소	************************	*******	***************	************ ****************** ********************
				******************	******	***************
				******	*****	***************
				**************************	********	***************
				*******	************	***************
				**************	********	***************

□ 심사위원회 운영기준

❍ 심사위원

- 위원구성 (5명) : 위원장, 내부위원 2명, 외부위원 2명

- 선정방법 : 난수발생 프로그램을 활용하여 연락 순위를 정하고 심사 당일 유선으로 참석여부를 확인하여 선정(시민감사참여옴브즈만 입회)

❍ 심사방법 : 평가위원이 심사 평가표 및 의견서 작성

❍ 심사배점 기준

- 건설사업관리(설계감리) 의견에 따라 적용 공법별로 구조안전성과 시공용이성 및 안전성, 품질관리 및 유지관리성에 대한 점수를 조정

분야	대상공종	기 술 심 사(50점)			가격심사 (50점)	가 산 점
		①구조안정성	②시공용이성 및 안전성	③품질관리 및 유지관리성
						신기술	재 무 건전성
도로	저소음포장	***	***	***	***	***	*******
	방음판
	방음벽기초	***	***	***
구조	신축이음장치	***	***	***
	교면방수
	교량점검시설	***	***	***
심사자		심사위원(위원장 제외) 4명			업무담당

❍ 세부 심사기준

- 기술점수 : 50점(주요평가항목 30점(격차3점), 일반평가항목(격차2점))

- 가격점수 : 50점(최고 50점, 점수 격차는 2점으로 평가)

※ 가격점수는 객관성 확보를 위하여 별도 평가(심사위원에게 가격 미공개)

- 가산점수

· 재무건전성 : BB- 이상(+2점), CCC (-10점), CCC- 이하 제외

· 신기술공법 : +2점

❍ 기술점수 배분표

참여업체수	배 분 표
	1위	2위	3위	4위
2개	1	1	-	-
3개	1	1	1	-
4개	1	1	1	1

❍ 심사진행

- 심사순서 : ***************************************************

- 심사진행

구 분	시간	주 요 내 용	비고
	*****************	***********	****
	*****************	**************************************	**
	*****************	*************************	***
*	*****************	*********************** ********************	**** **********
	*****************	****************	*
	*****************	**************************	***
*	*****************	*********************** ********************	**** **********
	*****************	****************
	*****************	**********
	*****************	**************************************	**
*	*****************	****************************	**** **********
*	*****************	*****************************
*	*****************	***************************
*	*****************	*****************************
	*****************	****************
	*****************	**********************	*

□ 심사접수 및 특정제품(공법) 선정 기준

❍ 심사접수

**************************************

********************

******************************

***************************************

***********************************************

***********************************

❍ 특정제품(공법) 선정 기준

- 종합심사 결과 최고점 점수를 확보한 제품(공법)을 선정

- 종합심사 결과 동점일 경우 견적금액이 낮은 제품(공법)을 선정

- 종합심사 결과 1순위 업체가 포기할 경우 차순위 업체로 선정

붙임 : 1. 특정제품 검토결과 보고 및 상정 요청서(2차)(건설사업관리) 1부.

2. 특정공법 공법비교표 1부.

3. 견적요청서 및 안내문 각 1부.

4. 특정제품(공법) 소개서(양식) 1부.

5. 특정 공법 선정 심사 평가표(양식) 1부.

6. 심사위원 심사 의견서(양식) 1부.

7. 심사위원 심의 의결서(양식) 1부.

8. 청렴이행서약서(양식) 1부.  끝.