양수기 사용법 및 관리 요령

▣ 사 용 법

1. 양수기에 호스를 연결하고, 연결된 부분을 밴드로 조인다.

2. 물을 배수할 경우 물이 제일 많은 장소, 즉 주변에서 가장 낮은 장소에        양수기를 설치한다.

3. 양수기를 설치 후 전원(220V)을 연결한다.

※침수우려가 예상되는지역은 양수기를 즉시사용할 수 있도록 배수호스연결과       전기코드 연결선을 사전준비

▣ 사용시 주의사항

1. 양수기는 수냉식으로 물에 잠기지 않은 상태에서 장시간 가동 할  우에는       펌프가 타서 못쓰게 되는 원인이 된다

(가동시 펌프는 가능한 10㎝이상 물에 잠기도록 한다.)

2. 펌프 가동시에는 펌프를 움직이지 말아야 한다.

3. 전원연결 시 젖은 손으로 전원을 연결하여서는 안되며, 누전차단기가

설치되어 있는 접지용 콘센트에 사용하여 감전사고를 미연에 방지한다.

4. 펌프 이동시에는 펌프 손잡이를 잡고 이동하여야 한다.

▣ 보관시 유의사항

1. 양수기는 건조한 장소에 보관한다.

2. 겨울철에는 펌프 주위 잔류수를 완전히 배수하여 결빙으로 인해 펌프가

동파되지 않도록 한다.(펌프를 일정장소에 고정 설치한 경우)

▣ 기 타

주민에게 지급된 양수기는 강북구청 재산으로, 양수기를 보관 사용중인

주민께서는 이사를 하실 경우 반드시 해당 동 주민센터에 반납하여야

합니다.

1. 운전순서

1. 양수 준비

- 토출구에 천막호스 고정 (밴드스프링 사용)

2. 양수 장소로 이동

- 운반손잡이 사용 이동

- 케이블 잡지 말 것

3. 펌프 설치/ 동작

- 물속에 잠기게 설치

- 전원 투입 및 가동

2. 사용방법

가. 양수하고자 하는 곳으로 펌프를 이동하여 로프 고정 및 전선 배선

나. 전원 연결 ⇒ 펌프 가동

다. 양수 작업 후 전원 분리

3. 사용 시 주의사항

가. 케이싱이 잠기는 부분까지(약10cm)만 양수 작업이 가능하므로 수위가 그 이하로 내려갈 때는 전원을 꺼(OFF) 주어야한다.

※ 계속 작업 시 과열로 고장의 원인이 됨.

나. 연결 호스는 접히지 않도록 하여야 한다.

다. 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지면 감전의 위험의 있으므로 주의 하여야 한다.

라. 전원은 220V 사용

마. 플로트 스위치(자동 수위 조절장치)가 부착된 형식은 센서가 물에 뜨면 동작 시작

바. 물은 펌프의 아래에 위치한 흡입구로 흡입되므로 펌프는 반드시 물속에 잠겨 있어야 한다.