투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(박물관과장)
(경유)
제목	서울공예박물관 조성공사 가설방음벽 변경 설치요청 회신

1. 박물관과–6034(2018.5.18.) 호와 관련입니다.

2. 가설방음벽설치 변경설치 요청 사항에 대하여 현장여건에 따른 설치가능여부에 대하여 기술검토 한 결과 전구간 6m로 2018. 7. 15.일까지 설치 완료예정임을 알려드리니 회신 내용에 의견이 있을 경우에는 방음벽 설치 공사를 즉시 중단 요청하여 주시기 바랍니다.

요청사항	회신내용
대지경계부분에 설치예정인 가설방음벽 설치를 구간별 4～8m로 구분 설치하여 주변 주민,학교 및 입주상가에 피해가 최소화 되도록 할 것	ⓛ 방음벽 4m로 설치 요청한 구간 ☞ 현장설치높이 : 6m로 설치코자 함 ☞ 6m로 설치하는 이유 : 종로구청 환경과 비산먼지, 특정공사 신고시 6m로 설치(미관지구에 해당되고 비산먼지 억제 및 소음발생 감소 등)하는 조건으로 필증 교부되어 6m로 설치. ② 방음벽 6m설치요청구간 ☞ 6m로 설치가능. ③ 방음벽 8m설치요청구간 ☞ 현장설치높이 : 6m로 설치코자 함. ☞ 6m로 설치하는 이유 : 8m 방음벽을 설치하기 위하여는 구조 안전상 H-beam(1본당 5톤)을 기둥으로 설치하여야 하나, 현장여건이 대지경계와 건물과의 이격거리가 협소하여 천공 장비 진입이 불가하며, 1본당 5톤의 무게를 인력으로 무리하게 설치한 경우 안전사고가 발생할 수 있어, 현장 여건상 8m로 설치하는 것에 무리가 있어 6m로 설치코자 함.

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이영주		문화시설과장	윤용훈		건축부장	07/11 代박범규
협조자
시행	건축부-9711	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2628	/전송	02-3708-2659	/	wn1004@seoul.go.kr	/	부분공개(5)